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	建设项目名称
	[bookmark: OLE_LINK10]汽车内外饰件及模具制造项目

	[bookmark: _Hlk213250875]项目代码
	2510-450223-04-01-933729

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	**

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK12]广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号

	地理坐标
	东经109°40’43.960”，北纬24°25’32.815”

	国民经济
行业类别
	C3670 汽车零部件及配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十三、汽车制造业—71汽车零部件及配件制造367—其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	柳州市鹿寨县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2510-450223-04-01-933729

	总投资（万元）
	50.0
	环保投资（万元）
	9.0

	环保投资占比（%）
	18.0
	施工工期
	1个月，2025.6~2025.7

	是否开工建设
	否
是： 项目已完成建设并开展设备调试生产，未收到生态环境主管部门处罚 
	用地（用海）
面积（m2）
	2673

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）文件名称：《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》
（2）审批机关：柳州市人民政府
（3）审批文件名称及文号：《柳州市人民政府常务会议决定通知〔2018〕64号》

	规划环境影响评价情况
	（1）文件名称：《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》
（2）审查机关：柳州市生态环境局
（3）审查文件名称及文号：《关于印发〈鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书〉审查意见的通知》（柳环函〔2023〕571号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》产业定位及用地规划相符性分析
[bookmark: OLE_LINK5]根据《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》，鹿寨县高新区总规划面积为2077.68hm2，分为中心片区、城东片区、江口片区3个区域。中心片区东至鹿寨县第一初级中学北侧交界处，西至军泰预制建材有限公司搅拌站西侧边界线，北至政军路，南至正菱水泥厂南侧边界线。城东片区东至汕昆高速，西至广西畔森装饰材料有限公司东侧边界，北至鹿寨县初级实验中学北侧交界处，南至泉南高速。江口片区东至鹿寨港区江口作业区东侧边界线，西至电镀工业园西侧边界线，北至凉亭屯南侧边界，南至鹿寨港区江口作业区南侧边界线。
产业定位：鹿寨高新区的产业定位可概括“3+3+3”，即重点发展先进制造、生态环保和新材料产业，兼顾发展大健康、电子信息和新能源与节能产业，配套发展科技服务、商贸服务和现代物流等产业。
规划结构：规划区最终形成“一轴双翼，飞地驱动，三核四心多组团”的总体空间布局结构。“一轴”即园区发展主轴322 国道；“双翼”即东西两翼，分布在鹿寨县城东西两侧的城东片区和中心片区；“飞地驱动”即江口片区为规划的飞地区域；“三核四心”即科技服务核、文体休闲核、临港物流核、滨水休闲中心、景观生态中心、综合服务中心、居住配套中心；“多组团”即综合工业组团、活力居住组团、配套发展组团、生态休闲组团。
项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号，属鹿寨高新技术产业开发区——中心片区，项目属于C3670 汽车零部件及配件制造，与《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》规划相符。且根据《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）-用地规划图》（详见附图5）可知，项目选址位于二类工业用地内，与《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》相符。
2、与《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析
项目与《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析（柳环函〔2023〕571号）中对近期规划建设项目的实施意见，项目与园区规划环评审查意见的相符性详见表1-1；与鹿寨高新区准入要求相符性详见表1-2；项目与鹿寨高新区准入负面清单详见表1-3。
表1-1项目与园区规划环评审查意见的相符性分析表
	序号
	审查意见相关要求
	项目情况
	相符性

	1
	以生态文明建设思想为引领，准确理解和处理保护和发展的关系。以改善区域生态环境质量为目标，严格控制工业开发的总体规模与强度，不得占用禁止开发区域，优先避让其他生态环境敏感区域，采取严格的生态保护措施，保证区域生态环境质量。节约集约利用水、土地等资源，合理安排工业区开发建设时序，推动规划产业绿色循环发展。
	项目生产用水经循环利用不外排，有利于节约资源。项目用地为二类工业工地，不涉及生态敏感区。
	相符

	2
	做好与柳州市“三线一单”的对接，确保与风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护、公益林生态环境保护要求等协调。主动对接国土空间规划及“三区三线"成果，将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性保护，新建项目及其附属设施等，不得布局在生态保护红线内。按照《地下水管理条例》第四十二条“在岩溶强发育的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目”
	项目用地符合“三线一单”和“三区三线”的管控要求，选址符合《地下水管理条例》中的相关要求。
	相符

	3
	严守环境质量底线。基于区域环境质量持续改善的目标，统筹考虑产业园区优化发展及配套服务需求，提高规划产业规模化、集约化、专业化水平和生态环境保护的质量，优化《规划》开发规模、时序和结构。落实《报告书》提出的产业开发建设时序、明确环境准入要求以及调整产业布局、排水方案等建议。
	根据后文分析，项目建设不会使区域环境质量降级，严守环境质量底线。项目建设符合规划要求。
	相符

	4
	规划园区防护距离内存在的环境敏感点，应明确搬迁安置方案并由地方政府印发实施。
	本项目不涉及防护距离内需要搬迁的敏感点。
	相符

	5
	落实《报告书》提出的规划优化调整建议意见；严格产业环境准入清单。规划范围内大气污染物排放的产业，应采取严格的污染防治措施，执行行业低排放限值，各具体建设项目布局必须符合大气环境防护距离的相关要求。
	本项目采取严格的污染防治措施，执行行业低排放限值。项目无需设定大气环境防护距离。
	相符

	6
	工业用能源转向以清洁能源电、天然气、低硫油和生物质燃料等清洁能源为主，利用区域集中供热供汽设施，以避免排放废气对区域大气环境质量造成明显影响。
	项目使用电能供热。
	相符

	7
	加强环境风险防范。落实环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设，形成与片区环境风险相匹配的应急能力，制定环境污染事故应急预案，健全环境风险防范区域联动机制。优化片区布局与周边居住区敏感目标保持合理距离，预防和减缓不利环境影响和风险；严格按照国家和地方对水源保护的要求，保证水源水质及用水安全的管控要求。
	本环评要求建设单位制定突发环境事件应急预案并备案，做到应急预案内容与园区、区域突发环境事件应急预案相衔接。
	相符

	8
	落实污染防治措施；落实节能降碳措施。进驻企业可参照生态环境部发布的污染防治技术政策、污染防治可行技术指南以及排污许可证申请与核发技术规范等，优先使用其推荐的污染治理措施，确保废气、废水稳定达到相应的排放标准排放；采取地下水与地表水污染协同防治，土壤与地下水污染协同防治；依法依规妥善处置固体废物，按相关标准及规范要求进行管理；相关污染防治设施应纳入片区规划项目同步建设、投运；应借鉴国内外产业发展模式，实现企业清洁化生产和循环产业链。
	项目按要求配备相应的应急物资，定期开展应急演习，完善环境风险应急预案。
	相符

	9
	加强生态保护，完善环境监测体系。建立涵盖水、生态、大气、土壤、环境敏感目标等要素的常态化监测体系及有效管理体制，根据监测结果和生态环境质量变化情况，及时优化片区规划建设内容、生态环境保护措施和运营管理。
	不涉及
	相符


表1-2  项目与鹿寨高新区准入要求相符性分析
	清单类型
	准入内容
	项目情况
	相符性

	空间布局约束
	入园企业污染物排放应不造成区域环境质量降级。
	项目排放的废气及生产废水经处理后均达标排放，不会造成区域环境质量降级。
	相符

	
	企业自建的危险化学品仓储及园区危化品仓库必须满足《危险化学品生产装置和存储设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等规范要求。
	项目不涉及危险化学品。
	相符

	
	两高项目及主要行业须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	项目为C3670汽车零部件及配件制造，不属于两高项目。
	相符

	
	根据《电力设施保护条例》(国务院令第239号)，高压管廊应将导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域设为架空电力线路保护区，110kV边线延伸距离为10m，220kV边线延伸距离为15m。
	项目周边15m范围内无电力线路保护区。
	相符

	主导产业约束
	限制涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中规定的限制类生产工艺装备、产品的项目入驻。禁止采用《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）中规定的淘汰类落后生产工艺装备，或生产淘汰类落后产品的项目入驻。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，属于允许类，不采用《产业结构调整指导目录（2025年本）》中规定的淘汰类落后生产工艺装备，或生产淘汰类落后产品。
	相符

	
	精细与专用化学品产业入驻项目应符合《关于印发广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）的通知的相关要求》以及园区禁限控目录要求。
	项目不涉及化学产品。
	相符

	
	落实能源消费强度和总量双控制度。“两高项目”应符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等现行政策规定的环境管理要求。
	项目不属于两高项目。
	相符

	
	随着环保相关政策标准的不断更新出台，应以最新的为准，《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中有利于园区形成循环经济链的限制类产业经过充分论证后允以准入。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，属于允许类；项目采用先进生产工艺和设备。
	相符

	
	园区引进工业项目应满足《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）、《柳州市环境管控单元生态环境准入及管控要求清单（试行）》（柳环规〔2021〕1号）要求。
	根据“生态环境分区管控相符性分析”可知，项目符合《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（环办环评函〔2023〕81号）要求。
	相符

	污染物排放管控
	入驻企业的大气、水污染物排放总量按照上级下达鹿寨县排放指标执行。
	项目不涉及上级下达鹿寨县的排放指标。
	相符

	
	在集中供热管网覆盖的地区，原则上禁止新建或扩建燃煤、燃油、生物质等供热锅炉，对于有特殊供热需求、确需新建或扩建的锅炉，应优先使用清洁能源。
	项目烘烤工序采用电进行。
	相符

	
	保障洛清江、柳江纳污河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求、且对亭市控断面、猫耳山区控断面水质达到Ⅱ类标准要求，污水排放须严格控制在园区废水处理设施的处理能力和污染物总量指标范围内。
	项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB16297-1996）三级标准后排入鹿寨第二污水处理厂。
	相符

	
	入园建设项目主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，并确保完成自治区下达的主要污染物排放总量削减的约束性任务，保障环境质量达标。
	项目产生的废气经处理后均能达标排放，可控制在区域环境承载能力范围内，对环境影响不大。
	相符

	
	江口片区的荣拓污水处理厂Ni排放总量不能超过4.2kg/d（合1.26t/a，一年以300天计）。
	项目不属于江口片区。
	相符

	
	高新区一般工业固体废物及危险废物处置率应达到100%。
	项目一般固体废物及危险废物均得到妥善处置，处置率达到100%。
	相符

	环境风险防控
	建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，制定园区突发环境污染事故应急预案。
	为园区需要做的环境风险防控，不属于项目的内容。
	相符

	
	在化工园区雨水总排口与周边沟渠之间设置可关闭的应急闸门，事故情况下关闭闸门并将雨水管网的事故废水转接至园区污水管，引入园区污水处理厂事故应急池，防止事故状态下园区废水污染洛清江。
	
	相符

	
	园区污水处理厂应严格管控污水排放量和浓度，保障尾水达标排放，并配备事故应急池，杜绝发生事故废水入河。
	
	相符

	
	开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。
	项目建成后，将开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。有机衔接园区与政府环境应急预案。
	相符

	
	土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。
	项目不属于土壤污染重点监管单位。
	相符

	
	涉重企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。
	项目不属于涉重企业。
	相符

	资源开发利用要求
	能源利用上限：①电力资源总量上限：用电量为3.80亿kWh/a；②燃气资源总量上限：用气量990.18万Nm3/a；③工业项目能耗强度目标控制值：≤0.98吨标煤/万元增加值。
	项目用电量较小，不会超过资源利用上线，不涉及燃气及煤的使用。
	相符

	
	水资源利用上限：①水资源总量上限：18.35万m3/d；②单位工业增加值新鲜水耗：≤10m3/万元。
	项目用水量较小，不会超过资源利用上线。
	相符

	
	土地资源利用上限：①土地资源总量上限：2077.68hm2；②工业用地总量上限：1220.41hm2。
	项目租用现有厂房进行建设，不新增用地。
	相符



表1-3  项目与鹿寨高新区准入负面清单相符性分析
	产业分类
	选址布局要求
	禁止/限制引进的产业或项目
	项目情况
	相符性

	总体要求
	1.按园区规划功能组团布局相应产业； 
2.生态红线范围内禁止开发建设活动。
	禁止建设国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目、产能严重过剩行业项目、落后生产工艺或设备、落后生产能力项目。
	项目为C3670 汽车零部件及配件制造，不属于国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目、产能严重过剩行业项目、落后生产工艺或设备、落后生产能力项目。
	相符

	
	
	禁止建设不符合园区规划产业定位或与产业链条无关联的项目。
	项目租用现有厂房对原有生产线进行技术改造，不属于不符合园区规划产业定位或与产业链条无关联的项目。
	相符

	
	1.按园区规划功能组团布局相应产业；
2.生态红线范围内禁止开发建设活动。
	禁止建设废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。
	项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入鹿寨县第二污水处理厂。
	相符

	
	
	禁止建设不符合《关于印发广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）的通知》（桂工信石化〔2021〕501号）等相关行业准入条件的项目。
	项目不属于石化和化工生产项目。
	相符

	新材料中的精细与专用化学品
	大气环境防护距离或卫生防护距离内不得有医院、学校和居住等环境敏感区和对环境要求较高的工业企业。
	禁止新建无产能置换的烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、聚氯乙烯项目。
	项目为C3670 汽车零部件及配件制造，不属于无产能置换的烧碱、聚氯乙烯项目。
	相符

	
	
	禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
	项目不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
	

	
	
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，禁止新建《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目。
	

	先进制造
	大气环境防护距离或卫生防护距离内不得有医院、学校和居住等环境敏感区和对环境要求较高的工业企业。
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，禁止新建《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目。
	相符

	生态环保
	
	
	
	

	新材料（除精细与专用化学品以外）
	
	
	
	

	兼容产业
	
	
	
	



综上所述，项目与《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，2024-2-1起施行），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许建设项目。经柳州市鹿寨县发展和改革局（项目代码：2510-450223-04-01-933729）备案登记（详见附件2），因此，符合国家及地方产业政策要求。
2、选址合理性分析
项目选址地为广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号的原有工业厂房，项目用地属于工业用地，项目建设符合用地要求。现场调查，该项目所在区域周围分布有工业厂房，所在的建筑为工业厂房，因此，该项目建设与所在区域现状功能及所在建筑功能一致。
3、生态环境分区管控相符性分析
（1）生态保护红线
根据《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（环办环评函〔2023〕81号）的通知，柳州市实施生态环境分区管控：全市共划定环境管控单元101个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
ⅰ、优先保护单元主要包括生态保护红线、一般生态空间、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域。全市划定优先保护单元50个。
ⅱ、重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域。全市划定重点管控单元41个。
ⅲ、一般管控单元为优先保护单元、重点管控单元以外区域，衔接乡镇边界形成管控单元。全市划定一般管控单元10个。
柳州市鹿寨县环境管控单元名录详见表1-4。
表1-4  鹿寨县环境管控单元名录
	行政区域
	单元总数
	环境管控单元分类
	环境管控单元名称

	鹿寨县
	11
	优先保护单元
	广西柳州拉沟自治区级自然保护区生态保护红线

	
	
	
	广西柳州洛清江自治区级森林公园生态保护红线

	
	
	
	广西鹿寨香桥岩溶国家地质公园生态保护红线

	
	
	
	桂北山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线

	
	
	
	架桥岭-大瑶山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线

	
	
	
	柳江-黔江流域水源涵养生态保护红线

	
	
	
	融安-鹿寨-永福岩溶山地水土保持生态保护红

	
	
	
	湘江-桂江流域水源涵养生态保护红线

	
	
	
	古偿河饮用水水源保护区一 般生态空间

	
	
	
	鹿寨县县城洛清江饮用水水源保护区一般生态空间

	
	
	
	鹿寨县其他优先保护单元

	
	3
	重点管控单元
	广西鹿寨经济开发区重点管控单元

	
	
	
	鹿寨县城镇空间重点管控单元

	
	
	
	鹿寨县布局敏感区重点管控单元

	
	
	
	鹿寨县其他重点管控单元

	
	1
	一般管控单元
	鹿寨县一般管控单元


项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号，根据《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》（详见附件7）及《柳州市陆域生态环境管控单元分类图（2023年）》（详见附图5）可知，项目属于广西鹿寨经济开发区重点管控单元（环境管控单元编号：ZH45022320001）。项目所在地不涉及自然保护区及饮用水水源保护区，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、禁止开发区等重要生态功能区或生态环境敏感、脆弱区的其他区域，符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线相符性
根据柳州市生态环境局公布的《2024年柳州市生态环境状况公报》，2024年鹿寨县二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒 物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度均达到二级标准，因此鹿寨县属于大气环境质量达标区。
项目运营期产生的废气、废水、噪声经采取措施后均能达标排放，对区域环境影响不大。因此，项目运营不会触及环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
项目运营期间所用的资源主要为水和电。项目所在地水资源丰富，用电由市政电网供给，用水由市政管网供给，项目年耗电量、耗水量较少，可满足项目需求，项目用地也符合政策规划，故项目符合资源利用上线要求。
（4）环境准入负面清单
①与国家产业政策相符性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，2024-2-1起施行），本项目属于塑料制品行业，，本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许建设项目经柳州市鹿寨县发展和改革局（项目代码：2510-450223-04-01-933729）备案登记（详见附件2），因此，符合国家及地方产业政策要求。
②与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析
根据《市场准入负面清单（2025年版）》可知，项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中“禁止”和“许可”类别。
③与《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》相符性分析
根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》可知，项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号原有工业厂房，不属于广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单。
④项目与广西鹿寨经济开发区重点管控单元生态环境准入及管控要求相符性分析，详见表1-5。


表1-5  项目与广西鹿寨经济开发区重点管控单元生态环境准入及管控要求相符性分析一览表
	[bookmark: OLE_LINK15]生态环境准入及管控要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1、入园项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。
	项目为C3670汽车零部件及配件制造，项目建设满足国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。
	符合

	
	2、化工、制糖、造纸、缫丝纺织类项目应优先考虑在中心工业园布局；建材企业应远离居民区。制药、 食品类项目应与重污染项目保持适当的防护距离。
	项目为C3670汽车零部件及配件制造，且位于鹿寨高新技术产业开发区，周边主要为工业用地。
	

	
	3、江口工业园规划期内的建设方案应与生态红线协调，不得侵占生态红线范围。若江口工业园与划定的 生态红线存在冲突，应对规划方案实施退让调整。
	项目不在江口工业园范围内。
	符合

	
	4、严禁随意调整用地范围和布局，占用生态公益林。
	项目租用现有厂房进行建设，不新增用地，用地性质属于工业用地，不占用林地。
	

	
	5、严格保护洛清江、石榴河和柳江的水域及两岸生态环境，严禁施工占地肆意破坏现状环境，避免水土流失。
	项目租用现有厂房进行建设，不新增用地，用地性质属于工业用地，不占用林地。
	

	
	6、产业园区管理机构应将规划环评结论及审查意见落实到规划中，负责统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引入不符合规划环评结论及审查意见的项目入园。加快布局分散的企业向园区集中。
	根据表1-1、1-2、1-3可知，项目符合规划环评结论及审查意见要求。
	

	
	7、强化源头管控，新上项目能效需达到国家、 自治区相关标准要求。
	项目产污从源头控制，选用低VOCs含量原辅材，产生的废气经处理后均能达标排放，项目能效需达到国家、 自治区相关标准要求。
	

	
	8、新建石化和化工项目应符合自治区石化和化工产业发展相关规划、国土空间规划的要求。
	项目不属于石化和化工项目。
	

	
	9、园区应制定危险化学品“禁限控 ”目录及新建石化和化工项目准入条件，严禁限制类（按国家规定允 许产能置换项目除外）和淘汰类项目入园。
	项目不属于危险化学品及石化和化工项目
	

	污染物排放管控
	1、深化园区工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。推 进各类园区技术、工艺、设备等实施能效提升、清洁生产、循环利用等专项技术改造，积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业VOCs的排放管控，加强VOCs 排放企业源头控制。
	项目选用低注塑过程产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附处理后通过1根15m（DA001）排气筒排放，对周边环境影响不大。
	符合

	
	2、继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监测设备，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。
	项目实施“清污分流、雨污分流”原则，雨水进入市政管网；生活污水经化粪池处理达标后排入鹿寨县第二污水处理厂。
	符合

	
	3、园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。
	[bookmark: OLE_LINK18]项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达标后排入鹿寨县第二污水处理厂。
	

	
	4、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。
	不涉及。
	

	
	5、加快实施低VOCs含量原辅材料替代。园区内溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs 含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在汽车零部件技术成熟的工艺环节，大力推广使用低VOCs含量涂料。
	项目选用低注塑过程产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附处理后通过1根15m（DA001）排气筒排放，对周边环境影响不大。
	

	
	6、新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求。
	项目不属于石化和化工项目。
	

	
	7、新建石化和化工生产项目应配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物应按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。涉及有毒、有害物质的重点场所或者重点设施设备，应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。
	项目不属于石化和化工项目。
	

	环境风险防控
	1、园区应根据环境风险源情况及环境风险评估要求，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练，建设环境风险监测监控和预警体系，实现对主要风险因子的 监控与预警。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。
	项目建成后，将开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。有机衔接园区与政府环境应急预案。
	符合

	
	2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	项目不属于土壤污染重点监管单位，运行期间加强管理，能有效防治有害物质渗漏。
	

	
	3、涉重金属重点行业企业应当采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，坚决淘汰不符合国家产业政 的落后生产工艺装备，执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。
	项目不使用不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，不涉及重金属排放。
	

	资源开发利用效率要求
	1、鼓励园区内企业采用节能减污降碳协同增效的绿色关键技术、前沿引领技术和相关设施装备。推进能源 清洁化，提高清洁能源利用率；推广可再生能源利用；提高工业用水重复利用率，降低新鲜水的使用率。
	项目主要使用电能。
	符合


4、相关行业政策相符性分析
①项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）符合性分析：
表1-6	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析
	分类
	检查环节
	检查要点
	实际情况
	相符性

	VOCs物料储存
	容器、包装袋
	1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。
2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。
	项目包装袋在非取用状态时封口，保持密闭。物料存放于防风、防晒、防雨的密闭车间内。
	符合

	
	储库、料仓
	1.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。
2.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外）
	项目原料仓库与周边生产单元阻隔。
	符合

	VOCs物料储存
	容器、包装袋
	1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。
2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。
	项目包装袋在非取用状态时封口，保持密闭。物料存放于防风、防晒、防雨的密闭车间内。
	符合

	
	储库、料仓
	1.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。
2.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外）
	项目原料仓库与周边生产单元阻隔。
	符合

	VOCs物料转移和输送
	液态VOCs物料
	1.是否采用管道密闭输送，或者采用密闭容器或罐车。
	不涉及
	符合

	
	粉状、粒状VOCs物料
	2.是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车。
	项目注塑原料为塑料颗粒，采用密闭包装袋转移、存储。
	符合

	
	挥发性有机液体装载
	3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压，对VOCs废气采取密闭收集处理措施，或连通至气相平衡系统；有油气回收装置的，检查油气回收量。
	不涉及
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放
	VOCs物料投加和卸放
	1.液态、粉粒状VOCs物料的投加过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。2.VOCs物料的卸（出、放）料过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至
VOCs废气收集处理系统。
	项目废气排至废气收集处理系统。VOCs物料贮存于仓库内，卸货时，无卸料废气产生。
	符合

	
	VOCs无组织废气收集处理系统
	11.是否与生产工艺设备同步运行。
12.采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速是否大于等于0.3米/秒（有行业具体要求的按相应规定执行）。
13.废气收集系统是否负压运行；处于正压状态的，是否有泄漏。
14废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。
	项目采取的废气处理措施与生产设备同步运行；废气收集系统输送管道密闭、无破损。
	符合

	有组织VOCs排放
	排气筒
	1.VOCs排放浓度是否稳定达标。
2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。
	本项目排放的有机废气能够稳定达标；项目收集的注塑、喷漆废气中非甲烷总烃初始排放速率为0.056kg/h<3kg/h；项目有机废气排放量较小，不属于重点排污单位，不需要安装自动监控设施。
	符合


②项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
表1-7	项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析表
	分类
	基本要求
	实际情况
	相符性

	OCs物料储存无组织排放控制要求

	基本要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中
	本项目使用的VOCs物料主要为塑料颗粒，塑料颗粒有密封包装袋包装，贮存于原料仓库内。
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求

	物料投加和卸放
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	不涉及
	符合

	
	VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统
	VOCs物料袋装，贮存于原料区，卸货时，无卸料废气产生。
	符合

	VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

	基本要求
	VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。本项目的VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
	符合

	废气收集系统
	废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行。
	本废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。
	符合

	VOCs排放控制要求
	VOCs废气收集处理系统污染物
排放应符合GB16297或相关行
业排放标准的规定。
	VOCs废气收集处理系统污染物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求。
	符合

	
	收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
	本项目收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率为0.056kg/h<3kg/h，不要求处理效率，项目排放的有机废气经过二级活性炭处理达标后排放。DA001排气筒高度为15m。
	符合


③项目与《柳州市挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析
2019年8月，柳州市生态环境局指定并印发了《柳州市挥发性有机物污染防治实施方案》（以下简称《方案》）。
《方案》明确柳州市将以工业涂装、化工、木材加工、包装印刷、汽车修理4S店等5个行业为主要控制对象，坚持突出重点、以点带面、分步实施的原则，加强重点行业工艺过程无组织排放控制和废气治理，提升企业工艺装备水平和VOCs防治水平。
项目属于汽车零部件造行业，挥发性有机物产生量较少，项目加强车间通风排气，废气在车间内无组织排放，最大程度减少有机废气无组织排放，符合《方案》要求。
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[bookmark: _Toc68650489][bookmark: _Toc106357848][bookmark: _Toc106358051][bookmark: _Toc106786249][bookmark: _Toc106357934][bookmark: _Toc109895243]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况
项目名称：汽车内外饰件及模具制造项目
[bookmark: _Hlk213973726]建设单位：柳州市远诚科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号，中心坐标为东经109°40’43.960”，北纬24°25’32.815”。项目地理位置见附图1。
建设规模：项目主要建设1条注塑生产线，年产汽车空调组件600000件，门外把手总成500000件。
项目总投资：50万元，其中环保投资9万元，占总投资的18%。
建设进度：项目施工期1个月，施工时间为2025年6月至2025年7月，并于2025年7月开始调试生产。
劳动定员及工作制度：项目拟招募员工20人，员工均不在厂内住宿，厂区不设食堂。项目年工作300天，每天3班，每班工作8小时，年生产7200小时。
2、项目建设内容及规模
表2-1  项目主要建设内容一览表
	序号
	类别
	内容
	工程内容及规模
	备注

	1
	主体
工程
	注塑生产线
	占地面积1200m2，1F，h=8m
	[bookmark: OLE_LINK9]已建

	2
	辅助
工程
	办公、生活区
	建筑面积约300m2，1F，h=3m
	已建

	3
	储运工程
	原料区
	占地面积600m2，1F，h=6.5m，主要用于储存产品
	已建

	4
	公用工程
	给水
	由市政供水
	依托厂房现有

	
	
	排水
	项目排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入鹿寨县第二污水处理厂，处理后最终排入洛清江；雨水经厂区雨水沟收集后排入市政管网。
	

	
	
	供电
	由市政供电
	

	5
	环保工程
	废水
	生产废水：项目冷却用水均循环使用，不外排
	已建

	
	
	
	生活污水：经化粪池处理后经市政管网排入鹿寨县第二污水处理厂，处理后最终排入洛清江
	依托厂房现有

	
	
	废气
	厂房通风系统、集气罩+二级活性炭处理+15m高DA001排气筒。
	未建

	
	
	噪声
	生产机械设备经设置减震垫、厂房隔音等措施
	已建

	
	
	危废暂存间
	位于厂区北部，用于存放废活性炭、废润滑油、含油抹布等危险废物，占地10m2
	未建

	
	
	一般固废储存区
	 厂区北部，用于存放一般工业固体废物，占地面积10m2
	已建

	
	
	生活垃圾
	在厂内设置垃圾桶等，集中收集后由环卫部门统一处理
	已建


3、主要生产设备
项目主要生产设备见下表。
表2-2  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	注塑机
	600T
	台
	2
	已建

	2
	注塑机
	470T
	台
	2
	已建

	3
	注塑机
	250T/260T
	台
	2
	已建

	4
	注塑机
	400T
	台
	1
	已建

	5
	注塑机
	700T
	台
	1
	已建

	6
	注塑机
	320T
	台
	1
	已建

	7
	注塑机
	650T
	台
	1
	已建

	8
	上料机
	/
	台
	10
	已建

	9
	机械手
	/
	台
	10
	已建

	10
	冷却塔
	/
	台
	2
	已建

	11
	破碎机
	/
	台
	1
	已建

	12
	叉车
	/
	台
	1
	已建

	13
	螺杆空压机
	/
	台
	1
	已建

	14
	二级活性炭吸附装置
	10000m3/h
	套
	1
	未建


4、主要原辅材料
项目原辅材料消耗及能源消耗情况详见下表。
表2-3  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表
	产品类别
	物料类别
	单位
	数量
	备注

	原料
	PP（聚丙烯）塑料颗粒
	t/a
	265
	[bookmark: OLE_LINK3]颗粒，袋装，最大储存量10t

	
	ABS塑料颗粒
	t/a
	155
	颗粒，袋装，最大储存量6t

	能耗
	水
	m3/a
	1500
	由市政自来水管网提供

	
	电
	万kwh/a
	120
	由市政供电管网提供


[bookmark: OLE_LINK6]PP(聚丙烯)：PP粒料为圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm～5mm，通常为半透明无色固体，无臭无毒，无机械杂质、易于着色，由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀、密度小，是最轻的通用塑料。该品以高纯度丙烯为主要原料，乙烯为共聚单体，采用高活性催化剂在62℃～80℃及低于4.0MPa的压力下经气相反应生产聚丙烯粉料，再经干燥、混炼、挤压、造粒、筛分、均化成聚丙烯颗粒。密度为0.90g/cm3～0.91g/cm3，是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30℃～140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。该品耐腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好；缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等接触有腐蚀作用。可用作工程塑料，注塑制品可用作日用品、周转箱、医疗卫生器材，汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件。
ABS塑料颗粒：中文名丙烯腈一丁二烯苯乙烯共聚物，是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物，无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状，密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。
5、产品方案
项目产品方案详见下表。
表2-5  项目产品一览表
	序号
	产品名称
	产量
	备注

	1
	汽车空调组件
	600000件/a
	/

	2
	门外把手总成
	500000件/a
	/

	合计
	1100000件/a
	/


6、总平布置
项目占地面积2673m2，整体呈矩形。其中：厂区正门位于项目东面；正门北面为办公区；正门南面为物流中转区；厂区中部为原料、成品区；厂区西部为生产区。
项目总体平面布置详见附图2。
7、公用工程
（1）给水
本项目自来水由市政供水管网提供。本项目用水主要为冷却用水和员工生活用水，根据建设单位提供资料，项目用水如下：
①冷却用水
注塑工序使用循环冷却水系统对产品进行冷却，冷却水循环使用，不外排，根据建设单位提供资料，注塑工序循环水量约5m3/h（120m3/d，36000m3/a），循环水以蒸发方式损耗，损耗量以循环水量的5%计，即6m3/d、1800m3/a。
②员工生活用水
项目营运期无生产废水排放，排放废水主要为员工生活污水。项目劳动定员10人，员工均不住在厂内。按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中企业员工用水定额，不住厂员工用水量按0.1m3/(人·d)计算，则项目运营期生活用水量为1.0m3/d，300m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则员工排放的生活污水量为0.8m3/d，即240m3/a。
（2）排水：项目排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集后排入市政管网。营运期内产生的生活污水经化粪池处理后排入鹿寨县第二污水处理厂，经处理后最终排入洛清江。项目生产冷却用水循环使用，不外排。
（3）供电：用电由市政电网线路提供，能够满足项目生产和生活的用电需求。
8、环保投资
本项目总投资为50万元，其中环保投资为9万元，占工程总投资的18.0%，环保投资情况见表2-6。
表 2-6	环保设施投资一览表
	序号
	主要污染源
	治理措施
	投资金额（万元）

	1
	废气
	通风系统、二级活性炭、15m高排气筒
	5

	2
	生活污水
	化粪池
	0（依托现有）

	3
	机械噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	2

	4
	危险废物
	危废暂存间
	2

	5
	一般固废
	定期收集、回收处理
	

	6
	员工生活垃圾
	垃圾桶
	

	8
	总计
	9




	工艺流程和产排污环节
	[image: ]图2-1  项目运营期生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）投料：将外购的原料塑料颗粒投入注塑机料筒内。该过程会产生投料粉尘（G1）及设备噪声（N）。
（2）预热：通过电加热的方式对注塑机料筒内的塑料颗粒进行加热，加热温度为100℃-120℃（未超过PP、ABS分解温度），料筒使用电加热并用电偶分段进行温度检测和控制，通过料筒壁向内传热使塑料熔融塑化。该过程会产生注塑废气（G2）及设备噪声（N）。
（3）注塑成型：将加热后的物料充入模具中，使其变成具有一定几何形状和尺寸精度的塑料制品，然后经过注塑机配套的冷却装置，使注塑好的塑料制品冷却成型，项目冷却装置是一个封闭的循环系统，将冷却水分配到几个独立的回路中，冷却水经冷却塔冷却散热后循环回用。该过程会产生注塑废气（G2，以非甲烷总烃表征）及设备噪声（N）。
（4）检查、修边：人工对成型的塑料工件进行检查，修理掉多余的边角，本项目修边采用手工切割的方式。该过程会产生边角料和不合格塑料件（S1）及噪声（N）。
（5）破碎：将修边产生的边角料及不合格塑料工件（S1）运至破碎机进行破碎，破碎得到的碎塑料片回用于生产，该过程会产生破碎粉尘（G3）及设备噪声（N）。
（6）入库：验收合格即得出成品，暂存于料仓待售。
二、主要污染工序
表 2-7  项目运营期主要污染工序汇总表
	类型
	序号
	污染源名称
	主要污染物
	产生环节
	治理措施
	排放特点

	废气
	G1
	投料粉尘
	颗粒物
	投料
	车间通风换气
	连续

	
	G2
	注塑废气
	非甲烷总烃
	预热、注塑
	二级活性炭+15m高排气筒（DA001）
	连续

	
	G3
	破碎粉尘
	颗粒物
	破碎
	封闭车间内自然沉降
	连续

	废水
	W1
	生产废水
	COD、SS 
	冷却塔
	冷却后回用于生产，不外排，定期添加新鲜水
	不外排

	
	W2
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、BOD5
	员工日常生活
	三级化粪池
	间歇

	噪声
	N1
	设备噪声
	Leq（dB(A)）
	生产线
	选用低噪声设备、车间合理布局、建筑隔声、距离衰减
	连续

	固废
	S1
	边角料和不合格塑料件
	检查、修边
	破碎后回用于生产
	间歇

	
	S2
	废活性炭
	废气处理
	收集好暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置
	间歇

	
	S4
	废润滑油
	设备检修
	
	间歇

	
	S1
	含油抹布
	设备检修
	
	间歇

	
	S2
	废包装袋
	产品包装
	集中收集后外售
	间歇

	
	S4
	生活垃圾
	办公生活
	收集后委托环卫部门
清运处理
	间歇




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现状工程污染物排放情况
项目已于2025年7月完成主要生产设备，并开始调试生产，生产过程中主要污染物为破碎废气、注塑废气，员工生活污水及生产固废。
为了解项目调试生产过程中各污染物排放达标情况，本次环评委托广西德益环保科技有限公司对项目污染物排放达标情况进行监测，监测期间项目正常生产，监测结果如下：
（1） 废气
项目生产过程中产生的废气主要为破碎废气及注塑废气，项目未建设废气收集处置措施，项目废气均为无组织排放。根据广西德益环保科技有限公司出具的《柳州市远诚科技有限公司环评监测报告》（报告编号：德益（环监）[2025]017号，详见附件7），项目厂界无组织排放废气监测结果见表2-8。


表2-8  项目厂界无组织废气监测结果表
	监测
日期
	监测点位
	监测
分析
项目
	监测结果
	执行
标准
	达标
情况

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	最大值
	
	

	2025.
07.13
	1#项目厂界上风向
	非甲烷
总烃
（mg/m³）
	 
	 
	 
	 
	 
	4.0
	 

	
	2#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	3#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	4#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	1#项目厂界上风向
	总悬浮
颗粒物
（ug/m3）
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	 

	
	2#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	3#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	4#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2025.
07.14
	1#项目厂界上风向
	非甲烷
总烃
（mg/m³）
	 
	 
	 
	 
	 
	4.0
	 

	
	2#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	3#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	4#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	1#项目厂界上风向
	总悬浮
颗粒物（ug/m3）
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	 

	
	2#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	3#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	4#项目厂界下风向
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


根据监测结果可知，项目厂界无组织废气浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的新污染源大气污染物无组织排放限值要求。
（2） 废水
项目运营期废水主要为冷却循环水及员工生活污水。
项目冷却循环水循环利用，定期补充，不外排；员工生活污水经化粪池处理后经市政管网排入鹿寨县第二污水处理站，最终排入洛清江。根据广西德益环保科技有限公司出具的《柳州市远诚科技有限公司环评监测报告》（报告编号：德益（环监）[2025]017号，详见附件7），项目生活污水监测结果见表2-8。






表2-8  项目生活污水监测结果表
	监测
日期
	监测
位置
	监测项目
	单位
	监测结果
	执行标准
	达标情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值/范围
	
	

	2025.
07.31
	1#生活污水外排口
	pH值
	无量纲
	 
	 
	 
	 
	 
	6~9
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	达标

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	达标

	
	
	动植物油类
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	/
	/

	2025.
08.01
	
	pH值
	无量纲
	 
	 
	 
	 
	 
	6~9
	达标

	
	
	悬浮物
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	达标

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	达标

	
	
	动植物油类
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	达标

	
	
	氨氮
	mg/L
	 
	 
	 
	 
	 
	/
	/


根据监测结果可知，项目生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值要求后排入市政污水管网，输送至鹿寨县第二污水处理厂，处理达标后排入洛清江。
（3）噪声
项目运营期噪声主要为设备运行时产生的噪声。根据广西德益环保科技有限公司出具的《柳州市远诚科技有限公司环评监测报告》（报告编号：德益（环监）[2025]019号，详见附件7），项目厂界噪声监测结果见下表。
表2-9  项目厂界噪声监测结果表
	监测日期
	监测点位置
	监测时段
	监测结果
dB(A)
	执行标准
dB(A)
	达标
情况

	2025.07.13
	1#项目东面厂界外1m处
	昼间
	 
	昼间：60
夜间：50
	达标

	
	2#项目南面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	3#项目西面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	4#项目北面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	1#项目东面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	
	2#项目南面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	
	3#项目西面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	
	4#项目北面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	2025.07.14
	1#项目东面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	2#项目南面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	3#项目西面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	4#项目北面厂界外1m处
	昼间
	 
	
	达标

	
	1#项目东面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	
	2#项目南面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	
	3#项目西面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标

	
	4#项目北面厂界外1m处
	夜间
	 
	
	达标


根据监测结果可知，项目运营过程中4面厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
（4）固体废物
①边角料、不合格品：项目检查过程产生少量不合格品，部分塑料件需修剪多余边角。项目边角料、不合格品破碎后回用作生产原料。
②生活垃圾：本项产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运处理。
二、现状工程主要环境问题及以整改措施
现有工程主要环境问题及以整改措施见下表。
表2-10  现有工程主要环境问题及以整改措施一览表
	项目
	现有工程存在的环境问题
	拟采取整改措施

	废气
	项目注塑废气未经收集处理无组织排放
	在注塑机上方设置集气罩收集废气，并通过二级活性炭处置后经DA001排气筒排放

	固废
	项目未建危废暂存间，未签危险废物处置协议
	在厂区西门建设一座10m2的危废暂存间，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行建设，与有资质的公司签订危险废物处置协议。









[bookmark: _Toc106786250][bookmark: _Toc68650490][bookmark: _Toc109895244][bookmark: _Toc106357935][bookmark: _Toc106357849][bookmark: _Toc106358052]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状评价
[bookmark: _Hlk106270518]（1）达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。
根据柳州市生态环境局公布的《2024柳州市生态环境状况公报》，2024年柳州市鹿寨县境空气质量现状评价见表3-1。
表3-1  鹿寨县基本污染物环境质量现状
	污染物
	年评价指标
	评价标准
（μg/m3）
	现状浓度
（μg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标频率
/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	年平均浓度
	60
	6
	10.0
	0
	达标

	NO2
	年平均浓度
	40
	12
	30.0
	0
	达标

	PM10
	年平均浓度
	60
	37
	61.7
	0
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	30
	25
	83.3
	0
	达标

	CO
	24小时平均第
95百分位数浓度
	4000
	1200
	30.0
	0
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数浓度
	160
	107
	66.9
	0
	达标


根据上表可知，鹿寨县环境空气中各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值要求，由此可知项目所述区域环境空气质量为达标区。
（2）特征污染因子环境质量现状
为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价委托广西德益环保科技有限公司对项目所在区域TSP、非甲烷总烃现状进行监测，根据广西德益环保科技有限公司出具的《柳州市远诚科技有限公司环评监测报告》（报告编号：德益（环监）[2025]018号，详见附件7），项目补充监测点位见表3-2、监测结果见3-3。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息表
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段

	
	X
	Y
	
	

	5#项目西南面厂界
	109°21'45.608"
	24°24'16.296"
	TSP、非甲烷总烃
	2025.7.13~2025.7.15


表3-3  项目所在区域补充监测结果表
	监测点位
	监测因子
	评价标准
（mg/m3）
	浓度范围
（mg/m3）
	最大浓度占标率
%
	超标率
	达标
情况

	5#项目西南面厂界
	TSP
	
	
	
	
	

	
	非甲烷
总烃
	
	
	
	
	


由上表可知，项目评价区域非甲烷总烃监测结果达到《大气污染物综合排放标准详解》中的参照标准限值，TSP监测结果达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）浓度限值要求，项目所在区域大气环境质量现状较好。
2、地表水环境质量现状评价
项目周边地表水体为北面约970m处的洛清江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据柳州市生态环境局公布的《2024年柳州市生态环境状况公报》，2024年，柳州市19个国控、非国控断面水质1-12月均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。10个国控断面中，年均评价为I类水质的断面5个、II类水质的断面5个。本项目评价河段水环境功能区水质达标。
3、声环境质量现状评价
根据现场踏勘，声环境评价范围50m内无环境保护目标，因此，项目不对保护目标声环境质量现状进行监测及评价。
4、生态环境质量现状
本项目位于工业园区，项目周边没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。

	环境保护目标
	一、大气环境保护目标
项目周边500m范围内的大气环境敏感目标为项目东北面140m处的大塘屯。
二、地表水环境保护目标
根据现场调查，距项目最近的主要地表水体为项目北面970m处的洛清江。
三、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
四、地下水环境保护目标
本项目所在地区500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
五、生态保护目标
本项目租用现有厂房，无新增建设用地，不涉及生态环境保护目标。
六、土壤环境保护目标
项目租用现有工业厂房，厂区地面均已硬化，项目用地范围内不存在土壤环境保护目标。
项目环境保护目标详见下表。
表3-4  项目主要保护目标表
	环境要素
	保护目标
	方位
	距离（m）
	环境特征描述
	饮用水
	环境保护级别

	大气环境
	大塘屯
	东北
	140
	200人
	自来水
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）二级标准

	声环境
	厂界外50米范围内无声环境保护目标

	地表水
	洛清江
	北
	970
	/
	/
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源
	/
	《地下水质量标准》
（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准




	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
（1）施工期
项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点粉尘浓度小于1.0mg/m3。
（2）运营期
[bookmark: OLE_LINK8]注塑生产线营运期大气污染物排放《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放标准限值，具体标准值见下表。
表3-5  合成树脂工业污染物排放标准
	污染物
	排放限值（mg/m3）
	适用的合成树脂类型
	污染物排放监控位置

	颗粒物
	30
	所有合成树脂
	车间或生产设施排气筒

	非甲烷总烃
	100
	
	


裁边、破碎工序粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2的新污染源大气污染物排放限值，具体标准见下表。
表3-6   新污染源大气污染物浓度排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	
	4.0


2、废水排放标准
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]项目运营期间生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和鹿寨县第二污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网，输送至鹿寨县第二污水处理厂，处理达标后排入洛清江。具体限值见下表。
表3-7  《污水综合排放标准》（GB8978－1996）（单位：mg/L）
	项目
	pH值
	SS≤
	CODCr≤
	BOD5≤
	NH3-N≤
	动植物油

	三级标准
	6~9
	400
	500
	300
	---
	100


3、噪声排放标准
（1）施工期
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见下表。
表3-8   《建筑施工噪声排放标准》    单位：dB（A）
	时段
	昼间
	夜间

	噪声限值
	70
	55


（2）营运期
根据《鹿寨县声环境功能区划》，本项目所在区域划分为声环境2类区，项目在《鹿寨县声环境功能区划》中的位置详见附图6。项目运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。
表3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》     单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废物排放标准
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定执行；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）的“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。

	总量控制指标
	我国“十四五”期间对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮实行总量控制，在河湖、近岸海域等重点区域以及重点行业，对总氮、总磷实行污染物总量控制。
在大气方面，针对重点区域和行业，把工业烟粉尘、VOCs纳入到总量控制中。评价根据本项目污染源和污染物产排特点，提出本项目污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对于大气污染物，一般排放口和无组织废气不许可排放量。项目排放大气污染物的为无组织排放，不涉及主要排放口，因此，本项目不设置大气污染物总量控制指标。
项目生活污水经处理后排入鹿寨县城第二污水处理厂处理，最终排入洛清江，项目废水为间接排放，总量由污水处理厂统一控制，因此项目无需申请水污染物总量控制指标。|


[bookmark: _Toc106358053][bookmark: _Toc106357936][bookmark: _Toc106786251][bookmark: _Toc106357850][bookmark: _Toc109895245][bookmark: _Toc68650491]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目租用现有已建成的工业厂房，仅进行设备安装，不涉及土建工程，设备安装主要产生噪声影响及少量废弃纸箱、金属零件等一般工业固废，一般工业固废经统一收集后，可回收利用的外售给废旧回收站处置，不可回收利用的交由环卫部门处置。
项目已完成主要生产设备安装，设备安装时间较短，对周边环境影响不大。项目施工期未受到环境保护投诉。

	运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境影响分析
1、污染源强核算
（1）投料粉尘
项目使用外购塑料颗粒为原料，投料过程中会产生少量投料粉尘，主要污染因子为颗粒物。投料粉尘与原料含水率及粒径相关，投料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）P168表7-1中砂型用砂的卸料产污系数，为0.015kg/t（卸料），本项目塑料颗粒用量为420t/a，则投料粉尘为0.0063t/a。投料粉尘主要在车间内无组织排放，排放量为0.0063t/a，每天投料时间约为2h，则每年投料时间为600h，排放速率0.0105kg/h。
（2）注塑废气
投料后粒料在料筒内加热熔融，然后进行注塑工序，加热熔融及注塑过程产生注塑废气，主要成分为非甲烷总烃。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“36汽车制造业行业系数手册——树脂纤维加工——注塑件、吹塑件、搪塑件、纤维材料——树脂材料或塑料—— 注塑成型、吹塑成型、搪塑成型工序”，产污系数为1.20kg/t-原料，本项目塑料颗粒用量为420t/a，则非甲烷总烃产生量为0.504t/a。
[bookmark: OLE_LINK11]本项目配备集气罩对注塑废气进行收集，集气罩配套风机风量为10000m3/h，挥发性有机物经集气罩收集，本项目集气罩集气效率按80%计，未收集到的废气通过车间通风换气无组织排放，项目采用二级活性炭处理注塑废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“36汽车制造业行业系数手册”，“活性炭吸附”治理技术末端处置效率为18%，本项目设置二级活性炭吸附装置，则综合处理效率为33%。则本项目注塑车间非甲烷总烃有组织排放量为0.2701t/a，每天注塑时间为8h，则每年注塑时间为2400h，排放速率为0.1126kg/h，排放浓度为11.26mg/m3；无组织排放量为0.1008t/a，排放速率为0.042kg/h。
（3）破碎粉尘
修边产生的边角料及不合格工件破碎成碎塑料片后回用于生产，该过程会产生少量粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册”中的“4220非金属废料和碎屑加工处理行业产污系数”，废PE/PVC-干法破碎颗粒物产生系数为0.375kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目破碎量约为20t/a，则破碎工序颗粒物产生量为0.0075t/a，该部分颗粒物粒径较大，多数在设备附近自然沉降，仅小部分粒径较小的以无组织形式排放，颗粒物自然沉降按照80%估算，则颗粒物无组织排放量为0.0015t/a，项目年破碎时间为600h，排放速率为0.0025kg/h。
2、废气治理措施可行性分析
（1）二级活性炭可行性
本项目注塑工序非甲烷总烃总产生量为0.504t/a，为处理注塑工序产生的非甲烷总烃，项目在注塑机设置集气罩+二级活性炭吸附装置。集气罩捕集率按80%计，废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高DA001排气筒排放，排放量为0.2701 t/a，排放速率为0.1126 kg/h，排放浓度为11.26 mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4限值（非甲烷总烃≤100 mg/m³）。
项目属于汽车零件制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)，项目使用的二级活性炭处置方案属规范表中的可行技术。根据2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目使用的二级活性炭处置方案不属于目录中鼓励类及低效类技术，属允许技术。
（2）排气筒高度设置合理性分析
项目DA001排气筒设置情况见下表。
表4-1  排气筒设置情况表
	编号
	坐标
	高度
（m）
	内径
（m）
	烟气温度
（℃）
	烟气流速
（m/s）

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	DA001
	109°40'41.677"
	24°25'33.795"
	15
	0.5
	60
	14.15


DA001排气筒排放的非甲烷总烃执行根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）“5.4.2 废气收集系统与处理装置应符合相关安全技术要求。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。本项目DA001排气筒高度为15m，排气筒高度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）要求。
同时，排气筒应设置便于采样、监测并符合《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GBT16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求的采样口和采样平台，并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。综上所述，项目排气筒设置基本合理，各项污染物均能实现达标排放，对周边大气环境影响较小。
综上分析，本项目采取的废气污染防治措施从技术原理、处理效率、同类项目实践等方面均具有可行性。
因此，项目采取二级活性炭处理注塑废气是可行的。
3、非正常生产状况下废气污染源排放情况
结合项目工艺、设备及废气污染物产排特点，非正常生产状况主要是环保设施发生故障达不到应有处理效率造成。项目大气污染物非正常排放情况见下表。
表4-2  大气污染物非正常排放情况一览表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	应对措施

	1
	注塑工序
	废气治理措施故障
	非甲烷总烃
	0.168
	16.8
	1
	2
	加强日常巡检，发现故障及时停运生产设备


为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，确保废气净化装置稳定运行，污染物达标排放。一旦环保设施出现故障，影响废气处理效率，应立即停止当前作业。本项目非正常工况持续时间短，排放量少，对环境影响不大。
4、自行监测计划
制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，根据监测结果适 时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)，项目废气监测计划见下表。
表4-3  项目废气监测计划表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

	四面厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


二、水环境影响分析
1、污染物源强分析
项目营运期无生产废水排放，排放废水主要为员工生活污水。项目劳动定员10人，员工均不住在厂内。按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中企业员工用水定额，不住厂员工用水量按0.1m3/(人·d)计算，则项目运营期生活用水量为1.0m3/d，300m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则员工排放的生活污水量为0.8m3/d，即240m3/a。员工生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N以及SS。生活污水中各种污染物浓度参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价（2007版）》中的生活污水水质浓度确定，COD、BOD5、SS和NH3-N的浓度分别为350mg/L、250mg/L、250mg/L、30mg/L。生活污水通过化粪池处理，根据原国家环保部2013年7月17日发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三级化粪池对污染物的去除效率：CODCr：40%~50%，悬浮物：60%~70%。本次评价各污染物去除率分别为COD：40%，BOD5：30%，SS：60%，不考虑对NH3-N的去除效率。
表4-4  营运期生活污水污染物处理前后浓度变化情况一览表
	污染物
	pH值
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	处理前
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	350
	250
	250
	30

	
	产生量（t/a）
	—
	0.084
	0.060
	0.060
	0.007

	处理后
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	210
	175
	100
	30

	
	排放量（t/a）
	—
	0.050
	0.042
	0.024
	0.007

	化粪池处理效率
	—
	40%
	30%
	60%
	/

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	500
	500
	400
	400
	/


生活污水经化粪池处理后经市政管网排入鹿寨县第二污水处理厂，处理后最终排入洛清江。
2、废水处理措施及可行性分析
（1）化粪池可行性分析
化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防治了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解，污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体铸件死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少，流入第三格的粪液一般己经腐熟，其中病菌和寄生虫卵己基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。
（2）依托污水处理厂的可行性分析
项目所在区域为鹿寨县第二污水处理厂的服务范围，服务范围为鹿寨县城西南开发区和城南开发区等区域生活污水和工业废水，设计服务范围共计5.5km2，设计服务人口3.65万人。
据调查，鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程设计处理能力3万m3/d，目前已建成，目前负荷约1.2万m3/d。本项目外排废水总量约2.4m3/d，约占污水处理厂当前剩余处理容量的0.01%，远远小于该污水处理厂的剩余处理容量。因此，鹿寨县第二污水处理厂可容纳处理本项目产生的废水。本项目废水中不含重金属等第类污染物，鹿寨县第二污水处理厂的处理工艺可以处理本项目的生活污水，不会造成污水处理厂负荷和超过污水处理厂进水浓度，对鹿寨县第二污水处理厂的正常运行影响很小。
综上所述，项目水环境影响减缓措施有效，排入鹿寨县第二污水处理厂处理本项目外排污水可行，对地表水环境影响可以接受。
3、废水排放口情况
项目废水类别、污染物及污染防治设施信息见下表。
表4-5  废水类别、污染物及污染防治设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施标号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	排入污水管网进入鹿寨县第二处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	化粪池
	化粪池
	DW001
	满足
	厂区废水总排放口


表4-6  废水间接排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度

	1#
	109°42'21.621"
	24°26'56.770"
	0.024
	洛清江
	间歇
	8:00～12:00，14：00～18:00
	洛清江
	Ⅲ类水体
	109°40'35.059"
	24°26'08.167"


三、声环境影响分析
1、噪声源强分析
本项目的主要噪声源是生产设备运行是产生噪声，项目选用低噪声设备，采取一定的降噪措施，采取措施后项目噪声污染情况见下表。











表4-7  营运期各设备噪声源强一览表
	序号
	声源名称
	型号
	声源源强（声功率级/dB(A)）
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	运行时段
	建筑物插入损失
/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物外距离/m

	1
	注塑机
	600T
	70~80
	低噪声设备，基础减振、墙体隔声等措施
	10
	7
	1
	6
	0:00~24:00
	10
	46.3
	1.0

	2
	注塑机
	470T
	80~90
	
	12
	17
	1
	7
	
	10
	57.2
	1.0

	3
	注塑机
	250T/260T
	65~75
	
	33
	16
	1
	7
	
	10
	42.2
	1.0

	4
	注塑机
	400T
	65~75
	
	26
	13
	1
	13
	
	10
	36.4
	1.0

	5
	注塑机
	700T
	65~75
	
	21
	5
	1
	15
	
	10
	36.2
	1.0

	6
	注塑机
	320T
	75~85
	
	17
	10
	1
	15
	
	10
	46.2
	1.0

	7
	注塑机
	650T
	75~85
	
	18
	8
	1
	8
	
	10
	52.2
	1.0

	8
	上料机
	/
	70~80
	
	10
	7
	1
	7
	
	10
	51.2
	1.0

	9
	机械手
	/
	80~90
	
	10
	8
	1
	10
	
	10
	54.5
	1.0

	10
	冷却塔
	/
	65~75
	
	10
	12
	1
	6
	
	10
	46.3
	1.0

	11
	破碎机
	/
	65~75
	
	12
	15
	1
	12
	
	10
	41.8
	1.0

	12
	叉车
	/
	75~85
	
	7
	10
	1
	10
	
	10
	52.7
	1.0

	13
	螺杆空压机
	/
	65~75
	
	15
	8
	1
	14
	
	10
	43.3
	1.0

	14
	二级活性炭
	10000m3/h
	65~75
	
	15
	5
	1
	5
	
	10
	51.6
	1.0



	
	2、四面厂界噪声贡献值
预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的模式。工业声源分室内和室外两种声源计算。
（1）室内声源
A、计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwcot为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。
B、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
（2）室外声源
计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct(r)一一点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct(r0)一一参考位置r0处的倍频带声压级；
r一一预测点距声源的距离，m；
r.一一参考位置距声源的距离，m；
△Loct一一各种因素引起的衰减量。
（3）贡献值
计算某个声源在预测点产生的等效声级贡献值：
[image: ]
式中：Leqg一一建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi一一声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T一一预测计算的时间段，s；
ti一一i声源T时段内的运行时间，s。
本次评价通过距离衰减和噪声叠加对厂界噪声贡献值进行预测，预测结果见下表。
表4-8  采取措施后项目营运期噪声一览表
	序号
	预测位置
	昼间噪声预测值/ dB(A)
	夜间噪声预测值/ dB(A)
	噪声标准/ dB(A)
	达标情况

	1
	东面厂界
	53.5
	47.8
	昼间：60
夜间：50
	达标

	2
	南面厂界
	51.0
	45.2
	
	达标

	3
	西面厂界
	53.6
	48.9
	
	达标

	4
	北面厂界
	54.4
	49.3
	
	达标


由上表可知，项目运营期正常工况下厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。
3、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等技术规范制定如下表。
表4-9  噪声监测计划表
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测时段
	执行标准

	四面厂界
	等效连续A声级
	1次/季
	正常工况
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


四、固体废物环境影响分析
项目区固体废物主要为生产固废和生活垃圾。
（1）边角料、不合格品
项目检查过程产生少量不合格品，部分塑料件需修剪多余边角。根据业主提供的资料，项目边角料、不合格品产生量为20.0t/a，破碎后回用作生产原料。
[bookmark: OLE_LINK16]（2）废润滑油、含油抹布：项目设备维修产生的废润滑油约0.2t/a，产生的含油抹布约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废润滑油属于危险废物（HW08，危废代码：900-214-08），废润滑油及含油抹布暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位回收处置。
（3）废活性炭
项目采用活性炭吸附生产过程中产生的喷涂废气，非活性炭产生量按4t/t-废气计，项目废气经活性炭吸收量为0.1331t/a，则项目活性炭产生量为0.5324t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年）中的“HW49其他废物—非特定行业—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（代码为900-041-49）”，需按危废处置。需暂存在危废暂存间内，并定期委托有资质的危废处置单位安全处置。
（4）生活垃圾
[bookmark: OLE_LINK17]项目员工10人，均不住在厂内，项目年生产天数为300天，不住厂员工生活垃圾产生系数为0.5kg/（人·d），则本项目产生的生活垃圾量5kg/d，1.5t/a。生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。
综上所述，项目产生的固体废物均得到了合理处置，因此，本项目的固体废物对周围环境不会产生不利影响。
项目固体废物产生情况见下表。
表4-10  项目固体废物产生情况一览表
	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	是否属危废
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）

	1
	不合格品
	质检
	固态
	PVC、PE
	否
	一般工业固废
	99
	20

	2
	废润滑油
	设备维修
	液态
	废润滑油
	是
	HW08
	900-214-08
	0.2

	3
	含油抹布
	设备维修
	固态
	废润滑油
	是
	HW49
	900-041-49
	0.01

	4
	废活性炭
	废气处理
	固态
	废活性炭
	是
	HW49
	900-041-49
	0.5324

	5
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	生活垃圾
	否
	生活垃圾
	99
	4.95


根据《建设项目危险废物环境评价指南》，本项目各类危险废物的污染防治措施内容汇总见下表。
表4-11  项目危险废物产生量及特性一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废
周期
	危险特性
	污染防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	贮存
	处置

	1
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.2
	机械维修
	液态
	废润滑油
	矿物油
	半年
	T/In
	专用容器存放
	委托有资质的单位处置

	2
	废含油抹布
	HW49
	900-041-49
	0.01
	机械维修
	固态
	废润滑油
	矿物油
	半年
	T/In
	
	

	3
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	0.5324
	废气处置
	固态
	废活性炭
	废活性炭
	2个月
	T/In
	
	


1）一般工业固废废物
项目在厂区北部设置一处占地面积10m2的一般固废储存区，一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）要求分类暂存于储存内，地面水泥硬化，满足防风、防雨、防晒的要求。建设单位应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料记录在案，长期保存。禁止危险废物和生活垃圾混入一般工业固废中。
一般固体废物贮存场设置要求包括：
①选址要求：贮存场选址需避开自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区域，且符合当地国土空间规划及环境保护规划，不占用永久基本农田，远离居民集中区及重要公共设施。
②防渗要求：根据贮存的一般工业固体废物类别采取对应防渗措施——贮存第Ⅰ类一般工业固体废物时，防渗层应采用至少1.5mm厚高密度聚乙烯膜或其他等效材料，渗透系数≤10⁻⁷cm/s；贮存第Ⅱ类一般工业固体废物时，防渗层渗透系数≤10⁻⁵cm/s，且需避免固废与渗滤液直接接触土壤。
③设施建设：贮存场应设置不低于1.2m的硬质围挡或围墙，配备防雨、防晒、防风设施（如加盖顶棚、设置防风抑尘网）；场内需划分不同类别固废的贮存区域，设置清晰的标识牌（注明固废名称、类别、产生单位、贮存期限等）；同时配套建设渗滤液收集导排系统（如渗滤液收集沟、集水池）及雨水分流系统，防止雨水混入渗滤液或固废流失。
④运行管理：固废应按类别分类贮存，禁止不同类别、不相容的一般工业固体废物混合贮存；建立贮存台账，记录固废的产生量、贮存量、转移量及去向，贮存期限不得超过1年（确需延长的需报当地生态环境部门备案）；定期对贮存场设施（防渗层、导排系统、围挡等）进行检查维护，发现破损或渗漏时及时修复。
⑤封场与监测：若贮存场停止使用，需按标准要求进行封场——铺设至少60cm厚的压实黏土覆盖层（渗透系数≤10⁻⁵cm/s），其上再铺设植被恢复层；封场后需持续开展渗滤液水质、地下水水质监测，监测周期不少于3年，确保无环境污染风险。
⑥应急措施：配备防扬散、防流失、防渗漏的应急物资（如防雨布、吸油棉、防渗补丁材料等），若发生固废扬散、渗滤液泄漏等情况，应立即启动应急处理措施，控制污染扩散并及时报告当地生态环境部门。
2）危险废物
项目在厂区北部设置一座占地面积10m2的危废暂存间，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计，贮存场设置警示标志，设施周围设置围挡，应满足防风、防雨、防晒要求，能防止雨水径流进入贮存场所；地面进行防渗硬化处理，满足防渗要求。危险废物容器满足强度要求，保证完好无损，不与危险废物反应。危险废物必须按危险固废管理办法，按危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度。危险废物在贮存、转运前进行检查，并登记注册，作好废物名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位等记录。企业应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设危废暂存间。
危废暂存间的建设要求包括：
①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口。
③设施内要有安全照明设施和观察窗口。
④用以存放装载液态、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。
⑦基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行贮存，做好警示标识，而且要定期检查储存容器是否有损坏，防止泄漏，然后定期交由有危险废物资质单位回收处理，运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。
另外，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全生产单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度。
环境管理台账记录要求
①记录内容：“排污单位应建立工业固体废物环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等标准及管理文件的相关要求，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南》要求。”
②记录频次：“危险废物和一般工业固体废物需分别符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》和《一般工业固体废物管理台账制定指南》要求。”
③记录形式：一般固废台账保存期限不少于5年，危废台账保存期限不少于10年。
综上所述，项目产生的固体废物均按规定采取措施妥善处置，符合有关环保要求，污染防治措施可行。
五、环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1 ，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1 ，Q2， ..., Qn ——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
针对企业的生产情况，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质为废润滑油储存情况见下表。
表4-12  环境风险物质与临界量
	物质名称
	存储方式与地点
	实际最大储存量（q）
	临界量（Q）
	q/Q

	废润滑油
	危废暂存间，桶装。
	0.2t
	2500t
	0.00008

	∑Q
	0.00008


经上表计算可知，项目∑Q=0.00008，属于Q＜1。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
表4-13  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据上表，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此项目评价工作等级为简单分析。
（1）环境敏感目标概况
根据危险物质可能的影响途径，项目主要敏感目标详见“表3-2 项目主要保护目标表”。
（2）风险源分布情况及可能影响途径
废机油、废活性炭暂存在危废暂存间，在使用过程可能会因泄漏、火灾等因素，通过地表径流和大气扩散的方式，影响附近地表水、土壤和人员，详细内容见下表。
表4-14  风险分析内容表
	风险源
	主要危
险物质
	涉及污染物
	风险
类别
	可能影响途径及后果
	可能受影响的敏感目标

	危废暂
存区
	废机油、废活性炭
	废机油、废活性炭
	泄漏、火灾
	泄漏物经地表径流进入雨水管网，污染地表水；燃烧产生有毒烟气污染大气
	周边居民区、地表水体


（3）环境风险分析
1）事故类型
通过前面物质风险识别和重大危险源识别，本项目主要的事故类型为危险物质泄漏、故障引起次生污染以及火灾引发的伴生/次生污染物排放。
2）危险物质泄漏引起次生污染分析
本项原辅材料暂存在仓库当中，清洗机由于操作失误等运输、存储、使用过程出现泄漏情况，会渗漏、泄漏至地表，会对该区域大气质量、地表水水质、土壤造成污染。发生火灾事故时，清洗废水可能随消防废水直接溢流入雨水或污水管网，从而对水环境产生不利影响。
3）环境风险防范措施及应急要求
为减少项目风险事故对周边环境的影响，建设单位应做好如下防范措施：
①健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理；
②在车间、仓库配备消防栓、灭火器等火灾消防器材；
③车间及仓库内禁止明火，设置严禁烟火标志；
④企业应定期对车间和设备进行巡查和安全检测，加强对员工日常防范和事故培训。在采取以上措施后，可有效降低风险发生的概率。
应急要求：
一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急预案，切断火源，控制事故扩大，立即报警，组织人员进行抢险救灾，并立即向社会求援。
①发生事故后，首先确保人员安全，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施，险情严重时，必须组织抢险队和救护队。
②防止第二次灾害事故发生，采取措施防止事故扩大。
③建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，切断电源、火种和断绝交通。
（4）风险事故预防和处理措施
1）风险事故防范措施
①危险物质泄漏防范措施：
A.事故第一发现者应立即向当班负责人汇报，当班负责人确认险情后将事故情况汇报给应急指挥中心，启动应急预案并组织应急救援；
B.现场人员需迅速判断泄漏物质的性质以及可能扩散的范围，采取有效措施防止进一步扩散，例如切断电源、停止工作等，减少影响范围；
C.针对危险物质的液态物料，应利用瓢等转移容器，将危险物质的液态物料转移至对应的废空桶，密封存放，确保密封完好，防止二次污染；
D.若泄漏物质可能引发火灾或爆炸，应立即熄灭明火，切断所有火源和电源，防止次生灾害发生；
E.应急人员必须佩戴符合要求的防护用品，做好个人防护，避免直接接触泄漏物质；遇到泄漏时，应立即疏散无关人员，设置警戒区，禁止人员进入危险区域，确保人员安全；
F.在处理过程中，应避免用水直接冲洗，以免污染扩散，需采取适当的稀释或中和措施；
G.定期检查危险废物暂存间、存储设施及周边环境，确保其符合防渗、防雨、防漏等安全要求，避免因设施老化或管理不当导致泄漏。
②火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放情况风险防范措施
本项目发生燃烧后主要次生污染物为燃烧废气、消防废水等，建议采取如下措施：
A.在厂区周围及各附属建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器等消防设施，以扑灭初期零星火灾；
B.在生产车间和仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，仓库和生产车间内应设置移动式泡沫灭火器；
C.严格防火管理，禁止在危险物品存放区设置明火，并在车间内禁止明火操作。确保消防通道畅通，建筑物耐火等级符合要求，并定期检查消防设施的完好性。
D.日常管理中，要通过加强管理、规范操作、编制应急预案、设置应急池等方式降低环境风险。企业内部需强化安全生产管理体系，监督质量管理，对工人进行安全培训并制定严格规章制度预防事故。
2）处理措施
①风险事故发生时的危险物质应急处理措施：
A.事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；
B.有外泄可能时，立即安排相关工作人员堵塞公司雨水总口，防止经雨水排放口外排。在没有专门应急储存设施的局部区域，可以利用临时的收集工具，如沙袋围成临时围堰等方式，将废水限制在一定范围内，等待进一步处理；
C.当有火灾发生时，应利用相应的灭火器灭火，避免事态扩大；
D.如发生风险事故产生事故废水泄漏到地面，要将事故废水收集到应急储存桶中，防止流入雨水管网或下渗污染地下水。在没有专门应急储存设施的局部区域，可以利用临时的收集工具，如沙袋围成临时围堰等方式，将废水限制在一定范围内，等待进一步处理；
E.发现泄漏应避免烟火。切断区域内所有火源、电源、供气管道，防止发生火灾爆炸；转移或保护管道周围设备和物品，防止泄漏物引发次生事故。抢险过程应根据形势做好个人防护。
②风险事故发生时的火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物应急处理措施：
A.在风险事故发生时，针对火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物，需采取有效的应急处理措施，确保环境安全和人员健康；
B.事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置，确保人员安全；
C.火灾爆炸初期污染小的情况，发现后报告车间领导，安全人员灭火，车间领导监控，事后收集残留物按危废处理；
D.若火情较大，启动二级响应。公司应急指挥中心介入，关闭雨水排口，抽消防废水到事故池，后勤保障物资；
E.火情非常严重时启动一级响应，请求开发区外部救援力量。在其到达前，公司采取全厂警报、人员撤离等应急措施；
F.发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理；
G.事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。
（5）风险评价结论
项目采取有效的预防、应急措施，避免火灾事故的发生，并从各方面积极采取防护措施，落实本项目的环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，保证应急响应系统在事故状态下立即启动，加强管理，同时定期检验风险事故应急预案，当出现事故时要采取紧急的工程应急措施，可以控制事故和减少对环境造成的危害。详见下表。
表4-15  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	汽车内外饰件及模具制造项目

	建设地点
	柳州市远诚科技有限公司

	地理位置
	东经109°40’43.960”，北纬24°25’32.815”

	主要危险物质及分布
	危废暂存间

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	火灾所产生的烟雾在短时间内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，对人体健康也有一定的损害，但由于持续时间短，随着火灾事故的结束其影响很快减轻直至消除，因此对周围环境及居民正常生活造成的影响不大。

	风险防范措施要求
	①健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理；
②在车间、员工宿舍配备消防栓、灭火器等火灾消防器材；
③车间内禁止明火，设置严禁烟火标志；
④企业应定期对车间和设备进行巡查和安全检测，加强对员工日常防范和事故培训。在采取以上措施后，可有效降低风险发生的概率。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
项目Q＜1，环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险可防可控。


本项目发生环境风险事故后，对周围环境的影响可控，环境风险可防可控。
六、地下水、土壤环境影响分析
项目地下水、土壤污染途径主要为废液压油存储过程中发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤及地下水环境产生影响。
为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的污水下渗对厂区地下水、土壤造成污染，应从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从源头到末端全方位采取有效控制。
做好生产车间及管道防渗设施的维护和定期检测，保证各防渗设施的正常运行，定期检测防渗系统的完整性和有效性，当发现渗漏时，应及时采取补救措施。
（1）源头控制
本项目应严格按照要求落实废水、废气、废液、固体废物的处置方式，确保达标排放；严格按照国家相关规范要求，对生产设备、危废暂存间等采取相应措施，以防止降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降低到最低程度；加强巡视、设备检查工作，做到污染物“早发现、早处理”，避免泄漏造成地下水、土壤的污染。
（2）分区防控措施
对可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。
根据本工程的特点，划分为一般防渗区及重点污染防渗区。项目重点防渗区主要为危废暂存间；一般防渗区为其他区域。
根据国家相关标准和规范，结合施工过程的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用不同的防渗措施，防渗工艺及材料在具体施工中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下可作必要调整。各分区防渗设计按照以下要求进行设计：
①重点防渗区应设置防渗层：重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效。
②防渗措施：重点防渗区采用2mm厚高度聚乙烯防渗层，（渗透系数≦10-10cm/s）；面层采用防渗涂料面层或防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数≦10-12cm/s）。
项目生活污水经三级化粪池处理后排入排入市政污水管网，项目废水不直接进入地表水或地下水。同时，在严格执行以上地下水污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对项目所在场地及区域地下水水质、土壤产生明显影响。
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	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	二级活性炭+15m高排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

	
	无组织
	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	厂房通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池处理后排入鹿寨县第二污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB16297-1996）

	声环境
	生产厂房
	噪声
	厂房隔声、设备合理布局、基础减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	无
	无
	无
	/

	固体废物
	生产厂房
	边角料、不合格品
	破碎后回用于生产
	/

	
	
	废润滑油
	暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位回收处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	含油抹布
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	委托环卫部门处理
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	无

	生态保护措施
	建立并实施严格的管理措施，严禁各种污染物大量进入环境，尽量使污染物的影响达到最低程度。

	环境风险防范措施
	项目厂房车间设置灭火器等火灾处理设施，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；加强员工防火意识预防火灾风险，预防环境风险的发生。定期维护生产设施和环保设施，预防废气、废水、噪声等污染物的超标排放，预防对周边环境造成不利影响。控制污染事故的扩散，减少污染的产生，预防环境风险事故的发生。

	其他环境管理要求
	1、一、环境管理
企业要完善环境管理制度，首先必须建立相应的环境管理机构，明确环境管理机构的职责。环境管理机构由法定代表人直接负责。应设置专职环境保护管理人员，将企业内部的环保工作落实到每个车间、工段、工序和操作岗位。确保企业能认真履行自己所承担的环境保护责任。该机构业务受当地环保行政主管部门指导。完善企业内部环保监测设施，部分监测工作可委托有资质单位外协完成。
2、排污口规范化
①排污口规范化必要性
排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容，此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。
②排污口规范化的范围和时间
排污口规范化内容
Ⅰ、需规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志。
Ⅱ、排污口的管理
建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
③废气排放口采样位置与采样点
根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求，规范化废气排放口设置采样孔和采样平台。
3、排污许可管理
项目建设完毕后，需按照《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《环境保护部办公厅<关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知>》（环办环评〔2017〕84号）等相关要求在实施时限内申请排污许可证登记。
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项日涉及“三十一、汽车制造业36—85汽车零部件及配件制造367”，“其他”情形，属于登记管理类别，实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在本项目建成后，正式投产前20个工作日内，在全国排污许可证管理信息平台填报本企业的排污登记表，登记本企业的基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
2、环保竣工验收内容
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。本项目自行验收要求如下：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。针对本项目，应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。


[bookmark: _Toc68650493][bookmark: _Toc106786253][bookmark: _Toc109895247][bookmark: _Toc106357938][bookmark: _Toc106358055][bookmark: _Toc106357852]
六、结论
	柳州市远诚科技有限公司汽车内外饰件及模具制造项目拟建于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道505号 ，项目总投资50万元，总占地面积2673m2。项目主要建设1条注塑生产线，年产汽车空调组件600000件，门外把手总成500000件。项目建设符合产业政策，选址合理，项目在投入使用时，对周围环境将会产生一定的污染影响，只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放、固体废物安全处置，则从环境角度考虑，本项目建设是可行的。
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建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.0078t/a
	0
	0.0078t/a
	0.0078t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.436t/a
	0
	0.436t/a
	0.436t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.084t/a
	0
	0.084t/a
	0.084t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.060t/a
	0
	0.060t/a
	0.060t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.060t/a
	0
	0.060t/a
	0.060t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.007t/a
	0
	0.007t/a
	0.007t/a

	一般工业
固体废物
	不合格品
	0
	0
	0
	20.0t/a
	0
	20.0t/a
	20.0t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	1.5t/a

	危险废物
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	含油抹布
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0.01t/a

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.5324t/a
	0
	0.5324t/a
	0.5324t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图
[image: ]附图1 项目地理位置图

[image: ]附图2 项目总平面布置图

[image: ]附图3 项目周边敏感点分布图

[image: ]附图4 项目与柳州市环境分区管控位置关系图

[image: ]附图5 项目在鹿寨高新技术产业开发区土地利用规划图中的位置示意图
附图6 项目在鹿寨县声环境功能区划位置图
[image: ]

附图7 现场照片图
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	1、厂区正门
	2、办公区
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	3、原料区
	4、注塑机
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	5、成品区
	6、工程师现场踏勘照片
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	7、项目东面广西裕佳生物科技有限公司仓库
	8、项目西面通道
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	9、项目北面广西裕佳生物科技有限公司生产车间
	10、项目南面广西裕佳生物科技有限公司生产车间




附件
附件1 委托书

委 托 书

[bookmark: _Hlk213973933]广西环奕环保科技有限公司：
根据建设项目的有关管理规定和要求，兹委托贵公司对汽车内外饰件及模具制造项目进行环境影响评价文件的编写，望贵公司接到委托后，按照国家有关环境保护的要求尽快开展本项目的评价工作。
特此委托。


                         柳州市远诚科技有限公司
2026年5月7日
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附件5 租赁合同
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附件6 项目入园证明
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附件7 鹿寨经济开发区管理委员会联审意见函
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附件8 环境质量监测报告
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附件9 广西“生态云”平台建设项目智能研判报告
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