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关于柳州鹿寨佰晟商贸有限责任公司
广西华朗图成品家居建设项目
环境影响报告表的批复

柳州鹿寨佰晟商贸有限责任公司：
你单位报来的《广西华朗图成品家居建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：
一、项目位于柳州市鹿寨县江口工业园（中心坐标：东经109°35′31.722″，北纬24°15′32.195″），属于新建项目，项目总用地面积为33333.3㎡，主要建设1#木工车间、2#木工车间、仓库、综合楼等，同时配套给排水、供配电、消防、环保工程等基础设施建设，建设2条全屋定制家具生产线，配备开料机、封边机、六面钻、侧孔机、空压机等设备。项目建成后，年产16万平方米定制家具。总投资23000万元，其中环保投资120万元。
本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2311-450223-04-01-129396。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）做好施工期扬尘防治工作，通过洒水抑尘等措施以减轻污染。确保施工期产生的扬尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（二）项目1#木工车间木加工废气经中央除尘系统处理后通过15m高的排气筒DA001排放；项目2#木工车间木加工废气经中央除尘系统处理后通过15m高的排气筒DA002排放确保颗粒物、非甲烷总烃有组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求。
（三）确保项目厂界的颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。
（四）项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由罐车运至鹿寨县第二污水处理厂处理。
（五）施工期各施工机械噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值要求，运营期项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。
（七）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。
（八）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。
（九）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。


鹿寨县行政审批局
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