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	厂区大门
	热压废气收集管道
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	热压废气治理措施
	热压废气治理措施
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	锯边废气收尘设施
	布袋除尘器
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	危险废物暂存间
	编制主持人现场踏勘照片
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	项目东面-经九路及南康家具批发中心
	项目北面-广西鹿寨县鑫家乐木业有限公司
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	项目南面-兴林路
	项目西面-闲置厂房
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建设项目基本情况

	建设项目名称
	广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目

	项目代码
	2607-450223-07-02-566556

	建设单位

联系人
	刘明
	联系方式
	

	建设地点
	广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭

（广西桂中现代林业科技产业园内）

	地理坐标
	中心坐标：109°46′43.186″E，24°28′55.685″N

	国民经济

行业类别
	C2021胶合板制造、C2029其他人造板制造
	建设项目

行业类别
	十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20-34人造板制造202-其他 

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	柳州市鹿寨县科技工贸和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号

（选填）
	2607-450223-07-02-566556

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	44

	环保投资

占比（%）
	4.4
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是，项目部分设备已安装，并未投入使用。
	用地（用海）

面积（m2）
	16228.80

	专项评价

设置情况
	本项目排放的废气中含有甲醛，且本项目厂界500m范围内存在环境空气保护目标，因此，本项目设置大气环境影响专项评价，详见《大气环境影响专项评价》。

	规划情况
	规划名称：《广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》。

审批机关：柳州市人民政府

审批文件文号：柳州市人民政府常务会议决定通知〔2018〕64号



	规划环境影响评价情况
	文件名称：《广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》；

审查机关：柳州市生态环境局；

审查文件名称及文号：柳州市生态环境局关于印发《广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》审查意见的通知（柳环函﹝2023﹞571号）。

	规划及规划环境影响评价符合性

分析
	（1）与《广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》相符性分析

根据《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）》，鹿寨县高新区总规划面积为2077.68hm2，分为中心片区、城东片区、江口片区3个区域。中心片区东至鹿寨县第一初级中学北侧交界处，西至军泰预制建材有限公司搅拌站西侧边界线，北至政军路，南至正菱水泥厂南侧边界线。城东片区东至汕昆高速，西至广西畔森装饰材料有限公司东侧边界，北至鹿寨县初级实验中学北侧交界处，南至泉南高速。江口片区东至鹿寨港区江口作业区东侧边界线，西至电镀工业园西侧边界线，北至凉亭屯南侧边界，南至鹿寨港区江口作业区南侧边界线。

产业定位：鹿寨高新区的产业定位可概括“3+3+3”，即重点发展先进制造、生态环保和新材料产业，兼顾发展大健康、电子信息和新能源与节能产业，配套发展科技服务、商贸服务和现代物流等产业。其中，生态环保和新材料产业包括生物质循环利用及清洁生产产业。生物质循环利用产业主要分布在城东片区，具体包括：1.林木循环产业链深加工技术如环保板材、林木深加工废弃物资源化再利用；2.茧丝绸循环产业链深加工技术如蝉蛹蛋白与其它活性成分提取、自动化缫丝、缫丝废弃物再生循环利用。
鹿寨高新技术产业开发区产业布局详见下表。
表1-1  鹿寨高新技术产业开发区产业布局
产业类型

产业发展方向

分布
主导产业

先进制造
汽车零配件与整车

1.新型、轻量化乘用车、商用车动力、变速传动、悬挂制动等零配件为主的生产与表面处理；
2.燃油汽车点火控制、新能源汽车控制器、电池、智能网关等关键零配件；
3.专用车、半挂车等整车生产。

中心、江口片区
机械

1.工程机械核心零部件如变矩器、液压件、箱体的铸造以及桥壳技术和通用、专用模具等的生产；
2.以新型机械关键零部件高精度锻造、铸造、延压生产等为主的生产关键技术；
3.船舶零部件。
中心、江口片区
机器人与自动化

以工业机器人、5G、工业互联网、生产制造执行管理等关键技术为主的汽车、（工程）机械、船舶零部件等精密制造与加工。
中心、江口片区
生态环保
生物质循环利用

1.林木循环产业链深加工技术如环保板材、林木深加工废弃物资源化再利用。
城东片区
2.茧丝绸循环产业链深加工技术如蝉蛹蛋白与其它活性成分提取、自动化缫丝、缫丝废弃物再生循环利用。

中心片区
清洁生产

1.以高效短流程、节水、节能减排等为代表的新型纺织印染。
江口片区
2.以新型原材料、溶剂和催化剂等替代传统原辅材料的印染、表面处理。

江口片区
3.以煤气化为基础的C1、合成氨等高效转化与多联生产及其深加工产品。

中心片区

（化工园内）
废弃物处置与资源化利用

1.机动车关键零部件再制造与电池修复再生。
中心、江口片区
2.报废机动车、废电器电子设备、废电池的拆解、分类回收再生（含金属冶炼再生），废塑料与废橡胶资源化综合利用（含化工过程）。

江口片区
3.生活垃圾、建筑垃圾以及一般工业固废、危险废物高效焚烧、安全填埋等无害化处置技术及其副产物制备新型水泥制品、保温节能墙体等资源化利用。

中心、江口片区
4.生活、工业废水处理以及工业污泥等废弃物处置与资源化利用。

中心、江口片区
新材料
珠光材料

发展珠光效应材料研发技术，包括汽车级高耐候珠光颜料、珠光级片状三氧化二铝及其珠光颜料、合成云母的自动化生产等。
中心片区
石墨烯材料

发展石墨烯改性的功能涂料、润滑材料、动力电池材料、车用内外饰材添加剂等材料。
中心片区
精细与专用化学品

1.绿色盐化工及下游精细化学产品、专用化学品系列产品。

2.医药、农药中间体，以高效、安全、环境友好为特点的催化与活性材料、颜料与燃料、水处理剂、助剂以及其他精细化学制品与专用化学品。

3.动力电池、太阳能电池配套材料及相关化学品。
中心片区

（化工园内）
非金属材料

重点发展非金属基复合材料、新型工程塑料件、有机高分子织物材料、车用新型树脂材料等。

中心片区
兼容产业

大健康

食品医药

主要发展食品加工以及保健食品、医药、医疗器械生产等产业。

中心、城东片区
农业科技

主要发展智慧农业技术、健康养生等产业。

电子信息

智能家具

重点发展以智能全屋家居定制、智能家居产品等为主的生产关键技术

城东片区
新能源与节能

新能源

重点发展生物质能源生产，风电、水电、热电与分布式光伏联产技术。

中心片区
节能技术

重点发展供暖和供热及发电过程一体化利用与控制技术。

配套产业

科技服务

知识产权服务、技术成果转移转化、项目孵化、科技金融、研发设计、检验检测以及科技咨询等

整个高新区
商贸服务

电子商务、融资信贷、会议会展与商贸中心等

现代物流

运输、仓储服务、集散中心、自动化物流、第三方配送等

本项目位于柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），属于广西鹿寨高新技术产业开发区城东片区规划范围内，根据表1-1，城东片区产业主导方向有“林木循环产业链深加工技术如环保板材、林木深加工废弃物资源化再利用”，项目主要生产环保胶合板和细木工板，均为环保板材，属于产业园的主导产业，符合鹿寨高新技术产业开发区产业定位和发展方向。
（2）与《广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析

根据《广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见（柳环函﹝2023﹞571号），项目与鹿寨高新区环境准入要求的相符性分析见表1-2；与园区产业结构负面清单相符性见表1-3。
表1-2  鹿寨高新区环境准入要求表
清单

类型

准入内容

项目情况
相符性
空间布局约束

1、入园企业污染物排放应不造成区域环境质量降级。

2、企业自建的危险化学品仓储及园区危化品仓库必须满足《危险化学品生产装置和存储设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等规范要求。

3、两高项目及主要行业须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、根据《电力设施保护条例》（国务院令第239号），高压管廊应将导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域设为架空电力线路保护区，110kV边线延伸距离为10m，220kV边线延伸距离为15m。
1.本项目位于鹿寨高新区城东片区内，项目产生的废水、废气等污染物经采取相应措施后，均能达标排放，对区域环境影响不大；

2.项目不涉及危险化学品仓储；

3.本项目不属于两高项目；

4.项目厂界周边无电力线路。
符合
主导产业约束

1、限制涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中规定的限制类生产工艺装备、产品的项目入驻。禁止采用《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）中规定的淘汰类落后生产工艺装备，或生产淘汰类落后产品的项目入驻。

2、精细与专用化学品产业入驻项目应符合《关于印发广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）的通知的相关要求》以及园区禁限控目录要求。

3、落实能源消费强度和总量双控制度。“两高项目”应符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）等现行政策规定的环境管理要求。

4、随着环保相关政策标准的不断更新出台，应以最新的为准，《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中有利于园区形成循环经济链的限制类产业经过充分论证后予以准入。

5、园区引进工业项目应满足《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021〕12号）、《柳州市环境管控单元生态环境准入及管控要求清单（试行）》（柳环规〔2021〕1号）要求。
1.项目使用的生产工艺、生产设备均为行业内先进工艺、先进生产设备，均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类及淘汰类，属于允许建设项目。

2.本项目不属于精细与专用化学品产业入驻项目。

3.本项目不属于“两高项目”。

4.项目选址不在生态保护红线范围内，满足《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（柳环规〔2024〕1号）要求。
符合
污染物排放管控①
1、入驻企业的大气、水污染物排放总量按照上级下达鹿寨县排放指标执行。
2、在集中供热管网覆盖的地区，原则上禁止新建或扩建燃煤、燃油、生物质等供热锅炉，对于有特殊供热需求、确需新建或扩建的锅炉，应优先使用清洁能源。

3、保障洛清江、柳江纳污河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求、且对亭市控断面、猫耳山区控断面水质达到Ⅱ类标准要求，污水排放须严格控制在园区污水处理设施的处理能力和污染物总量指标范围内。

4、入园建设项目主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，并确保完成自治区下达的主要污染物排放总量削减的约束性任务，保障环境质量达标。

5、江口片区的荣拓污水处理厂Ni排放总量不能超过4.2kg/d（合1.26t/a，一年以300天计）。

6、高新区一般工业固体废物及危险废物处置率应达到100%。

1.本项目不涉及。

2.项目所在区域未接集中供热管网。
3.项目外排废水中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足鹿寨县城第一污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网。
4.项目外排废水排入鹿寨县城第一污水处理厂处理，总量纳入污水处理厂范围内。

5.项目位于鹿寨高新区城东片区内，项目运营期产生的一般工业固体废物及危险废物处置率达到100%。
符合
环境风险防控

1、建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，制定园区突发环境污染事故应急预案。

2、在化工园区雨水总排口与周边沟渠之间设置可关闭的应急闸门，事故情况下关闭闸门并将雨水管网的事故废水转接至园区污水管，引入园区污水处理厂事故应急池，防止事故状态下园区废水污染洛清江。

3、园区污水处理厂应严格管控污水排放量和浓度，保障尾水达标排放，并配备事故应急池，杜绝发生事故废水入河。

4、开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。

5、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

6、涉重企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。

1.项目已编制了突发环境事件应急预案，本项目建成后将对现有预案进行修订完善，确保与园区及鹿寨县人民政府环境应急预案有效衔接；
2.项目不属于土壤重点监管单位，项目使用的生产工艺、生产设备均为行业内先进工艺、先进生产设备，均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类及淘汰类，属于允许建设项目。
符合
表1-3  鹿寨高新区产业准入负面清单
产业分类

选址布局

要求
禁止/限制引进的产业或项目
项目情况
相符性
总体要求

1.按园区规划功能组团布局相应产业；

2.生态红线范围内禁止开发建设活动。
1.禁止建设国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目、产能严重过剩行业项目、落后生产工艺或设备、落后生产能力项目。

2.禁止建设不符合园区规划产业定位或与产业链条无关联的项目。

3.禁止建设废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。

4.禁止建设不符合《关于印发广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）的通知》（桂工信石化〔2021〕501号）等相关行业准入条件的项目。
1.项目使用的生产工艺、生产设备均为行业内先进工艺、先进生产设备，均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类及淘汰类，属于允许建设项目。

2.项目位于鹿寨高新区城东片区二类工业用地内生产，符合园区用地布局；项目主要生产胶合板和细木工板，属于园区主导产业，符合园区产业定位。

3.项目外排废水中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足鹿寨县城第一污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网。

4.项目不属于石化和化工生产项目。
符合
新材料中的精细与专用化学品
大气环境防护距离或卫生防护距离内不得有医院、学校和居住等环境敏感区和对环境要求较高的工业企业。
1.禁止新建无产能置换的烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、聚氯乙烯项目。

2.禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
3.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，禁止新建《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目。

本项目不涉及。
符合
先进制造

大气环境防护距离或卫生防护距离内不得有医院、学校和居住等环境敏感区和对环境要求较高的工业企业。

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目，禁止新建《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目。

项目使用的生产工艺、生产设备均为行业内先进工艺、先进生产设备，均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类及淘汰类，亦不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中淘汰类、禁止类项目，属于允许建设项目。
符合

生态环保

新材料（除精细与专用化学品以外）

兼容产业
本项目位于柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），属于广西鹿寨高新技术产业开发区城东片区规划范围内，用地性质为工业用地（详见附件4、附件5），项目选址不涉及重点生态功能区；根据表1，城东片区产业主导方向有“林木循环产业链深加工技术如环保板材、林木深加工废弃物资源化再利用”，项目主要生产环保胶合板和细木工板，均为环保板材，属于产业园的主导产业，满足鹿寨高新区环境准入要求，不属于园区产业结构负面清单中禁止入园的产业，与广西鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见（柳环函﹝2023﹞571号）相符。

	其他符合

性分析
	（1）产业政策符合性分析
依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的有关内容，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许建设项目。柳州市鹿寨县科技工贸和信息化局以“项目代码2607-450223-07-02-566556”准予项目备案。

另依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况以及现场调查情况，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。

因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。

（2）项目与生态环境分区管控要求相符性分析
①生态保护红线

根据《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（柳环规〔2024〕1号）及《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》（详见附件10），项目所在区域涉及广西鹿寨经济开发区重点管控单元，不属于优先保护单元，不涉及生态保护红线。

根据《柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（柳环规〔2024〕1号），广西鹿寨经济开发区重点管控单元生态环境准入及管控要求见表1-4。
表1-4  广西鹿寨经济开发区重点管控单元生态环境准入及管控要求

生态环境准入及管控要求

本项目

是否相符

空间布局约束

1．入园项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。

2．化工、制糖、造纸、缫丝纺织类项目应优先考虑在中心工业园布局；建材企业应远离居民区。制药、食品类项目应与重污染项目保持适当的防护距离。

3．江口工业园规划期内的建设方案应与生态红线协调，不得侵占生态红线范围。若江口工业园与划定的生态红线存在冲突，应对规划方案实施退让调整。

4．严禁随意调整用地范围和布局，占用生态公益林。

5．严格保护洛清江、石榴河和柳江的水域及两岸生态环境，严禁施工占地肆意破坏现状环境，避免水土流失。

6．产业园区管理机构应将规划环评结论及审查意见落实到规划中，负责统筹区域内生态环境基础设施建设，不得引入不符合规划环评结论及审查意见的项目入园。加快布局分散的企业向园区集中。

7．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。

8．新建石化和化工项目应符合自治区石化和化工产业发展相关规划、国土空间规划的要求。

9．园区应制定危险化学品“禁限控”目录及新建石化和化工项目准入条件，严禁限制类（按国家规定允许产能置换项目除外）和淘汰类项目入园。

1.项目符合相关产业政策、供地政策及园区产业定位；

2.项目位于鹿寨高新区城东片区内，项目选址周边均为规划工业用地； 
3.项目不在江口工业园区；

4.项目位于园区工业用地范围内，不涉及生态公益林，不涉及湘桂铁路、322国道两旁第一层山脊以内的林地；

5.项目外排废水中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足鹿寨县城第一污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网。项目废水不会对洛清江、石榴河和柳江的水域及两岸生态环境造成破坏。 

6.项目属于人造板制造项目，符合规划环评结论及审查意见；
相符

污染物排放

管控

1．深化园区工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，开展烟气高效脱硫脱硝、除尘改造。推进各类园区技术、工艺、设备等实施能效提升、清洁生产、循环利用等专项技术改造，积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业VOCs的排放管控，加强VOCs排放企业源头控制。

2．继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监测设备，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。

3．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。

4．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。

5．脚板洲国考断面水质需达到国家和自治区下达的考核目标。

6．加快实施低VOCs含量原辅材料替代。园区内溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在汽车零部件技术成熟的工艺环节，大力推广使用低VOCs含量涂料。

7．新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求。

8．新建石化和化工生产项目应配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物应按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。涉及有毒、有害物质的重点场所或者重点设施设备，应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。

1.项目锅炉废气经旋风+布袋除尘器处理后排放；项目使用低VOCs含量的胶黏剂，从源头降低VOCs排放。

2.项目所在园区的污水管网已经建设完毕，项目污水能够排入园区污水管网，由鹿寨县城第一污水处理厂处理，污水处理厂总排口安装自动监控系统。

3.项目外排废水中污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足鹿寨县城第一污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网。总量纳入污水处理厂范围内。

4.项目不涉及矿产资源勘查以及采选。

5.项目使用低VOCs含量的胶黏剂，从源头降低VOCs排放。

相符

环境

风险

防控

1．园区应根据环境风险源情况及环境风险评估要求，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练，建设环境风险监测监控和预警体系，实现对主要风险因子的监控与预警。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。

2．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

3．涉重金属重点行业企业应当采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。

项目已编制了突发环境事件应急预案，本项目建成后将对现有预案进行修订完善，确保与园区及鹿寨县人民政府环境应急预案有效衔接；

项目不属于土壤重点监管单位，亦不属于涉重金属重点行业企业。

符合

②环境质量底线：本项目评价范围内大气环境、地表水环境和声环境质量现状良好，项目运营期废气、废水、噪声经采取措施后能达标排放，固体废物能够得到妥善安置，对周围环境影响可接受。因此，项目不会触及现有的环境质量底线要求。

③资源利用上线：运营过程中将消耗一定量的电源、水资源，区域水电资源丰富，且项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

④负面清单：项目位于鹿寨县，鹿寨县不在《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单》（2026年版）中县（市）内，因此，项目选址不属于负面清单所列重点生态功能区。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类和许可准入类，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入，本项目符合市场准入要求。
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类项目，属于允许建设项目。项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中广西壮族自治区第10条“以木材及其剩余物等植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产活动，以及人造板二次加工装饰板的制造”，因此，项目属于广西壮族自治区鼓励类产业。项目建设符合国家产业政策，项目符合行业准入条件；本项目为广西鹿寨高新技术产业开发区城东片区的主导产业，符合园区产业规划要求，不属于园区负面清单的项目类别。
综上所述，本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单等相关管控要求。

（3）项目与周边饮用水水源保护区相符性分析
根据《广西壮族自治区人民政府关于同意调整鹿寨县县城洛清江饮用水水源保护区的批复》（桂政函〔2021〕128 号），鹿寨县县城共有1个现用饮用水水源地，即鹿寨县洛清江饮用水水源地，取水口位于鹿寨县鹿寨镇石古村附近的洛清江段，划分一级、二级保护区。调整后鹿寨县城饮用水水源地取水口位于马步河与洛清江交汇处上游21km。保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区，具体范围如下：

表1-5  鹿寨县县城饮用水水源保护区划分情况表
保护区类别

水源地保护区范围

水域

陆域

范围

面积（km2）
范围

面积（km2）
一级保护区

长度为取水口上游1000m至下游100m，宽度为洛清江多年平均水位对应的高程线下的水域。
0.2
一级保护区水域沿岸纵深50m的陆域范围。

0.12

二级保护区

长度为一级保护区的上游边界向上游延伸4000m（洛清江三角支流汇入口，距龙兴电站大坝约650m）、下游边界向下游延伸200m，宽度为洛清江多年平均水位对应的高程线下的水域；石鼓河支流长度为自汇入口向上游延伸2000m，宽度为该支流多年平均水位对应的高程线下的水域。
0.68

一级、二级保护区水域沿岸纵深不小于1000m的陆域（一级保护区陆域除外），但不超过流域分水岭范围。

9.92

准保

护区

长度为二级保护区的上游边界向上游延伸6480米至桐木断面，各汇入支流长度为自汇入口向上游延伸2000m，宽度为洛清江及各支流多年平均水位对应的高程线下的水域。

2.0

准保护区水域沿岸纵深不小于1000m的陆域（二级保护区陆域除外），但不超过流域分水岭范围。

25.09

本项目位于鹿寨县县城饮用水水源保护区二级保护区陆域边界外南面约5.8km，不涉及鹿寨县县城饮用水水源保护区，详见附图5。

根据《柳州市人民政府关于《鹿寨县农村千人集中式饮用水水源保护区划定方案》的批复》（柳政函〔2021〕594号），鹿寨县现有3个农村千人以上集中式饮用水水源地，分别为鹿寨镇新村村黄皮屯水源地、寨沙镇全坡村龙岩水库水源地和平山镇榨油村榨油屯水源地。与项目最近的集中式饮用水水源地为鹿寨镇新村村黄皮屯水源地，保护区划分见表1-6。

表1-6  鹿寨镇新村村黄皮屯水源地划分表
保护区类型
水源地保护区范围
水域
面积（km2）
陆域
面积（km2）
一级保护区
无
/

以取水口为中心，向外径向30m的圆形区域陆域。
0.00281
二级保护区
无
/

以一级保护区边界为起点，向外径向300m范围的圆形区域（不包含一级保护区陆域）
0.33702
本项目位于鹿寨镇新村村黄皮屯水源地二级保护区陆域边界外西南面约3.6km，不在水源保护区范围内，详见附图5。

（4）项目选址合理性分析

本项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），根据项目用地土地证（详见附件4、附件5），项目用地性质为工业用地；根据《鹿寨高新技术产业开发区—土地利用规划图》，本项目用地规划为二类工业用地，项目用地性质符合规划。
项目所在工业区内相关供水、供电基础设施完善；项目运营期废气、废水、噪声经采取措施后能达标排放，固体废物能够得到妥善安置，对周围环境影响可接受；项目选址符合国土空间总体规划要求，不占用永久基本农田和生态保护红线，用地与当地的土地利用规划相符，选址符合生态环境分区管控要求；项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等需要特殊保护的区域范围内，符合相关环保法律要求，因此从环保角度分析，本项目选址合理。
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	1、项目建设内容
广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），项目新增用地面积为16228.80平方米，现有厂区用地面积为34466.24平方米，总用地面积为50695.04平方米，项目新增热压机、冷压机等生产设备，对现有生产工艺进行改造，生产工艺改造主要为取消原板材烘干工序，新增板材贴面工序，新增1台10t/h生物质蒸汽锅炉替换现有导热油锅炉，公司现有产能为年产8万立方米胶合板、细木工板，本次扩建新增产能为1万立方米/年，本项目建成后全厂总产能为年产9万立方米胶合板、细木工板。
本项目由主体工程、公用工程和环保工程组成，详见下表。
表2-1  项目工程组成一览表

项目

规模及内容

备注

主体工程

1#厂房
占地面积为22180m2，厂房高度为13.5m，主要布置锯边区、成品堆放及检验区、调胶贴面区、热压区、冷压区、刮灰区、排版区。新增热压机、冷压机、调胶机、涂胶机、锯边机等贴面工序设备。
依托现有厂房
2#厂房
占地面积为8114.40m2，厂房高度为13.5m，主要布置原料存放区、分拣区、调胶区、排版区、冷压区、拼接区。主要布置冷压机、中拼机、涂胶机、调胶机、排版机、自动分选机。
新增，租赁已建成厂房
储运工程

原料堆放区
位于2#厂房北部，占地面积1600m2，主要用于贮存原料。
依托
成品堆放及检验区
位于1#厂房北部，占地面积1600m2，主要用于贮存成品及检验。
依托
粉料库
用于1#厂房西面，占地面积100m2，主要用于贮存石粉、环保补缝胶粉等粉料。
依托
辅助工程
办公室
混结构，5层，高度15.6m，建筑面积3078m2，主要用于员工办公。
依托已建成办公室
员工宿舍
砖混结构，4层，高度13m，建筑面积3824.16m2，主要用于员工住宿.
依托已建成员工宿舍
展示区
建筑面积722.7m2，主要用于产品展示。
依托现有厂房改建为展示区
锅炉房
建设1间锅炉房，主要设置10t/h蒸汽锅炉1台，占地面积200m2。现有锅炉房拆除。
新增
公用工程

给水

由市政供水管网提供
依托
排水

锅炉废水由市政管网排入鹿寨县城第一污水处理厂处理。
依托
供电

由市政供电管网提供。

依托
环保工程

废水处理

系统

项目锅炉废水经市政管网排入鹿寨县城第一污水处理厂处理。
依托
废气处理

系统

项目1#厂房西面和南面分别设置1个热压区，热压废气分别经两套集气设施收集后进入各自配套的二级活性炭吸附装置，处理后的废气通过两根15m高排气筒（DA001、DA003）排放。
依托现有二级活性炭吸附装置和排气筒
锯边、砂光粉尘经设备配套集气设施收集后通过1套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。
依托现有布袋除尘器和排气筒
蒸汽锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒（DA004）排放。
新增
噪声处理

设备减振措施、距离衰减、厂房隔声

新增

固废处理

系统
生活垃圾：设置数个生活垃圾桶，分类收集定期交由环卫部门清运处理；

一般固体废物依托现有一般固废间（面积10m2）暂存，危险废物依托现有危险废物暂存间（面积10m2）暂存，一般固体废物和危险废物均定期处理，可满足一般固体废物存和危险固废存储需求。
依托
2、项目产品方案
本次技改扩建后，取消细木工板材加工生产线，细木工板材采用外购，增加细木工板材贴面工序，胶合板生产工艺及工序不变。项目建设完成后，全厂产品方案见下表：

表2-2  技改扩建前后全厂产品方案一览表

产品名称

技改扩建前产能

技改扩建后产能

变化量

备注
胶合板
3万m³/a
6万m³/a
+3万m³/a
技改扩建前仅生产胶合板板材，技改扩建后增加贴面工序，产品为贴面胶合板
细木工板
5万m³/a
3万m³/a
-2万m³/a
技改扩建前仅生产细木工板板材，技改扩建后外购细木工板板材进行贴面，产品为贴面细木工板
3、主要生产设备
项目技改扩建前后主要生产设备详见下表。

表2-3  技改扩建前后项目主要设备一览表

序号

设备

技改扩建前数量（台）
技改扩建后全厂数量（台）

变化量（台）
生产设备

1

热压机
5
12
+7
2

冷压机

13
15
+2
3

涂胶机
11
13
+2
4

调胶机
4
6
+2
5

锯边机
1
2
+1
6

砂光机
6
6
0
7

刮灰机
2
2
0
8

磨边机
1
0
-1
9

烘干机
1
0
-1
10

桉木拼板机
6
5
-1
11

桉木齿接机
4
4
0
12
排版机
10
10
0
13
自动分选机
1
1
0
公用设备

1
2800kw导热油炉
1
0

-1
2
10t/h生物质蒸汽锅炉

0

1
+1
注：项目由于增加贴面工序，热压机、冷压机、涂胶机、调胶机、锯边机等设备相应增加，新增设备分布于1#厂房。
4、主要原辅材料消耗
项目各原料均为外购，消耗情况详见下表。
表2-4  技改扩建前后项目主要原辅材料一览表

序号

名称

现有工程

年用量

技改扩建后

年用量
变化情况
最大贮存量
用途
1

单板
37500m3/a
75000m3/a
+37500m3/a
1250m3/a
胶合板生产
2

热熔胶
50t/a
100t/a
+50t/a
1.7t/a
3
涤纶丝
15t/a
30t/a
+15t/a
0.5t/a
4
ENF胶
1500t/a
3080t/a
+1560t/a
52t/a
5
E0胶
750t/a
1540t/a
+790t/a
30t/a
6

环保补缝胶粉
20t/a
40t/a
+20t/a
2t/a
7

石粉
450t/a
900t/a
+450t/a
20t/a
8
面粉
600t/a
1200t/a
+600t/a
40t/a
9
科技木皮
0t/a
168t/a

+168t/a
10t/a

10
三聚氰胺纸
0t/a

33.6t/a

+33.6t/a

1t/a

11
单板
62500m3/a
0m3/a
-62500m3/a
/

细木工板

生产
12
细木工板
0m3/a
31000m3/a
+31000m3/a
52m3/a
13
热熔胶
80t/a
0t/a
-80t/a
0t/a
14
涤纶丝
30t/a
0t/a
-30t/a
0t/a
15
科技木皮
0t/a
67.2t/a
+67.2t/a
4t/a
16
三聚氰胺纸
0t/a
16.8t/a
+16.8t/a
0.5t/a
17
环保补缝

胶粉
20t/a
0t/a
-20t/a
/
18
ENF胶
2500t/a
40t/a
-2460t/a
1t/a
19
E0胶
1250t/a
20t/a
-1230t/a
0.5t/a
20
石粉

450t/a
0t/a
-450t/a
/
21
面粉

1200t/a
0t/a
-1200t/a
/
22
液压油
0.8t/a
1.7t/a
+0.9t/a
0.2t/a

设备维修
23
润滑油
0.1t/a
0.35t/a
+0.25t/a
0.1t/a

24
生物质燃料
4615.38t/a
12454.15t/a
+7838.77t/a
300t/a
锅炉燃料
25
氮气
0m3/a
1.2m3/a
+1.2m3/a
0.6m3/a
新增热压设备使用
26
水
10050m3/a
21683.68m3/a
+11633.68m3/a
/
市政供水
27
电
20万kwh/a
50万kwh/a

+30万kwh/a
/
当地电网供电
本项目由1台10t/h生物质蒸汽锅炉供热，锅炉主要燃料为生物质燃料，锅炉年工作300天，每天运行24小时，燃烧消耗量计算公式如下：
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式中：B——燃料消耗量，kg/h；

D——锅炉每小时的产汽量；kg/h；
i〞——饱和蒸汽热焓值；kJ/kg；蒸汽温度为195.04℃，i〞=2788kJ/kg；
i′——锅炉给水热焓值；kJ/kg；给水温度为20℃时，给水热焓值i′=83.74kJ/kg；

QL——燃料的低位发热量；kJ/kg；项目使用生物质燃料，生物质燃料低位发热量为18836kJ/kg；
n——锅炉的热效率；%，按照《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024），项目锅炉热效率取83%。

经计算，本项目10t/h生物质蒸汽锅炉燃料消耗量约为1729.74kg/h、12454.15t/a。
表2-5  主要原辅材料理化性质一览表

名称
分子式
理化特性
燃爆危险
毒性毒理
热熔胶
/

组成为乙酸-乙酸乙烯共聚树脂（50%）、改性松香树脂（30%）、C5/C9共聚石油树脂（15%）、合成蜡5%，淡黄色颗粒，无臭。
/
/
ENF胶、E0胶
(C6H6O·CH2O)x
项目ENF胶和E0胶均为脲醛树脂胶，脲醛树脂胶又称尿素甲醛树脂，乳白色液体，脲醛树脂是由甲醛、尿素、三聚氰胺、氢氧化钠等反应生成，生成的脲醛树脂里有害物质主要为游离态甲醛，脲醛树脂胶固化后呈半透明状，耐弱酸、弱碱，绝缘性能好，耐磨性极佳，但遇强酸、强碱易分解，耐候性较差，脲醛树脂胶一般为水溶性树脂，较易固化，固化后的树脂无毒、无色、耐光性好，长期使用不变色，热成型时也不变色，可加入各种着色剂以制备各种色泽鲜艳的制品，脲醛树脂不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。
危险标记：3（易燃液体），燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。
接触加工或使用本品过程中所形成的挥发物，可引起头痛、嗜睡、周身无力、呼吸道黏膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。
环保补缝胶粉

/

项目环保补缝胶粉为玉米预糊化淀粉，是一种经过物理变性的淀粉，由玉米淀粉经加热糊化、干燥、粉碎而成。白色或类白色粉末，无毒、无臭、无味。pH值：约 7.0（6%水溶液），呈中性。水分：≤ 8.0%。细度：≥ 90.0%（80目筛通过率） 或≥100目。

玉米淀粉被列入《工贸行业重点可燃性粉尘目录》，属于爆炸危险性等级为“高” 的粉尘。

爆炸特性参数：

爆炸下限：60g/m³

粉尘云引燃温度：460℃
粉尘层引燃温度：435℃
最小点火能：90mJ

应避免的条件：形成可燃浓度的粉尘云、遇到明火、电火花、静电放电或高温表面。

不相容物质：强氧化剂。

无毒、无刺激性的物质。
石粉
CaCO₃

白色至淡黄色粉末，无臭，分子量约100.1g/mol，密度2.1～2.9g/cm³（因晶型和纯度而异），熔点约800°C以上开始分解，几乎不溶于水，600°C～826°C以上分解为氧化钙和二氧化碳。
非可燃性固体，不属于可燃性粉尘。

石粉的毒性很低，主要危害是吸入高浓度粉尘对呼吸道的物理性刺激。长期或高浓度接触石灰石粉尘，可能对眼睛、皮肤和呼吸系统产生刺激，引起咳嗽、打喷嚏、流泪等症状。

涤纶丝
/

混合物，主要为聚对苯二甲酸乙二醇酯（99%）、助剂（1%），外观为白色丝状。
/
/

5、劳动定员及工作制度
公司现有劳动定员280人，130人在场内食宿，本次扩建不新增劳动定员，在现有员工中进行调配。

现有工程工作制度为3班制，每班8小时，年工作300天。本次技改扩建后工作制度不变。
6、公用工程
（1）给水工程
企业用水均采用自来水，通过供水管网接入厂区。厂内建设完善的供水系统，其供水水压、供水水质、供水能力能满足企业用水需求。

本项目不新增员工，无新增生活污水，项目生产过程用水主要为蒸汽锅炉用水和软水制备。
本项目蒸汽锅炉用水为软水，本项目软水制备设备采用离子交换法（用离子交换树脂来去除水中的硬度离子，将硬度离子与树脂上的离子进行交换，使得水中硬度离子的浓度降低）生产软水。

本项目设有1台锅炉（10t/h），锅炉燃烧时间为24h/d，7200h/a，根据生态环境部办公厅《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，锅炉废水（锅炉排污水+软化处理废水）产污系数按照0.356t/t-原料计算，项目生物质燃料用量为12454.15t/a，则锅炉废水产生量为4433.68m3/a。
项目锅炉使用软水加热变成蒸汽后用于生产间接供热，大部分形成冷凝水后回用于锅炉，其余部分通过蒸发损耗，锅炉蒸汽产生量为72000m3/a，损耗量约为蒸汽量的10%，则损耗量为7200m3/a，循环水量为64800m3/a。

综上，锅炉需要补充新鲜水量为11633.68m3/a。
（2）排水工程 
排水系统采用雨、污分流制，雨水采用重力方式经管道集中排入室外雨水管道及市政雨水管；本项目无新增生活污水排放，锅炉废水经污水管网排入鹿寨县城第一污水处理厂达标处理后排放。
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图2-1  项目水平衡图（m3/a）
供热

现有工程依托1台2800kw有机热载体锅炉供热，本次技改扩建拆除现有锅炉，新增1台10t/h蒸汽锅炉供热。
7、平面布置
项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），属于鹿寨高新技术产业开发区规划范围内，用地类型为工业用地。项目北面为鹿寨县鑫家乐木业有限公司，东面为经九路及南康家具批发中心，南面为兴林路，西面为闲置厂房。
项目厂区中部为1#厂房，1#厂房主要布置锯边区、成品堆放及检验区、调胶贴面区、热压区、冷压区、刮灰区、排版区，厂区西面设置2#厂房，2#厂房主要布置原料存放区、分拣区、调胶区、排版区、冷压区、拼接区，锅炉房位于1#厂房和2#厂房之间，厂区北部设置展示区，东北部设置办公楼和员工宿舍。厂区内各生产车间由厂内道路相连接，生产车间内根据生产流程布置，布局紧凑，工艺流程顺畅。鹿寨县常年主导风向为东北风，办公楼及员工宿舍位于厂区的东北部，位于生产区的上向，项目生产对办公楼和员工宿舍影响不大。

综上，厂区布置功能分区明确，工艺流程顺畅，物流便捷，项目总平面布置合理。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本次技改施工期主要进行供热设备的改造以及增加热压机、涂胶机等相关生产设备等，不涉及土建及装修工程。
施工期主要污染物为施工人员生活污水、噪声、废弃零件、设备废弃包装、废导热油、生活垃圾等。施工期主要工艺流程见图2-2。
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图2-2  项目施工期工艺流程及产污环节图
运营期

项目生产工艺流程及产污环节

项目生产工艺如下：
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图2-3  项目生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

项目成品胶合板和细木工板生产主要分为板材生产和贴面两个主要工序，项目板材主要为胶合板和细木工板，其中细木工板外购，胶合板自产。
（1）胶合板板材生产工序
①分拣：人工根据平整度、毛刺、虫眼等表面质量将单板分为A、B、C三个等级。
②拼接：利用热熔胶加热熔化黏合，同时嵌入涤纶丝作为增强骨架，将单板连接成整幅大板，热熔胶加热使用电能。该工序产生拼接废气Gu1、噪声N1和废热熔胶包装材料S1。
③调胶、涂胶
将外购的脲醛树脂胶（按客户要求使用E0胶或ENF胶）与面粉按照一定比例于调胶机中搅拌混合，将脲醛树脂胶均匀涂抹于单板两侧。调胶工序产生调胶废气Gu2、噪声N2、废脲醛树脂胶桶S2。涂胶工序产生涂胶废气Gu3、拆包投料粉尘Gu8、噪声N3、废胶渣S3。
④排版

利用排版机将涂好胶的单板按结构设计进行叠合，用于增加板材厚度。该过程产生噪声N4。
⑤冷压
排版完成后的板坯，会立即送入冷压机进行短时冷压，使各层单板初步黏合定位，防止在进入热压机前发生错位。该过程产生冷压废气Gu4、噪声N5。
⑥热压
采用热压机使胶黏剂固化。新增热压设备使用氮气作为机械动力源，通过安装在压板间的氮气弹簧，利用其可压缩性，在热压完成后自动将压板弹起，方便取板。该过程产生噪声N6、板材热压废气G1，板材热压废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，废气处理过程产生废活性炭S6。该工序采用蒸汽锅炉供热，蒸汽锅炉产生炉渣S10、噪声N16、锅炉废气G5、锅炉排污水W2，锅炉燃烧废气经旋风+布袋除尘器处理后通过40m高排气筒（DA004）排放，废气处理设施产生收集烟尘S11、噪声N7，软水制备产生软化废水W1、废离子交换树脂S12以及噪声N15。
⑦锯边
按照产品规格，利用锯边机将四边不整齐的毛板切割成标准幅面尺寸，确保产品规格统一。该过程产生噪声N7、边角料S4、锯边废气G2。锯边废气与砂光废气一起经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，废气处理过程产生收集粉尘S7。
⑧刮灰

利用刮灰机将混合后的环保补缝胶粉、石粉涂抹于板材两面，用于填补虫眼。该过程产生拆包投料粉尘Gu9、噪声N8。
⑨砂光
利用砂光机去除板材表面的毛刺，获得平整的表面。该过程产生噪声N9、废木屑S5、砂光废气G3，砂光废气与锯边废气一起经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，废气处理过程产生收集粉尘S7。
（2）贴面工序
根据客户需求，对自产的胶合板板材或外购的细木工板板材贴科技木皮或贴三聚氰胺纸，约有7.2万立方米板材需要贴科技木皮，1.8万立方米板材需要贴三聚氰胺纸。具体工艺如下：

⑩调胶、涂胶、冷压（贴科技木皮）
将外购的脲醛树脂胶（按客户要求使用E0胶或ENF胶）与面粉按照一定比例于调胶机中搅拌混合，将脲醛树脂胶均匀涂抹于板材两侧，将科技木皮贴在板材两侧后送入预压机进行短时冷压。调胶工序产生调胶废气Gu6、拆包投料粉尘Gu10、噪声N12、废脲醛树脂胶桶S4。涂胶工序产生涂胶废气Gu5、噪声N10、废胶渣S3。冷压工序产生冷压废气Gu7、噪声N11。
⑪贴面
根据客户需求，人工将自带胶黏剂的三聚氰胺纸贴于板材上。
⑫热压
采用热压机使胶黏剂固化。该过程产生噪声N13、贴皮或贴纸热压废气G4，热压废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，废气处理过程产生废活性炭S8。该工序采用蒸汽锅炉供热。
⑬锯边
将热压后边缘不整齐、带有流胶或多余贴面材料的板坯，裁切成符合规格要求、边部平直光滑的成品板材。该过程产生噪声N14、边角料S4、锯边废气G6。锯边废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，废气处理过程产生收集粉尘S7。
⑭检验
对产品几何精度的量化检测，主要使用钢卷尺、游标卡尺、直尺等工具。该过程产生不合格产品S9。
另外，设备维修过程会产生废润滑油S13、废液压油S14、含油废抹布手套S15、废液压油桶S16、废润滑油桶S17。
2、运营期产污环节汇总

根据上述分析，项目产排污环节汇总如下：
表2-6  项目运营期产排污环节汇总

类别

污染源名称

编号

主要污染物

防治措施

排放方式

废气

拼接废气
Gu1
非甲烷总烃
/
无组织排放
调胶废气
Gu2、Gu6
非甲烷总烃、甲醛
/

无组织排放
涂胶废气
Gu3、Gu5
非甲烷总烃、甲醛

/

无组织排放

冷压废气

Gu4、Gu7
非甲烷总烃、甲醛

/

无组织排放

拆包投料粉尘
Gu8～Gu10

颗粒物
/
无组织排放

热压废气

（板材）

G1

非甲烷总烃、甲醛
二级活性炭吸附

15m高排气筒（DA001）

锯边废气
G2、G6
颗粒物
布袋除尘器
15高排气筒（DA002）
砂光废气
G3
颗粒物
热压废气

（贴面）

G4
非甲烷总烃、甲醛
二级活性炭吸附
15m高排气筒（DA003）

锅炉废气

G5

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

旋风+布袋除尘器
40m高排气筒（DA004）

废水

软化废水
W1
COD
/
排入鹿寨县城第一污水处理厂处理
锅炉排污水
W2
COD
/
噪声

设备噪声
N1-N17
噪声

基础减震、墙体隔声
固体废物

废热熔胶

包装材料

S1
废包装袋
外售

调胶
S2
废脲醛树脂胶桶
厂家回收
涂胶
S3
废胶渣
委托有危废处置资质单位处理
锯边
S4
边角料

外售
砂光
S5
废木屑
外售
二级活性炭吸附装置

S6、S8
废活性炭

委托有危废处置资质单位处理
收集粉尘
S7

粉尘

外售

检验
S9
不合格产品

外售
锅炉
S10
炉渣
外售
旋风+布袋除尘器
S11
收集烟尘
外售
软水制备
S12
废离子交换树脂
厂家回收
设备维修
S13
废润滑油

委托有危废处置资质单位处理
S14
废液压油
委托有危废处置资质单位处理
S15
含油废抹布手套
委托有危废处置资质单位处理
S16
废液压油桶
厂家回收

S17
废润滑油桶
厂家回收



	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程环保手续履行情况

表2-7  现有工程环评、验收及排污许可情况一览表

项目名称

环评审批情况

验收审批情况
排污许可

广西柳州古宏木业有限公司年产8万立方米生态细木工板、胶合板（一期工程）
2018年9月25日原鹿寨县环境保护局以鹿环审字﹝2018﹞36号文对项目予以批复
2022年11月10日一二期工程通过自主验收
广西柳州古宏木业有限公司于2023年11月22日进行排污登记，登记编号为91450223MA5MU6UA9U001Y，有效期：2023年11月22日至2028年11月21日。

广西柳州古宏木业有限公司年产8万立方米生态细木工板、胶合板项目（二期）
2021年6月3日鹿寨县行政审批局以鹿审环批复﹝2021﹞6号文对项目予以批复

表2-8  现有工程生产情况一览表

项目名称

产品

产能

广西柳州古宏木业有限公司年产8万立方米生态细木工板、胶合板（一期工程）
细木工板

4万m³/a
胶合板
1万m³/a
广西柳州古宏木业有限公司年产8万立方米生态细木工板、胶合板项目（二期）
细木工板
1万m³/a
胶合板
2万m³/a
合计
细木工板
5万m³/a
胶合板
3万m³/a
2、现有工程污染物防治措施及达标性分析

（1）现有工程污染物排放情况
根据现场踏勘及调查，已建成的现有工程均已进行竣工环境保护验收工作并获得验收意见，根据验收意见可知，现有工程均落实环评报告及批复提出的各项环保措施和要求，生产过程中产生的废气、废水、噪声经监测均能满足相应排放标准，在运营期间未收到相关环保投诉案件。因此，现有工程对周边环境影响不大。现有工程污染物排放情况见下表。
表2-9 现有工程污染物排放核算

项目

全厂排放量
废气

颗粒物（t/a）
4.651
二氧化硫（t/a）
3.917
氮氧化物（t/a）
4.7
甲醛（t/a）
0.205
非甲烷总烃（t/a）
0.108
废水

CODCr(t/a)
0.2412
SS(t/a)
0.1206
BOD5(t/a)
0.0828
氨氮（t/a）
0.4728
固体废物
生活垃圾（t/a）
55.5
废热熔胶包装材料（t/a）
0.005
边角料（t/a）
1600
废木屑（t/a）
270
收集粉尘（t/a）
200.2752
不合格产品（t/a）
27
炉渣（t/a）

230.77
收集烟尘（t/a）
172.394
废离子交换树脂（t/a）
0
废润滑油（t/a）
0.1
废液压油（t/a）
0.1
含油废抹布手套（t/a）
0.01
废导热油（t/a）
6
废活性炭（t/a）
1.3242
废胶渣（t/a）
5
（2）现有工程与本项目有关的主要环境问题
现有工程均已进行竣工环境保护验收工作并通过验收，根据验收意见可知，现有工程均落实环评报告及批复提出的各项环保措施和要求，生产过程中产生的废气、废水、噪声经监测均能满足相应排放标准，在运营期间未收到相关环保投诉案件。因此，现有工程对周边环境影响不大。



区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

本项目位于柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），项目评价区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。

根据柳州市生态环境局公布的《2025年柳州市生态环境状况公报》，2025年，项目所在的柳州市鹿寨县环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）的浓度分别为6μg/m³、14μg/m³、41μg/m³、106μg/m³、0.9mg/m3、27μg/m³，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，项目所在的鹿寨县属于环境空气质量达标区。

表3-1  鹿寨县2025年空气质量现状评价表

行政区名称

污染物

年评价指标

评价标准

现状浓度

最大浓度

占标率%

达标

情况

鹿寨县
SO2（µg/m3）

年平均

60

6
10.00 
达标

NO2（µg/m3）

年平均

40

14
35.00 
达标

PM10（µg/m3）

年平均

60
41
68.33
达标

PM2.5（µg/m3）

年平均

35

27
77.14
达标

CO（mg/m3）

24小时平均第95百分位数

4.0

0.9
22.50
达标

O3（µg/m3）

日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

160

106
66.25
达标

（2）其他污染物环境质量现状

为了解区域环境质量现状，本次评价引用广西宁大检测技术有限公司《年产30000立方米家具板项目监测报告》（宁大环监（综）字〔2024〕第07205号）中G1波井屯（位于项目西北面约3.0km）监测数据，监测点位位于本项目大气评价范围内，监测时间在三年有效期内，且区域污染源变化不大，数据具有可参考性。引用特征因子TSP、甲醛和非甲烷总烃的监测数据，监测时间：2024年7月21日～2024年7月27日，连续监测七天。

表3-2  大气环境质量现状调查点位一览表
监测点位名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离

G1波井屯
TSP、甲醛、非甲烷总烃
2024.7.21-2024.7.27
西北面

3.0km

表3-3  大气环境质量现状监测结果    单位：mg/m3
监测点位

监测项目
监测浓度

评价标准

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

G1波井屯
TSP

0.30
0

达标

非甲烷总烃
2.0
0
达标

甲醛
0.05
0
达标

注：监测结果低于检出限以“ND”标识，甲醛检出限为0.01mg/m3，未检出以检出限的一半值计算最大浓度占标率。
由监测结果分析可知，区域环境质量现状甲醛浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，非甲烷总烃满足参照执行的《大气污染物综合排放标准详解》中的最高允许浓度限值要求。

2、地表水环境质量现状

项目不新增生活污水，锅炉废水排入市政污水管网进入鹿寨县城第一污水处理厂处理，经处理后排入洛清江。

根据柳州市生态环境局网站公布的《2026年7月柳州市地表水质量报告》，2026年7月，柳州市地表水水质优良。柳州市国家考核的6个断面水质优良比例为100%，1个断面为I类水质，5个断面为Ⅱ类水质。市控断面水质优良比例为100%，3个水质断面为I类水质，4个水质断面为Ⅱ类水质，1个水质断面为Ⅱ类水质。

3、声环境质量现状
本项目位于柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），属于广西鹿寨高新技术产业开发区城东片区规划范围内，所在区域为3类声环境功能区，根据现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境保护目标，本次评价不开展声环境质量现状监测。

4、生态环境现状

本项目选址属于广西鹿寨高新技术产业开发区城东片区规划范围内，厂区内主要为人工绿化，评价范围内无珍稀动植物分布，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物，无重点文物、古迹等。区域生态环境现状属于城市—工业生态系统，不属于生态敏感区。
5、土壤、地下水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。

根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业——34、人造板制造02”，所以确定本项目为Ⅳ类建设项目，无需开展地下水环境影响评价工作；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目行业类别属于其他用品制造类，属于Ⅲ类项目，项目周边均为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感，因此无需开展土壤环境影响评价工作。且本项目厂界外500m范围未发现地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标，因此，项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	根据现场踏勘，项目周边500m范围内无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物，厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，大气评价范围内主要大气环境保护目标见下表。

表3-4  主要大气环境保护目标

名称

地理坐标

保护

对象

规模

环境

功能区

相对场址方位

相对厂界距离/m
东经

北纬

龙田村
109°45′127.908″
24°28′14.257″
居民
800人
二类区

WSW
2524
新村
109°47′49.735″
24°30′14.469″
居民
300人

二类区
NE
2972
十里亭小区
109°46′52.556″
24°29′11.379″
居民
300人

二类区
NNE
520
和谐小区
109°47′51.743″
24°29′53.100″
居民
500人
二类区
NE
2601
东馨园
109°47′23.783″
24°29′17.984″
居民
2500人

二类区

ENE
1321
鹿寨县高级实验中学
109°47′45.279″
24°29′27.599″
学校
师生人数2000人

二类区

ENE
1947
福川小区
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24°29′9.727″
居民
3000人
二类区

W
2473
十里亭村
109°46′47.902″
24°29′21.209″
居民
500人

二类区

N
739
波井屯
109°45′31.557″
24°30′21.167″
居民
110人

二类区

NW
3059
鹿寨县初级实验中学
109°47′19.187″
24°29′25.091″
学校
师生人数3700人

二类区

NE
1523
东城幸福里
109°47′18.646″
24°29′19.258″
居民
2000人

二类区

ENE
1205
大井
109°45′30.089″
24°27′48.448″
居民
300人

二类区

SW
3020
鹿山家园
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24°29′12.469″
居民
1200人
二类区

WNW
2291
景恒上城
109°45′11.377″
24°28′57.987″
居民
1800人
二类区

W
2466
巴敢
109°47′43.264″
24°28′19.965″
居民
150人

二类区
SE
1995
九流冲
109°45′17.189″
24°29′49.186″
居民
100人

二类区
WNW
2937
满发
109°48′10.283″
24°27′57.523″
居民
80人
二类区
SE
3037
馨林家园
109°46′49.775″
24°29′11.758″
居民
1500人

二类区
NNE
453
寨头新村
109°46′43.920″
24°27′39.664″
居民
70人
二类区
S
2458
城东小学
109°46′44.937″
24°29′32.545″
学校
师生人数1500人

二类区
N
1092
蓝城祥鹿城
109°45′21.419″

24°28′38.724″

居民
1000人
二类区
WSW
2501
鹿寨县妇幼保健院

109°45′14.853″

24°29′12.328″

医院

病床163张，职工人数239人

二类区

WNW

2427



	污染物排放控制标准
	1.废气

项目胶合板、细木工板生产过程中产生的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值和无组织排放监控浓度限值。

表3-5  大气污染物综合排放标准（摘录）
污染物

最高允许排放浓度

排气筒

高度

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控

标准值
本项目（严格50%）
监控点

浓度

甲醛
25mg/m3
15m
0.26
0.13
周界外
0.20mg/m3
非甲烷总烃

120mg/m3
15m

10
5
4.0mg/m3
颗粒物
120mg/m3
15m
3.5
1.75
1.0mg/m3
注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，项目厂区内办公楼高度约为15.3m，项目DA001～DA003排气筒高度不能高出该建筑5m以上，因此，排放速率标准值严格50%执行。

项目蒸汽锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”，项目锅炉使用生物质燃料，参照执行燃煤标准。
表3-6  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）
锅炉房装机总容量

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

燃煤锅炉房烟囱最低允许高度（m）

10t/h
颗粒物

50

40
二氧化硫

300

氮氧化物

300

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≦1

运营期产生的挥发性有机物废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的排放限值要求。
表3-7  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（摘录）
污染物项目

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10mg/m3
监控点处 1h 平均浓度值

在厂房外设置监控点

30mg/m3
监控点处任意一次浓度值

2.废水

锅炉废水排入鹿寨县城第一污水处理厂处理。因此，本项目锅炉废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。

表3-8  项目废水排放执行标准限值
序号

项目

单位

排放标准限值

执行标准

1

pH值

无量纲

6~9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

2

CODcr
mg/L

≤500
3.噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准

执行标准

标准值[dB(A)]
昼间

夜间

3类

65

55

4.固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 

	总量控制指标
	根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，减排主要大气污染物为NOX和VOCS，主要水污染物为CODCr、氨氮。
本项目锅炉废水排入鹿寨县城第一污水处理厂处理，废水主要污染物化学需氧量总量控制指标纳入鹿寨县城第一污水处理厂管控范围，本项目不需单独申请总量控制指标。

本项目生产过程中排放的污染物为颗粒物、VOCS（甲醛、非甲烷总烃）、二氧化硫、氮氧化物，按照污染物“达标排放”的原则，全厂废气总量控制指标为VOCS（甲醛、非甲烷总烃）：1.6482t/a、氮氧化物：12.703t/a。


主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本次评价施工期主要进行旧设备的拆除和新设备的安装工作，项目施工期产生的影响及采取的环境保护措施详见下表。
表4-1  施工期环境保护措施一览表

类型

排放源

污染物

环保措施

治理效果

大气

污染物

设备拆除、安装废气

设备拆除、安装废气
自由扩散

对环境造成的影响不大

水污

染物

施工人员

生活污水

生活污水经化粪池处理后排入鹿寨县城第一污水处理厂处理

对环境造成的影响不大

固体

废物

施工人员
生活垃圾

分类收集后交环卫部门处置

对环境造成的影响不大

施工区
废弃零件、设备废弃包装
经收集后运至市政部门指定地点

旧锅炉

废导热油
有资质单位处置
噪声

施工区

机械噪声

选用低噪声设备，电焊机等设备等固定机械加防震垫

对环境造成的影响不大

车辆噪声

经过敏感点时应匀速平稳通过，合理安排运输时间

施工期较短，施工期环境影响随着施工期结束而结束。本项目施工期对周边环境影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

项目大气环境评价内容详见《广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目大气环境影响专项评价》。

热压废气收集后分别通过两套二级活性炭装置处理后通过2根15m高排气筒（DA001、DA003）排气筒，未收集的废气无组织排放；项目砂光机、锯边机自带防尘罩，各设备防尘罩出气口与废气收集管道连接，设备作业室呈封闭负压结构（除板材进出口），砂光、锯边废气经收集后进入布袋除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，未收集的废气无组织排放；锅炉废气收集后通过旋风+布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒（DA004）排放；拼接废气、拆包投料废气无组织排放。

项目废气经处理后，热压、砂光、锯边废气污染物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的标准限值要求；锅炉废气污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中相应的标准限值。

本项目废气污染物产生及排放情况见下表： 
表4-2  项目废气产生、排放情况一览表

污染源
排气筒编号

污染物
废气排放量（万m3/a）
产生情况
处理措施
排放情况
产生

浓度（mg/m3）
产生

速率（kg/h）
产生量（t/a）
工艺
效率/%
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
热压

（板材）
DA001
非甲烷

总烃
14400
0.3075 
0.0062 
0.0443 
二级活性炭吸附
25
0.2306 

0.0046 

0.0332 

甲醛
1.6450 
0.0329 
0.2369 
25
1.2338 

0.0247 

0.1777 
砂光、锯边
DA002
颗粒物

28800
480.9375 
19.2375 
138.51
布袋除尘器

99

4.8094 
0.1924 
1.3851 
热压

（贴面）
DA003
非甲烷

总烃

7200

0.9225 
0.0092 
0.0664 
二级活性炭吸附

25
0.6919 
0.0069 
0.0498 
甲醛

0.3389 
0.0034 
0.0244 
25
0.2542 
0.0025 
0.0183 
10t/h蒸汽锅炉

DA004
颗粒物
10312.19
1318
18.875
135.9
旋风+布袋除尘器
99
13
0.189
1.359
SO2
26
0.374
2.690
0 
26
0.374
2.690
NOX
123
1.764
12.703
0
123
1.764
12.703
拼接
无组织
非甲烷

总烃
/
/
0.0210
0.1513
/
/
/
0.0210
0.1513
拆包投料
无组织
颗粒物
/
/
0.0594
0.428
/
/
/
0.0594

0.428

调胶、涂胶、冷压、热压
无组织
非甲烷

总烃

/
/

0.0768 
0.5527 
/

/

/

0.0768 
0.5527 
甲醛

/
/

0.0924 
0.6652 
/

/

/

0.0924 
0.6652 
砂光、锯边
无组织
颗粒物

/

/

2.1375 
15.39
重力

沉降

85%

/

0.3206 
2.3085 
根据项目预测结果，正常排放下，本项目建成运营后排放的SO2、NOX、PM10、TSP、甲醛、非甲烷总烃短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；SO2、NOX、PM10、TSP的年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%；叠加现状浓度、以新带老削减源、区域拟建和在建污染源后，甲醛、非甲烷总烃小时平均浓度以及SO2、PM10、TSP、NOX的保证率日平均浓度、年均浓度均满足相应环境质量标准要求。本项目无需设置大气环境防护距离。项目大气环境影响可以接受。
废水

（1）废水源强

①本项目废水产排情况
根据水平衡分析可知，本项目锅炉废水量为4433.68m³/a，锅炉废水主要污染物为COD，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430-工业锅炉（热力供应）行业系数手册，燃料为生物质燃料，COD产污系数为30g/t-原料，项目锅炉燃料用量为12454.15t/a，则锅炉废水中COD产生量为0.37t/a，产生浓度约为83.45mg/L，锅炉废水经污水管网排入鹿寨县城第一污水处理厂处理。项目锅炉废水产排放情况详见下表：
表4-3  项目锅炉废水产生及排放情况一览表
废水类别

废水量（m3/a）

污染

因子

产生情况

治理

措施

排放情况

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

锅炉废水
4433.68
CODCr
83.45
0.37
/
83.45
0.37
②全厂废水产排情况
项目运行后全厂废水排放情况见下表。

表4-4  项目技改扩建后全厂废水排放情况一览表
类别

废水量（m3/a）

污染因子

排放情况

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生活污水+食堂废水
8040
CODCr
30
0.2412
BOD5
10.3
0.0828
SS

15
0.1206
NH3-N

58.8
0.4728
锅炉废水

4433.68
CODCr
83.45
0.37
综合废水
12473.68
BOD5
49.0
0.6112
SS

6.6
0.0828
NH3-N

9.7
0.1206
CODCr
37.9
0.4728
注：生活污水排放浓度取自现有工程验收数据。
（2）水环境影响分析

项目锅炉废水排放量为4433.68m3/a，根据表4-1，项目运行后全厂废水排放量为12473.68m3/a，综合废水污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值，锅炉废水最终排入鹿寨县城第一污水处理厂处理，对环境影响不大。

项目废水间接排放口基本情况见下表。
表4-5  废水间接排放口基本情况表

排放口

编号

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放标准（mg/L）

DW001

109°46'47.126"

24°28'58.795"

12473.68
污水处理厂

间断排放

无规律

鹿寨县城第一污水处理厂
CODCr
50

BOD5
10

SS
10

NH3-N
5（8）

表4-6  废水污染物排放信息表
序号

排放口编号
污染物

种类
排放浓度/（mg/L）
新增日排放量/（t/d）
全厂日排放量/（t/d）
新增年排放量/（t/a）
全厂年排放量/（t/a）
1
DW001
CODCr
49.0
0.00123
0.002037
0.37
0.6112
BOD5
6.6
0

0.000276
0

0.00828
SS
9.7
0

0.000402
0

0.1206
NH3-N
37.9
0

0.001576
0

0.4728
全厂排放口合计
CODCr
0.37
0.6112
BOD5
0
0.00828
SS
0
0.1206
NH3-N
0
0.4728
（3）废水治理措施可行性分析

①废水处理工艺及处理能力
项目所在地属于鹿寨县城第一污水处理厂服务范围，该污水处理厂设计处理规模为6万m3/d，一期工程处理规模为2万m3/d，已于2010年6月投入运行。2022年，鹿寨县城第一污水处理厂改扩建，主要建设内容为对现状2.0万m3/d旧厂区提标改造，在现状人工快渗处理工艺增加除磷沉淀池+滤布滤池；同时扩建处理规模为4.0万m3/d的新厂区，工艺采用“粗格栅及污水提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+A2O生化池+二沉池+除磷沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒渠+巴氏计量槽”。两部分全部建成后污水处理厂污水处理规模为6万m3/d。2025年2月，该项目已进行阶段性验收，目前鹿寨县第一污水处理厂处理规模为4万m3/d。污水处理厂剩余处理规模为7994m3/d，本项目新增锅炉废水排放量为14.78m3/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.185%，鹿寨县城第一污水处理厂有足够容量接纳处理本项目外排锅炉废水。

②污水处理厂设计出水水质及污染物涵盖情况

经鹿寨县城第一污水处理厂处理排放的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本项目锅炉废水中主要污染物指标为CODCr，CODCr包含在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中，并属于鹿寨县城第一污水处理厂的自行监测项目，本项目锅炉废水污染物排放浓度满足鹿寨县城第一污水处理厂进水水质浓度要求（CODCr≤350mg/L），废水中未含有毒有害特征水污染物，污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷。

综上所述，项目依托鹿寨县城第一污水处理厂处理本项目外排污水可行，对地表水环境影响可以接受。

噪声

参考《人造板机械噪声污染及其控制技术》（高惊涛、于志明、张双保）等文献资料，项目主要生产设备及其运行时的噪声值情况详见下表：  

表4-7  本项目主要生产设备噪声源强一览表

序号

声源

名称

距噪声源 1 米处声压级/dB(A)

声源控制
措施
降噪量/dB(A)

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外

噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m
1

热压机1
80
减振垫

、消声器、隔声罩
10
98.38
91.4
1.0
1.0
70
24小时
10
60
1.0
2
热压机2
80

10
105.5
95.68
1.0
1.0
70
10
60
1.0
3
热压机3
80

10
92.68
87.13
1.0
1.0
70
10
60
1.0
4
热压机4
80

10
111.2
97.1
1.0
1.0
70
10
60
1.0
5
热压机5
80

10
114.76
107.08
1.0
1.0
70
10
60
1.0
6
热压机6

80

10
12.87
178.33
1.0
1.0
70
10
60
1.0
7
热压机7

80

10
21.42
184.03
1.0
1.0
70
10
60
1.0
8
热压机8

80

10
18.57
171.92
1.0
1.0
70
10
60
1.0
9
热压机9

80

10
27.84
177.62
1.0
1.0
70
10
60
1.0
11
热压机10
80

10
27.84
191.16
1.0
1.0
70
10
60
1.0
12
热压机11
80

10
34.25
183.32
1.0
1.0
70
10
60
1.0
13
热压机12
80
10
111.31
112.07
1.0
1.0
70
10
60
1.0
14
冷压机1
80

10
119.04
122.75
1.0
1.0
70
10
60
1.0
15
冷压机2
80

10
126.16
128.45
1.0
1.0
70
10
60
1.0
16
冷压机3
80

10
134.00
134.15
1.0
1.0
70
10
60
1.0
17
冷压机4
80

10
143.26
139.85
1.0
1.0
70
10
60
1.0
18
冷压机5
80

10
146.11
144.84
1.0
1.0
70
10
60
1.0
19
冷压机6

80

10
128.30
112.78
1.0
1.0
70
10
60
1.0
20
冷压机7
80

10
135.43
119.19
1.0
1.0
70
10
60
1.0
21
冷压机8
80

10
141.84
124.18
1.0
1.0
70
10
60
1.0
22
冷压机9
80

10
149.68
129.88
1.0
1.0
70
10
60
1.0
23
冷压机10
80

10
154.66
134.15
1.0
1.0
70
10
60
1.0
24
冷压机11
80

10
-6.36
27.99
1.0
1.0
70
10
60
1.0
25
冷压机12
80

10
2.9
19.44
1.0
1.0
70
10
60
1.0
26
冷压机13
80

10
2.9
29.41
1.0
1.0
70
10
60
1.0
27
冷压机14
80

10
33.54
165.50
1.0
1.0
70
10
60
1.0
28
冷压机15
80

10
40.66
171.20
1.0
1.0
70
10
60
1.0
29
涂胶机1
70
10
-27.74
49.36
1.0
1.0
60
10
50
1.0
30
涂胶机2
70

10
-23.46
40.81
1.0
1.0
60

10
50

1.0
31
涂胶机3
70

10
53.49
183.32
1.0
1.0
60

10
50

1.0
32
涂胶机4
70

10
59.90
187.59
1.0
1.0
60

10
50

1.0
33
涂胶机5
70

10
120.46
154.82
1.0
1.0
60

10
50

1.0
34
涂胶机6
70

10
128.30
161.23
1.0
1.0
60

10
50

1.0
35
涂胶机7
70

10
134.71
166.22
1.0
1.0
60

10
50

1.0
36
涂胶机8
70

10
141.13
171.20
1.0
1.0
60

10
50

1.0
37
涂胶机9
70

10
146.83
177.62
1.0
1.0
60

10
50

1.0
38
涂胶机10
70

10
151.81
181.18
1.0
1.0
60

10
50

1.0
39
涂胶机11
70

10
155.38
186.17
1.0
1.0
60

10
50

1.0
40
涂胶机12
70

10
161.08
191.16
1.0
1.0
60

10
50

1.0
41
涂胶机13
70

10
113.34
150.54
1.0
1.0
60

10
50

1.0
42
调胶机1
70
10
-31.3
43.66
1.0
1.0
60

10
50

1.0
43
调胶机2
70

10
59.90
176.90
1.0
1.0
60

10
50

1.0
44
调胶机3
70

10
66.31
182.61
1.0
1.0
60

10
50

1.0
45
调胶机4
70

10
112.63
159.80
1.0
1.0
60

10
50

1.0
46
调胶机5
70

10
122.60
166.93
1.0
1.0
60

10
50

1.0
47
调胶机6
70

10
130.44
175.48
1.0
1.0
60

10
50
1.0
48
锯边机1
85
10
70.59
109.93
1.0
1.0
75
10
65
1.0
49
锯边机2
85
10
64.17
228.93
1.0
1.0
75
10
65

1.0
50
砂光机1
85
10
79.14
203.27
1.0
1.0
75
10
65

1.0
51
砂光机2
85
10
86.26
208.97
1.0
1.0
75
10
65

1.0
52
砂光机3
85
10
93.39
214.67
1.0
1.0
75
10
65

1.0
53
砂光机4
85
10
83.41
195.43
1.0
1.0
75
10
65

1.0
54
砂光机5
85
10
91.25
200.42
1.0
1.0
75
10
65

1.0
55
砂光机6
85
10
96.24
206.12
1.0
1.0
75
10
65

1.0
56
刮灰机1
70
10
86.98
75.73
1.0
1.0
60
10
50
1.0
57
刮灰机2
70
10
47.79
133.44
1.0
1.0
60
10
50
1.0
58
桉木拼板机1
80
10
-22.04
70.74
1.0
1.0
70
10
60
1.0
59
桉木拼板机2
80
10
-14.20
76.44
1.0
1.0
70

10
60

1.0
60
桉木拼板机3
80
10
-14.2
61.48
1.0
1.0
70

10
60

1.0
61
桉木拼板机4
80
10
-5.65
65.04
1.0
1.0
70

10
60

1.0
62
桉木拼板机5
80
10
-1.38
50.08
1.0
1.0
70

10
60

1.0
63
桉木齿接机1
80
10
9.31
55.06
1.0
1.0
70

10
60

1.0
64
桉木齿接机2
80
10
15.01
46.51
1.0
1.0
70

10
60

1.0
65
桉木齿接机3
80
10
18.57
37.25
1.0
1.0
70

10
60

1.0
66
桉木齿接机4
80
10
7.17
38.68
1.0
1.0
70

10
60

1.0
67
排版机1
80
10
155.38
153.39
1.0
1.0
70

10
60

1.0
68
排版机2
80
10
165.35
161.23
1.0
1.0
70

10
60

1.0
69
排版机3
80

10

171.76
168.35
1.0

1.0

70

10

60

1.0

70
排版机4
80

10

180.31
176.19
1.0

1.0

70

10

60

1.0

71
排版机5
80

10

160.36
156.95
1.0

1.0

70

10

60

1.0

72
排版机6
80

10

163.93
141.99
1.0

1.0

70

10

60

1.0

73
排版机7
80

10

170.34
146.27
1.0

1.0

70

10

60

1.0

74
排版机8
80

10

176.04
151.97
1.0

1.0

70

10

60

1.0

75
排版机9
80

10

182.45
158.38
1.0

1.0

70

10

60

1.0

76
排版机10
80

10

191.72
164.08
1.0

1.0

70
10

60
1.0

77
自动分选机
70
10
-13.23
47.06
1.0
1.0
60
10
50
1.0
78
蒸汽锅炉
85
10

12.87
87.13
1.0

1.0

75
10

65
1.0

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式。工业声源分室内和室外两种声源计算。

1）室内声源

A、计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image8.png]am? R




式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwcot为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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2）室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
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式中：Loct（r）一一点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）一一参考位置r0处的倍频带声压级；

r一一预测点距声源的距离，m；

r.一一参考位置距声源的距离，m；

△Loct一一各种因素引起的衰减量。

3）贡献值

计算某个声源在预测点产生的等效声级贡献值：

[image: image11.png]1 0.1
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式中：Leqg一一建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi一一声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T一一预测计算的时间段，s；

ti一一i声源T时段内的运行时间，s。

经预测，项目厂界噪声贡献值结果见下表。

表4-8  项目全厂噪声影响预测 单位：dB（A）
预测点名称

贡献值

标准值

超标量

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界东侧

43.2
43.2
65
55
0

0

厂界南侧

53.5
53.5
65

55

0

0

厂界西侧

54.2
54.2
65

55

0

0

厂界北侧

53.0
53.0
65

55

0

0

根据预测结果，经采取合理布局、基础减震、隔声措施及经过距离衰减后，项目四面厂界噪声昼夜贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
四、固体废物

1、固体废物产排情况

（1）一般固体废物
①热熔胶包装材料
本次扩建后全厂热熔胶用量约为100t/a，热熔胶包装材料产生量约为0.004t/a，包装材料为塑料包装袋，属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，热熔胶包装材料属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17。
②边角料
根据企业生产经验，锯边机进行锯切加工时产生的边角料量约为1200t/a。边角料属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，边角料属于SW17可再生类废物，废物代码为900-009-S17。
③废木屑
根据企业生产经验，砂光机进行砂光加工时产生的废木屑量约为200t/a。废木屑属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，边角料属于SW17可再生类废物，废物代码为900-009-S17。
④收集粉尘
根据大气环境影响专题分析内容，锯边、砂光废气处理设施捕集到的颗粒物以及厂区地面收集的颗粒物约为150.2064t/a，收集粉尘主要为木屑、木粉，属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，收集粉尘属于SW17可再生类废物，废物代码为900-009-S17。
⑤不合格产品
项目检验工序产生不合格产品，根据企业生产经验，不合格产品产生量为20t/a，不合格产品属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，收集粉尘属于SW17可再生类废物，废物代码为900-009-S17。
⑥炉渣
项目锅炉以生物质为燃料，燃烧过程产生炉渣主要成为碳酸钾，为一般工业固体废物。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）和企业提供的生物质燃料参数，采用如下公式计算锅炉灰渣产生量：
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式中：Nhz ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh（20%）可分别核算飞灰、炉渣产生量；
Bg——核算时段内锅炉燃料耗量，12454.15t；
Aar——收到基灰分的质量分数，2.03%；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B链条炉排炉取值，10%；
Qnet,ar——收到基低位发热量，18836kJ/kg。
项目炉内灰渣产生量945.27t/a，属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，炉渣属于SW03炉渣，废物代码为900-099-S03。
⑦收集烟尘

根据大气环境影响专题分析内容，旋风+布袋除尘器收集到的烟尘量为134.54t/a，属于一般固体废物，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，收集烟尘属于SW03炉渣，废物代码为900-099-S03。
⑧离子交换树脂

根据锅炉设备厂商资料，锅炉软水制备系统年产生废离子交换树脂0.01t/a。废离子交换树脂交由厂家回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》，废离子交换树脂属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。
（2）危险废物
①废脲醛树脂胶桶
本项目脲醛树脂胶为桶装，空桶由厂家定期回收重复利用，根据部长信箱2020-1-16《关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函》回复以及《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），脲醛树脂胶桶由厂家回收后重新利用，可不作为固体废物管理。脲醛树脂胶桶收集、贮存、运输等过程中需采取相关污染防治措施。

②废胶渣
项目涂胶过程会产生废胶渣，根据建设单位生产经验，胶渣产生量约为4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废脲醛树脂胶渣废物类别为“HW13 有机树脂类废物”，废物代码为“900-014-13”，单独收集在密闭包装袋中，贮存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。
③废活性炭
项目利用活性炭吸附有机废气，项目利用活性炭吸附有机废气，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为0.24kg/kg-活性炭，项目需要吸附有机废气0.093t/a，项目需要活性炭量为0.3875t/a，则废活性炭产生量为0.4805t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为“900-039-49”，单独收集在密闭包装袋中，贮存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置，并做好处置记录台账。

④废液压油
废液压油是液压设备维护保养过程中产生的废矿物油，根据建设单位生产经验，项目废液压油产生量约为0.2t/a；属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW08非特定行业中900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，为危险废物，经桶装收集加盖密闭后暂存至危废暂存间定期交由有资质单位进行处理。

⑤废液压油桶、废润滑油桶
本项目液压油、润滑油为桶装，空桶由厂家定期回收重复利用，根据部长信箱2020-1-16《关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函》回复以及《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），液压油桶、废润滑油桶由厂家回收后重新利用，可不作为固体废物管理。液压油桶、润滑油桶收集、贮存、运输等过程中需采取相关污染防治措施。

⑥废润滑油
项目机械设备维修保养过程中产生废润滑油，根据建设单位生产经验，项目废润滑油产生量约为0.12t/a；属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废物，经桶装收集加盖密闭后暂存至危废暂存间定期交由有资质单位进行处理。

⑦废含油抹布、手套

项目设备日常维护与员工生产操作过程中产生含油废抹布、手套，产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，为危险废物，暂存至危废暂存间定期交由有资质单位进行处理。
表4-9  项目固体废物的产生情况一览表

工序/

生产线

名称

主要成分

属性

产生量

(t/a)
贮存

方式

处置量（t/a）

最终去向

热熔胶
废热熔胶

包装材料

塑料包装袋
一般固废
0.04
/
0.04
外售
涂胶

废胶渣

废胶渣
危险废物
4
袋装
4
委托有资质单位处置
锯边

边角料

木材、木屑
一般固废
1200
/
1200
外售
砂光

废木屑

木屑
一般固废
200
袋装
200
外售
二级活性炭吸附装置

废活性炭

活性炭、有机废气
危险废物
0.4805
袋装
0.4805
委托有资质单位处置
收集粉尘

收集粉尘

木屑、木粉
一般固废
150.2064
袋装
150.2064
外售
检验

不合格产品

板材
一般固废
20
/
20
外售
锅炉

炉渣

灰渣
一般固废
945.27
袋装
945.27
外售
旋风+布袋除尘器

收集烟尘

灰渣
一般固废
134.54
袋装
134.54
外售
软水制备

废离子交换树脂

树脂
一般固废
0.01
/
0.01
厂家回收
设备维修
废润滑油

油类物质
危险废物

0.12
桶装
0.12
委托有资质单位处置
废液压油

油类物质
危险废物

0.2
桶装
0.2
委托有资质单位处置
含油废抹布、手套

抹布、手套、油类物质
危险废物

0.02
袋装
0.02
委托有资质单位处置
生产车间
废脲醛树脂胶桶、废液压油桶、废润滑油桶
废脲醛树脂胶桶、废液压油桶、废润滑油桶
厂家回收后重新利用，不作为固体废物管理，但该部分废物收集、贮存过程按照危险废物进行管理，暂存于危险废物暂存间，定期由厂家上门回收。
项目危险废物产生情况详见下表。

表4-10  项目危险废物情况一览表
危险废物名称

危险废物类别

危险废

物代码

产生量

危险特性

污染防治措施

废活性炭
HW49
900-039-49
0.4805t/a

T
分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理

废胶渣
HW13
900-014-13
4t/a
T
废液压油
HW08
900-218-08

0.12t/a

T/I
废润滑油
HW08
900-249-08
0.2t/a
T/I
含油废抹布手套

HW49
900-041-49

0.02t/a
T/In

2、一般工业固体废物环境管理要求

项目依托现有一般固废暂存间存放一般固体废物，现有一般固体废物暂存间占地约30m2，暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，暂存间位于厂房内，不露天堆放，场地已进行防渗处理，并且按照GB15562.2要求设置环境保护图形标志。项目一般固体废物存储建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。现有工程一般固体废物产生量为2500.4442t/a，本次改建完成后全厂一般固体废物产生量为2650.0304t/a，一般固体废物增加量为149.5862t/a，增加量不大，通过增加清理频次，可满足技改扩建后的一般固体废物暂存需求，现有一般固废暂存间容量足以容纳本项目建成后的暂存量。
3、危险废物环境管理要求

项目依托现有危险废物暂存间存放危险废物，现有危险废物暂存间位于厂区南面，占地约10m2，危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，地面采取防渗措施，危险废物分类存放，固体类危险废物采用袋装，液体类危险废物采用桶装存放并加盖，做到“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求，最大可储存危险废物5t，现有工程危险废物产生量为12.5342t/a，改建完成后全厂危险废物产生量为5.0305t/a，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“8.3.5 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨”
，项目危险废物每3个月清运处理一次，现有危废暂存间的容积可满足项目危险废物的暂存需求。企业已跟有危险废物处置资质的广西隆码清松环保固废回收有限公司签订危险废物处置服务协议（详见附件13），符合危险废物环境管理要求。
项目危险废物外运过程由有资质的单位采用专车运输，运输车辆符合运输危险品的规范要求，外运过程对周边环境的影响较小。

危险废物的贮存严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，建立完善的管理制度，增强员工的环保安全意识，在事故发生后，及时启动应急预案。因危险废物可得到及时地处置，在厂区存放的时间不长，对周围大气以及水环境的影响不大。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目属于危险废物登记管理单位，建设单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

综上所述，项目产生的固体废物均按规定采取措施妥善处置，符合有关环保要求，污染防治措施可行。
五、环境风险影响分析

（1）风险调查  

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）及其附录B.1，润滑油、废润滑油、废液压油属于附录B.1所示的突发环境事件风险物质；润滑油、废润滑油、废液压油属于可燃物质，容易引发火灾，需密封单独存放，随意堆放导致泄漏对人体和环境会产生严重危害。

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录B.1中危险物质名称及临界量情况，矿物油被列入其中，矿物油的临界量为2500吨。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。
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式中： 

q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

项目危险物质数量与临界量比值计算结果具体见下表。
表4-11  项目危险物质总量与其临界量比值计算结果表

序号

物质名称

贮存量/吨

临界量/吨

qn/Qn
1
废润滑油
0.12
2500
0.000048

2
废液压油
0.2
2500

0.00008

3
润滑油
0.2
2500
0.00008

4
液压油
0.1
2500
0.00004

5
甲醛（脲醛树脂胶折纯）
0.0233
5

0.00466

合计

0.004908

经计算，本项目Q=0≤0.004908<1，该项目环境风险潜势为I，环境风险简单分析。
（3）风险分布情况及影响途径

本项目风险分布情况及影响途径见下表。

表4-12  风险分布情况及影响途径 
序号
风险单元
主要危险物质
环境风险类型

环境影响途径

1
厂房
润滑油、液压油
泄漏、火灾

大气、地表水、地下水

2
危险废物暂存间
废润滑油、废液压油
泄漏、火灾
大气、地表水、地下水

3
废气处理系统
甲醛
事故排放
大气
①油类物质泄漏
环境空气影响分析

本项目油类物质储存量小，发生泄漏时泄漏量小。及时切断泄漏源，泄漏量较小，挥发的少量废气不会对周围环境空气造成明显影响。发生火灾事故时，烟气将进入环境空气，将对项目周围及下风向环境空气质量产生一定影响。若事故的发生不能得到及时有效地处理，可能会对大气环境和人群健康产生影响。

地表水环境影响分析 

本项目油类物质储存量小，项目油类物质容器发生破损时，泄漏量小，及时发现并处理，泄漏的化学品不会溢出项目范围。一旦发生泄漏，使用消防铲、消防沙对泄漏出的油类物质围堵、吸附，就近挖坑或筑简易拦截土坝。防止漏油随意流淌，导致污染范围扩大。事故处置时，应防止产生明火，严禁吸烟、电焊、使用打火机等明火作业，避免引起火灾。泄漏物收集于容器中作为危废处理，不会对周围水环境造成明显影响。

②油类物质火灾事故 

润滑油、液压油、废润滑油、废液压油均属于可燃物质，当发生泄漏并遇明火发生火灾时，燃烧产生烟雾、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和有机废气，不完全燃烧产物烟尘、CO、有机废气进入大气将会给周围居民和环境带来影响。本项目易发生火灾的位置位于危险废物暂存间、生产车间，火灾产生的浓烟会以火灾点为中心在一定范围内降落大量烟尘，火灾点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；火灾同时伴随着物料的泄漏影响周围大气环境。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。

③消防废水影响分析 

火灾事故发生时，灭火产生的消防废水可能含受泄漏的物质污染，为防止消防废水汇入雨水管道外排至周边地表水体造成污染，建设单位应在厂区内设置事故应急池，使得消防废水能够得到集中收集、汇入污水处理设施处理，禁止将消防废水直接排入厂区雨水管道外排至周边地表水体。

④事故排放

项目废气处理设备故障导致废气未经处理后直接排放，影响周边大气环境。项目加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。发生事故排放时应立即停止生产，防止废气超标排放。
（4）环境风险防范措施及应急要求 

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）提出以下环境风险防范措施及应急要求：

①危险物质管理制度要求 

油类物质储存区必须考虑防火安全问题，要与周边居民居住区、公路、铁路、通信路线、架空电力线等有一定安全距离。油桶应放置阴凉地方，避免太阳暴晒。

危险废物暂存间做好防渗措施。在四周建筑围堰，防止油类物质漏出污染周边环境。
场所内需备有必要的泡沫灭火器等有效的消防器材，并应定期检查，确保其完好和有效性，不许任何人挪作他用。
油类物质储存区周围应悬挂“禁止烟火，严禁明火”等警示标志。
本项目应尽量减少相关危险物质最大储存量，避免危险事故的发生。
②危险废物管理制度要求  

企业须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称。

禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

盛装危险废物的容器必须完好无损、密封、有盖； 
必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 
应定期将危险废物委托有资质单位处理，尽量减少危险废物的暂存量，避免危险事故的发生；
建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至有资质单位进行处置。
消防系统 
厂内设置独立的消防给水，泡沫消防系统，同时在厂区配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾，厂区内办公楼、宿舍楼、生产厂房、危险废物暂存间等均布置小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂内的消防栓等移动消防设备进行灭火并及时通知当地消防部门支援。  
火灾事故应急措施 
若厂区发生火灾，厂区人员应利用厂区配备的消防器材和采用就地取材等方式尽力灭火，若火势无法控制难以扑灭或者有可能发生爆炸时，应立即撤离，疏散周边人员，同时向119、110或122报告，请求援助，并向公司应急中心报告，尽力将人员伤亡和财产损失降到最低；若现场有轻伤以上的人员伤亡时，现场人员立即向120求救，并在24小时内向上级有关部门报告。

（5）结论  

项目采取一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，本项目环境风险影响在可接受范围。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-13  建设项目环境风险简单分析内容表 
建设项目名称
广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目

建设地点

广西柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内）

地理坐标

经度

109°46′43.186″

纬度

24°28′55.685″

主要危险物质及分布

主要危险物质为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油和甲醛废气，油类物质分布在生产厂房和危废暂存间，甲醛产生原料仓库中的胶水挥发和生产过程中的涂胶、热压等废气中。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

危废暂存间可能发生泄漏，污染厂区土壤及地下水；污水泄漏导致废水直排造成地表水、地下水、土壤受到污染；废气处理设施故障导致废气未经处理后直接排放，影响周边大气环境。

风险防范措施要求

危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。建立环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度；加强环保设施巡检，定期清理维护废气处理设施。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q＜1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。
六、环境管理与监测计划

参照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关要求，本项目应制定环境监测计划。建设单位可委托有资质的第三方监测机构，排污单位对委托监测的数据负总责。

表4-14  环境监测计划一览表
监测要素

监测点

监测项目

监测频率

监测者

负责机构

废气

DA001
非甲烷总烃、甲醛
每年1次
委托有资质单位

建设单位

DA002
颗粒物
每年1次
DA003
非甲烷总烃、甲醛
每年1次
DA004
颗粒物、二氧化硫、林格慢黑度、氮氧化物
每月一次
厂界
甲醛、非甲烷总烃、颗粒物
每年1次
噪声

厂界噪声

等效连续A声级

每季度一次

环境空气质量
馨林家园
甲醛、非甲烷总烃、颗粒物
每年一次
七、环保投资估算

本项目总投资1000万元，环保投资为44万元，占总投资额的4.4%，具体投资情况详见下表：

表4-15  项目环保投资一览表
时段

污染源

投资内容

投资金额（万元）

备注
运营期

噪声

隔声降噪、基础减振

8
/
固体废物

一般固废暂存、生活垃圾收集
0
依托原有
危险废物暂存及委托处置
0
依托原有
废气

两套二级活性炭设施，2根15m高排气筒（DA001、DA003）
0
依托原有
布袋除尘器，15m高排气筒（DA002）
0
依托原有
旋风+布袋除尘器，40m高排气筒（DA004）
30
/
其他

环评及验收监测费用

6
/
合计

44
九、三本账
本项目为扩建项目，“三本账”见下表：
表4-16  项目“三本账”

项目

现有工程排放量
本项目排放量

以新带老削减量

本项目建成后全厂排放量

增减量

废气

颗粒物（t/a）
4.651
5.4806
4.651
5.4806
+0.8296
二氧化硫（t/a）
3.917
2.690
3.917
2.690
-1.227
氮氧化物（t/a）
4.7
12.703
4.7
12.703
8.003
甲醛（t/a）
0.205
0.8612
0.205
0.8612
+0.6562
非甲烷总烃（t/a）
0.108
0.787
0.108
0.787
+0.679
废水

CODCr(t/a)
0.2412
0.37
0
0.6112
+0.37
SS(t/a)
0.1206
0
0
0.1206
0
BOD5(t/a)
0.0828
0
0
0.0828
0
氨氮（t/a）
0.4728
0
0
0.4728
0
固体废物
生活垃圾（t/a）
55.5
0
0
55.5
0
废热熔胶包装材料（t/a）
0.005
0.004
0.005
0.004
-0.001
废胶渣（t/a）
5

4

5

4

-1
边角料（t/a）
1600
1200
1600
1200
-400
废木屑（t/a）
270
200
270
200
-70
废活性炭（t/a）
1.3242
0.4805
1.3242
0.4805
-0.8437
收集粉尘（t/a）
200.2752
150.2064
200.2752
150.2064
-50.0688
不合格产品（t/a）
27
20
27
20
-7
炉渣（t/a）

230.77
945.27
230.77
945.27
+714.5
收集烟尘（t/a）
172.394
134.54
172.394
134.54
-37.854
废离子交换树脂（t/a）
0
0.01
0
0.01
+0.01
废润滑油（t/a）
0.1
0.12
0
0.22
+0.12
废液压油（t/a）
0.1
0.2
0
0.3
+0.2
含油废抹布手套（t/a）
0.01
0.02
0
0.03
+0.02
废导热油（t/a）
6
0
6
0
-6



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃、甲醛
	二级活性炭+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒
	

	
	DA003
	非甲烷总烃、甲醛
	二级活性炭+15m高排气筒
	

	
	DA004
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	旋风+布袋除尘器+40m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	厂界无组织排放
	甲醛、非甲烷总烃、颗粒物
	/
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水

环境
	锅炉排污水
	CODcr
	/
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	生产设备
	噪声
	减振、使用低噪设备、做好设备维修保养等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	边角料等一般固废外售处置，废离子交换树脂由厂家回收，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	无

	生态

保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。建立环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度；加强环保设施巡检，定期清理维护废气处理设施。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可证申请 

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“33人造板制造202-其他”行业，实行排污许可登记管理；项目使用10t/h蒸汽锅炉涉及“109锅炉-除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”行业，实行排污许可登记管理。

综上，本项目应实行排污许可登记管理，项目须按照相关要求在实施时限内重新进行排污登记。

2、竣工环境保护验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目建成后建设单位应当按照相关办法规定的程序和标准，自行组织对环境保护设施进行验收，并对验收结论负责。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。具体验收内容或方法参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关文件要求执行。



结论
	广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），项目选址合理，符合国家产业政策以及有关规划、环保政策的要求。项目建设过程中虽然会对周边环境产生一定的影响，但建设单位在严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、落实各项污染防治措施并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响可控，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量③
	本项目排放量④
	以新带老削减量⑤
	本项目建成后全厂排放量⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	4.651
	
	
	5.4806
	4.651
	5.4806
	+0.8296

	
	二氧化硫（t/a）
	3.917
	
	
	2.690
	3.917
	2.690
	-1.227

	
	氮氧化物（t/a）
	4.7
	
	
	12.703
	4.7
	12.703
	8.003

	
	甲醛（t/a）
	0.205
	
	
	0.8612
	0.205
	0.8612
	+0.6562

	
	非甲烷总烃（t/a）
	0.108
	
	
	0.787
	0.108
	0.787
	+0.679

	废水
	CODCr(t/a)
	0.2412
	
	
	0.37
	0
	0.6112
	+0.37

	
	SS(t/a)
	0.1206
	
	
	0
	0
	0.1206
	0

	
	BOD5(t/a)
	0.0828
	
	
	0
	0
	0.0828
	0

	
	氨氮（t/a）
	0.4728
	
	
	0
	0
	0.4728
	0

	一般工业
固体废物
	废热熔胶包装材料（t/a）
	0.005
	
	
	0.004
	0.005
	0.004
	-0.001

	
	边角料（t/a）
	1600
	
	
	1200
	1600
	1200
	-400

	
	废木屑（t/a）
	270
	
	
	200
	270
	200
	-70

	
	收集粉尘（t/a）
	200.2752
	
	
	150.2064
	200.2752
	150.2064
	-50.0688

	
	不合格产品（t/a）
	27
	
	
	20
	27
	20
	-7

	
	炉渣（t/a）
	230.77
	
	
	945.27
	230.77
	945.27
	+714.5

	
	收集烟尘（t/a）
	172.394
	
	
	134.54
	172.394
	134.54
	-37.854

	
	废离子交换树脂（t/a）
	0
	
	
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	危险废物
	废润滑油（t/a）
	0.1
	
	
	0.12
	0
	0.22
	+0.12

	
	废液压油（t/a）
	0.1
	
	
	0.2
	0
	0.3
	+0.2

	
	含油废抹布手套（t/a）
	0.01
	
	
	0.02
	0
	0.03
	+0.02

	
	废导热油（t/a）
	6
	
	
	0
	6
	0
	-6

	
	废活性炭（t/a）
	1.3242
	
	
	0.4805
	1.3242
	0.4805
	-0.8437

	
	废胶渣（t/a）
	5
	
	
	4
	5
	4
	-1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目
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1.总则

1.1编制目的

本专项分析报告的编制，旨在进一步分析说明项目环境影响报告表中所不能详尽说明的项目大气污染源产生、大气污染防治措施及其效果、污染物排放情况以及对环境的影响程度，为环境保护行政主管部门的决策提供科学依据。

1.2编制依据

1.2.1法律、法规及相关条例
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起试行）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号（2017年7月）； 

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（4）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（6）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日发布）；

（7）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）。
1.2.2技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（4）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）
（5）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；
（6）《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）；
（7）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》。
1.2.3与本项目有关文件

（1）《广西壮族自治区投资项目备案证明》（柳州市鹿寨县科技工贸和信息化局）；

（2）广西柳州古宏木业有限公司提供的相关资料及图件。
1.3环境影响识别与评价因子筛选

1.3.1环境影响识别

根据本项目的性质，判别其在营运期对大气环境产生影响的因素和影响程度，筛选出项目营运期可能产生的主要环境问题，明确评价因子，为确定评价重点提供依据。项目产生的主要大气环境影响类型、程度及性质详见下表所示。

表1-1  项目环境影响特征一览表

	影响环境的活动
	影响因子
	影响对象
	影响类型
	影响性质

	
	
	
	可逆
	不可逆
	长期
	短期
	有利
	不利

	营运期
	生产
	废气
	大气环境
	
	√
	√
	
	
	√


1.3.2评价因子

将项目工程建设对环境的危害相对较大、环境影响（不利影响）较突出的环境影响因子（污染因子）作为评价因子。根据环境影响因子识别筛选，确定评价内容及评价因子，见下表所示。

表1-2  项目营运期评价内容与评价因子一览表

	环境因素
	现状评价因子
	预测评价因子

	大气环境
	PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、甲醛、非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮
	TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、非甲烷总烃


1.4评价工作等级、评价范围、环境保护目标

1.4.1评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image20.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表1-3  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）评价因子及评价标准
项目评价因子及评价标准见下表。

表1-4  评价因子和评价标准表
	污染物名称
	功能区
	平均时段
	标准值

(μg/m3)
	标准来源

	SO2
	二类区
	1小时
	500.0
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准

	TSP
	二类区
	日均
	300.0
	

	PM10
	二类区
	日均
	120.0
	

	NOx
	二类区
	1小时
	250.0
	

	NH3
	二类区
	1小时
	200.0
	《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D

	甲醛
	二类区
	1小时
	50.0
	

	非甲烷总烃
	二类区
	1小时
	2000.0
	《大气污染物综合排放标准详解》


（4）污染源参数

表1-5  主要废气污染源参数一览表（点源）

	序号
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度

(m)
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速

(m/s)
	烟气温度

(℃)
	排放时间（h）
	排放工况
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	41.61
	-16.87
	116.51
	15
	0.7
	14.4
	40
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0062 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0329 

	2
	DA002
	-75.66
	-6.31
	114.35
	15
	1.0
	14.2
	35
	7200
	正常排放
	PM10
	0.1924 

	3
	DA003
	-108.72
	37.28
	111.95
	15
	0.5
	14.1
	40
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0092 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0034 

	4
	DA004
	-85.87
	-13.97
	113.82
	40
	0.5
	14.6
	80
	7200
	正常排放
	PM10
	0.189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	1.764


表1-6  主要废气污染源参数一览表（面源）

	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度 (m)
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	方向角

（°）
	面源有效排放高度（m）
	排放小时数（h）
	排放

工况
	污染物名称
	排放速率kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生产区
	-120.43
	12.25
	103.85
	217.12
	128.3
	50.43
	12
	4200
	正常

排放
	非甲烷总烃
	0.0926

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0803

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	0.38


（5）估算模型参数
估算模型所用参数见下表
表1-7  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市人口数）
	335500

	最高环境温度
	38.7

	最低环境温度
	-1.1

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率（m）
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（6）估算结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1-8  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	DA001
	非甲烷总烃
	2000.0
	0.1550
	0.0078
	/

	
	甲醛
	50.0
	0.8323
	1.6647
	/

	DA002
	PM10
	360.0
	4.3279
	1.2022
	/

	DA003
	非甲烷总烃
	2000.0
	0.4858
	0.0243
	/

	
	甲醛
	50.0
	0.1760
	0.3520
	/

	DA004
	PM10
	360.0
	1.5539
	0.4316
	/

	
	NOx
	250.0
	14.5031
	5.8012
	/

	
	SO2
	500.0
	3.0749
	0.6150
	/

	矩形面源
	非甲烷总烃
	2000.0
	12.6070
	0.6303
	/

	
	甲醛
	50.0
	11.9109
	23.8218
	350.0

	
	TSP
	900.0
	48.9843
	5.4427
	/


（7）评价工作等级确定

经计算，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的甲醛，Pmax值为23.8218%，Cmax为11.9109μg/m³，D10%为350.0m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气评价等级为一级。

1.4.2评价范围

项目大气环境影响评价工作等级为一级，项目占标率10%的最远距离为350m＜2.5km，因此项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

1.4.3环境保护目标

本项目大气评价范围内的主要环境保护目标见下表：

表1-9  项目大气环境保护目标一览表

	名称
	坐标/m
	保护

对象
	相对厂址方位
	规模
	相对厂界距离/m
	保护

内容
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	龙田村
	-2073.18
	-1315.74
	居民
	WSW
	800人
	2524
	大气环境
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	新村
	1890.02
	2384.79
	居民
	NE
	300人
	2972
	
	

	十里亭小区
	311.35
	500.66
	居民
	NNE
	300人
	520
	
	

	和谐小区
	1988.57
	1785.57
	居民
	NE
	500人
	2601
	
	

	东馨园
	1186.92
	724.32
	居民
	ENE
	2500人
	1321
	
	

	鹿寨县高级实验中学
	1759.74
	982
	学校
	ENE
	师生人数2000人
	1947
	
	

	福川小区
	-2393.73
	434.62
	居民
	W
	3000人
	2473
	
	

	十里亭村
	169.9
	779.99
	居民
	N
	500人
	739
	
	

	波井屯
	-1981.88
	2337.43
	居民
	NW
	110人
	3059
	
	

	鹿寨县初级实验中学
	1269.97
	961.8
	学校
	NE
	师生人数3700人
	1523
	
	

	东城幸福里
	1052.99
	718.51
	居民
	ENE
	2000人
	1205
	
	

	大井
	-2097.82
	-2073.25
	居民
	SW
	300人
	3020
	
	

	鹿山家园
	-2192.47
	522.73
	居民
	WNW
	1200人
	2291
	
	

	景恒上城
	-2414.51
	153.4
	居民
	W
	1800人
	2466
	
	

	巴敢
	1651.87
	-1139.16
	居民
	SE
	150人
	1995
	
	

	九流冲
	-2419.14
	1641
	居民
	WNW
	100人
	2937
	
	

	满发
	2456.78
	-1803.76
	居民
	SE
	80人
	3037
	
	

	馨林家园
	198.66
	478.62
	居民
	NNE
	1500人
	453
	
	

	寨头新村
	-13.01
	-2407.44
	居民
	S
	70人
	2458
	
	

	城东小学
	96.77
	1141.01
	学校
	N
	师生人数1500人
	1092
	
	

	蓝城祥鹿城
	-2345.69
	-668.63
	居民
	WSW
	1000人
	2501
	
	

	鹿寨县妇幼保健院
	-2330.78
	526.31
	医院
	WNW
	病床163张，职工人数239人
	2427
	
	


1.5评价标准

1.5.1环境质量标准

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值中的二级标准，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，见下表
表1-10  《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	污染物项目
	平均时间
	单位
	浓度限值
	选用标准

	
	
	
	二级
	

	SO2
	年平均
	μg/m3
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准

	
	24小时平均
	
	150
	

	
	1小时平均
	
	500
	

	NO2
	年平均
	μg/m3

	40
	

	
	24小时平均
	
	80
	

	
	1小时平均
	
	200
	

	O3
	日最大8小时平均
	μg/m3
	160 
	

	
	1小时平均
	
	200
	

	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4
	

	
	1小时平均
	
	10
	

	PM10
	年平均
	μg/m3
	60
	

	
	24小时平均
	
	120
	

	PM2.5
	年平均
	μg/m3
	30
	

	
	24小时平均
	
	60
	

	TSP
	年平均
	μg/m3
	200
	

	
	24小时平均
	
	300
	


甲醛参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均质量浓度限值要求，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。
表1-11  甲醛、非甲烷总烃质量标准

	序号
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	备注
	标准来源

	1
	甲醛
	0.05
	1小时平均
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	2
	非甲烷总烃
	2.0
	1小时平均
	大气污染物综合排放标准详解


1.5.2污染物排放标准

项目胶合板、细木工板生产过程中产生的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值和无组织排放监控浓度限值。

表1-12  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录
	污染物
	最高允许排放浓度
	排气筒

高度
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控

	
	
	
	标准值
	本项目（严格50%）
	监控点
	浓度

	甲醛
	25mg/m3
	15m
	0.26
	0.13
	周界外
	0.20mg/m3

	非甲烷总烃
	120mg/m3
	15m
	10
	5
	
	4.0mg/m3

	颗粒物
	120mg/m3
	15m
	3.5
	1.75
	
	1.0mg/m3

	注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，项目厂区内办公楼高度约为15.3m，项目DA001～DA003排气筒高度不能高出该建筑5m以上，因此，排放速率标准值严格50%执行。


项目10t/h蒸汽锅炉燃料为生物质燃料，污染物排放浓度限值参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
表1-13  《锅炉大气污染物排放标准》（摘录）

	污染物项目
	燃煤锅炉
	污染物排放监控位置
	排气筒高度

	颗粒物
	50 mg/m3
	烟囱或烟道
	10t/h蒸汽锅炉排气筒最低高度为40m

	二氧化硫
	300 mg/ m3
	
	

	氮氧化物
	300 mg/ m3
	
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口
	


运营期产生的挥发性有机物废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的排放限值要求。
表1-14  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物项目
	特别排放限值

mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


工程分析

2.1工程概况

广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），项目新增用地面积为16228.80平方米，现有厂区用地面积为34466.24平方米，总用地面积为50695.04平方米，项目新增热压机、冷压机等生产设备，对现有生产工艺进行改造，本项目建成后全厂总产能为年产9万立方米胶合板、细木工板。

项目工程概况详见正文“二、建设项目工程分析-建设内容”章节。
2.2工艺流程及产污节点分析
2.2.1项目生产工艺流程及产污环节

项目生产工艺流程如下：
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图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

项目成品胶合板和细木工板生产主要分为板材生产和贴面两个主要工序，项目板材主要为胶合板和细木工板，其中细木工板外购，胶合板自产。
（1）板材生产工序
①分拣：人工根据平整度、毛刺、虫眼等表面质量将单板分为A、B、C三个等级。
②拼接：利用热熔胶加热熔化粘合，同时嵌入涤纶丝作为增强骨架，将单板连接成整幅大板，热熔胶加热使用电能。该工序产生拼接废气Gu1、噪声N1和废热熔胶包装材料S1。

③调胶、涂胶
将外购的脲醛树脂胶（按客户要求使用E0胶或ENF胶）与面粉按照一定比例于调胶机中搅拌混合，将脲醛树脂胶均匀涂抹于单板两侧。调胶工序产生调胶废气Gu2、噪声N2、废脲醛树脂胶桶S2。涂胶工序产生涂胶废气Gu3、拆包投料粉尘Gu8、噪声N3、废胶渣S3。
④排版

利用排版机将涂好胶的单板按结构设计进行叠合，用于增加板材厚度。该过程产生噪声N4。
⑤冷压
排版完成后的板坯，会立即送入冷压机进行短时冷压，使各层单板初步黏合定位，防止在进入热压机前发生错位。该过程产生冷压废气Gu4、噪声N5。
⑥热压
采用热压机使胶黏剂固化。新增热压设备使用氮气作为机械动力源，通过安装在压板间的氮气弹簧，利用其可压缩性，在热压完成后自动将压板弹起，方便取板。该过程产生噪声N6、板材热压废气G1，板材热压废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，废气处理过程产生废活性炭S6。该工序采用蒸汽锅炉供热，蒸汽锅炉产生炉渣S10、噪声N16、锅炉废气G5、锅炉排污水W2，锅炉燃烧废气经旋风+布袋除尘器处理后通过40m高排气筒（DA004）排放，废气处理设施产生收集烟尘S11、噪声N7，软水制备产生软化废水W1、废离子交换树脂S12以及噪声N15。
⑦锯边
按照产品规格，利用锯边机将四边不整齐的毛板切割成标准幅面尺寸，确保产品规格统一。该过程产生噪声N7、边角料S4、锯边废气G2。锯边废气与砂光废气一起经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，废气处理过程产生收集粉尘S7。
⑧刮灰

利用刮灰机将混合后的环保补缝胶粉、石粉涂抹于板材两面，用于填补虫眼。该过程产生拆包投料粉尘Gu9、噪声N8。
⑨砂光
利用砂光机去除板材表面的毛刺，获得平整的表面。该过程产生噪声N9、废木屑S5、砂光废气G3，砂光废气与锯边废气一起经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，废气处理过程产生收集粉尘S7。
（2）贴面工序
根据客户需求，对自产的胶合板板材或外购的细木工板板材贴科技木皮或贴三聚氰胺纸，约有7.2万立方米板材需要贴科技木皮，1.8万立方米板材需要贴三聚氰胺纸。具体工艺如下：

⑩调胶、涂胶、冷压（贴科技木皮）
将外购的脲醛树脂胶（按客户要求使用E0胶或ENF胶）与面粉按照一定比例于调胶机中搅拌混合，将脲醛树脂胶均匀涂抹于板材两侧，将科技木皮贴在板材两侧后送入预压机进行短时冷压。调胶工序产生调胶废气Gu6、拆包投料粉尘Gu10、噪声N12、废脲醛树脂胶桶S4。涂胶工序产生涂胶废气Gu5、噪声N10、废胶渣S3。冷压工序产生冷压废气Gu7、噪声N11。
⑪贴面
根据客户需求，人工将自带胶黏剂的三聚氰胺纸贴于板材上。
⑫热压
采用热压机使胶黏剂固化。该过程产生噪声N13、贴皮或贴纸热压废气G4，热压废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，废气处理过程产生废活性炭S8。该工序采用蒸汽锅炉供热。
⑬锯边
将热压后边缘不整齐、带有流胶或多余贴面材料的板坯，裁切成符合规格要求、边部平直光滑的成品板材。该过程产生噪声N14、边角料S4、锯边废气G6。锯边废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，废气处理过程产生收集粉尘S7。
⑭检验
对产品几何精度的量化检测，主要使用钢卷尺、游标卡尺、直尺等工具。该过程产生不合格产品S9。
另外，设备维修过程会产生废润滑油S13、废液压油S14、含油废抹布手套S15、废液压油桶S16、废润滑油桶S17。
2、运营期产污环节汇总

根据上述分析，项目产排污环节汇总如下：

表2-1  项目运营期产排污环节汇总

	类别
	污染源名称
	编号
	主要污染物
	防治措施
	排放方式

	废气
	拼接废气
	Gu1
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	
	调胶废气
	Gu2、Gu6
	非甲烷总烃、甲醛
	/
	无组织排放

	
	涂胶废气
	Gu3、Gu5
	非甲烷总烃、甲醛
	/
	无组织排放

	
	冷压废气
	Gu4、Gu7
	非甲烷总烃、甲醛
	/
	无组织排放

	
	拆包投料粉尘
	Gu8～Gu10
	颗粒物
	/
	无组织排放

	
	热压废气

（板材）
	G1
	非甲烷总烃、甲醛
	二级活性炭吸附
	15m高排气筒（DA001）

	
	锯边废气
	G2、G6
	颗粒物
	布袋除尘器
	15高排气筒（DA002）

	
	砂光废气
	G3
	颗粒物
	
	

	
	热压废气

（贴面）
	G4
	非甲烷总烃、甲醛
	二级活性炭吸附
	15m高排气筒（DA003）

	
	锅炉废气
	G5
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	旋风+布袋除尘器
	40m高排气筒（DA004）

	废水
	软化废水
	W1
	COD
	/
	排入鹿寨县城第一污水处理厂处理

	
	锅炉排污水
	W2
	COD
	/
	

	噪声
	设备噪声
	N1-N17
	噪声
	基础减震、墙体隔声

	固体废物
	废热熔胶

包装材料
	S1
	废包装袋
	外售

	
	调胶
	S2
	废脲醛树脂胶桶
	厂家回收

	
	涂胶
	S3
	废胶渣
	委托有危废处置资质单位处理

	
	锯边
	S4
	边角料
	外售

	
	砂光
	S5
	废木屑
	外售

	
	二级活性炭吸附装置
	S6、S8
	废活性炭
	委托有危废处置资质单位处理

	
	收集粉尘
	S7
	粉尘
	外售

	
	检验
	S9
	不合格产品
	外售

	
	锅炉
	S10
	炉渣
	外售

	
	旋风+布袋除尘器
	S11
	收集烟尘
	外售

	
	软水制备
	S12
	废离子交换树脂
	厂家回收

	
	设备维修
	S13
	废润滑油
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	S14
	废液压油
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	S15
	含油废抹布手套
	委托有危废处置资质单位处理

	
	
	S16
	废液压油桶
	厂家回收

	
	
	S17
	废润滑油桶
	厂家回收


2.3大气污染源分析

1、蒸汽锅炉烟气
本项目设置1台10t/h蒸汽锅炉用于供热，主要以生物质为燃料。
①烟气量

按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）的要求，在没有燃料元素分析的情况下，本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5 基准烟气量取值表进行核算。
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—燃料收到基低位发热量，生物质燃料取18.84MJ/kg。
经计算，项目基准烟气量为8.28Nm3/kg。10t/h蒸汽锅炉小时烟气量14322.48Nm3，年烟气排放量约为10312.19万Nm3。

②颗粒物

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），采用物料衡算法核算锅炉烟气中污染物的量。颗粒物排放量按下式计算：

[image: image23.wmf]100

1

100

1

100

100

fh

c

fh

A

C

d

Aar

R

E

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

´

=

h


EA——核算时段内烟尘排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，10t/h蒸汽锅炉12454.15t/a；

Aar—收到基灰分质量分数，%，根据常规生物质燃料，所用原料收到基灰分取2.03%。
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—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，按《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B-表B.2取值，20%，燃用生物质时，飞灰份额加30%，本次评价取50%；
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—综合除尘效率，%，参考《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气可知，旋风除尘+袋式除尘技术的去除效率为99%。
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—飞灰中的可燃物含量，%，一般在5%～10%，本次评价按7%计算。
表2-2  锅炉颗粒物排放情况表
	污染源
	污染物
	产生情况
	处理效率%
	锅炉风量m3/h
	排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	
	排放量t/a
	排放

速率kg/h
	排放

浓度

mg/m3

	10t/h

蒸汽锅炉
	颗粒物
	135.92
	18.875
	1318
	99
	14322.48
	1.359
	0.189
	13


③二氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫排放量计算公式：
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式中：E SO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，12454.15t/a；

Sar ——收到基硫的质量分数，0.03%。

q4——锅炉机械不完全燃烧损失，10%；
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s ——脱硫效率，0%；

K ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取值0.4。
表2-3  锅炉二氧化硫排放情况表
	污染源
	污染物
	产生情况
	处理效率%
	锅炉风量m3/h
	排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生

浓度mg/m3
	
	
	排放量t/a
	排放

速率kg/h
	排放

浓度mg/m3

	10t/h

蒸汽锅炉
	二氧化硫
	2.690 
	0.374
	26
	0
	14322.48
	2.690 
	0.374
	26


④氮氧化物

本项目蒸汽发生器、锅炉氮氧化物排放源强参照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）附录F表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，锅炉类型为层燃炉，燃料为生物质燃料，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料。
表2-4  锅炉氮氧化物排放情况表
	污染源
	污染物
	产生情况
	处理效率%
	锅炉风量m3/h
	排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生

浓度mg/m3
	
	
	排放量t/a
	排放

速率kg/h
	排放

浓度mg/m3

	10t/h

蒸汽锅炉
	氮氧

化物
	12.703
	1.764
	123
	0
	14322.48
	12.703
	1.764
	123


综上所述，项目锅炉废气污染物产生及排放情况见下表。
表2-5  项目10t/h蒸汽锅炉烟气产生及排放情况表

	污染源
	污染物
	标态烟气量（万Nm3/a）
	产生情况
	处理措施
	去除效率/%
	排放情况

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10t/h蒸汽锅炉
	颗粒物
	10312.19
	1318
	18.875
	135.9
	旋风+布袋除尘器
	99
	13
	0.189
	1.359

	
	SO2
	
	26
	0.374
	2.690
	
	0 
	26
	0.374
	2.690

	
	NOX
	
	123
	1.764
	12.703
	
	0
	123
	1.764
	12.703


根据上表可知，10t/h蒸汽锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后通过40m高排气筒（DA004）排放，各污染物浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3）。
2、拼接废气
项目拼接工序使用热熔胶，参照环办综合函﹝2022﹞35号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知“表2-1木质家具制造（2110）VOCs产污系数表”中热熔胶的产污系数为1.5g/kg-胶黏剂，项目热熔胶用量为100t/a，则拼接工序热熔胶非甲烷总烃产生量为0.15t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“涤纶纤维制造行业系数手册”可知，涤纶短纤加热过程中挥发性有机物产污系数为41.78克/吨-产品，涤纶丝用量为30t/a，则拼接工序涤纶丝非甲烷总烃产生量为0.0013t/a。

综上所述，项目拼接废气非甲烷总烃产生量为0.1513t/a，拼接废气为无组织排放。
3、调胶、涂胶、冷压、热压废气
①甲醛
项目调胶、涂胶、冷压、热压过程中会有甲醛废气挥发出来，项目根据顾客要求使用E0或ENF级别的脲醛树脂胶，项目改扩建后全厂ENF脲醛树脂胶使用量为3120t/a（其中板材生产用胶量为3000t/a，贴科技木皮用胶量为120t/a），E0脲醛树脂胶使用量为1560t/a（其中板材生产用胶量为1500t/a，贴科技木皮用胶量为60t/a），根据胶水检测报告（详见附件10、附件11），E0脲醛树脂胶游离甲醛含量为0.04%，ENF脲醛树脂胶游离甲醛含量为0.02%，则项目脲醛树脂胶中游离甲醛含量为1.248t/a。
本项目贴三聚氰胺纸主要是利用热压机将外购的三聚氰胺浸渍纸与自产胶合板或外购的细木工板进行贴合，根据企业提供资料，浸渍纸主要成分为三聚氰胺甲醛树脂和纸浆，其中三聚氰胺甲醛树脂占比约为50%，热压工序温度约为195℃，未达到三聚氰胺甲醛树脂的分解温度（250℃），因此热压工序废气主要为三聚氰胺甲醛树脂中游离甲醛的挥发。根据《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）质量标准可知，浸渍用三聚氰胺甲醛树脂中游离甲醛含量应≤0.3%，本次评价按照最不利情况取0.3%。项目年用三聚氰胺浸渍纸50.4t，则游离甲醛量为0.0756t/a。
根据《浅析El级多层胶合板甲醛释放量》（延边安图吉安化工公司，133；620）

以及《多层胶合板产品甲醛释放量的影响因素探讨》（吉林新元木业有限公司，133714；

国家人造板质量监督检验中心，100091），在胶合板生产过程中，约有70%游离甲醛挥发出来，剩余30%的游离甲醛在之后使用过程中缓慢挥发。在生产过程中挥发出来的游离甲醛产生量为0.9265t/a（其中板材生产甲醛产生量为0.84t/a，贴科技木皮、贴三聚氰胺纸甲醛产生量为0.0865t/a）。

根据《人造板车间内甲醛的数值模拟与健康评估》（湖南大学，贺德军，2010年）对人造板生产工艺的研究，干燥（包含热压）工序散发的VOCs量占整个工艺总量的比例约为94%，因此，调胶、涂胶、冷压工序散发的VOCs量占整个工艺总量的比例为6%。

综上所述，板材生产过程中，热压工序甲醛产生量为0.7896t/a，调胶、涂胶、冷压工序甲醛产生量为0.0504t/a。贴科技木皮、贴三聚氰胺纸生产过程中，热压工序甲醛产生量为0.0813t/a，调胶、涂胶、冷压工序甲醛产生量为0.0052t/a 
②非甲烷总烃
    根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）3.1，在表征挥发性有机物（VOCs）总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以非甲烷总烃表示）作为污染物控制项目。根据《排污许可证申请与核发技术规范人造板工业》（HJ1032-2019）3.8“本标准采用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标”，因此本次评价，在表征挥发性有机物（VOCs）总体排放情况时，采用非甲烷总烃（以非甲烷总烃表示）作为污染物控制项目。

根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》202人造板制造行业-施胶工艺挥发性有机物产污系数为2.23g/m3-产品，热压/胶压/压贴工艺挥发性有机废气产污系数为2.46g/m3-产品。项目技改扩建后细木工板外购，胶合板板材产能为6万立方米，则板材生产工序中调胶、涂胶、冷压工艺非甲烷总烃产生量为0.1338t/a，热压工艺非甲烷总烃产生量为0.1467t/a。

贴科技木皮和贴三聚氰胺纸生产工艺中需要贴科技木皮的板材量为7.2万立方米（其余1.8万立方米的板材贴三聚氰胺纸，贴三聚氰胺纸的板材不需进行调胶、涂胶和冷压工序，只需进行热压），则调胶、涂胶、冷压工艺非甲烷总烃产生量为0.1606t/a，需要热压的细木工板和胶合板产量为9万立方米，则该热压工序非甲烷总烃产生量为0.2214t/a。
本项目在热压设备上方设置集气罩收集废气，收集的板材生产工序产生热压废气经二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，收集的贴科技木皮或贴三聚氰胺纸生产工序产生的热压废气经二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。参考《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）、《关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号），本项目热压工序集气罩属于符合标准要求的外部集气罩，收集效率按照30%计。根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），项目使用不再生活性炭吸附有机废气，单级处理效率按15%核算，二级串联综合效率可达27.75%，本项目处理效率取25%。DA001排气筒配套风机风量为20000m3/h，DA003排气筒配套风机风量为10000m3/h。项目未收集热压废气以及调胶、涂胶、冷压废气为无组织排放，根据《排污许可证申请与合法技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）表6 人造板工业排污单位废气产污环节、污染物项目及污染防治设施等信息一览表，调（施）胶工段排放方式为无组织，因此项目调胶、涂胶、冷压废气无组织排放是可行的。

项目调胶、涂胶、冷压、热压废气产生及排放情况见下表。
表2-6  调胶、涂胶、冷压、热压废气产生及排放情况表

	污染源
	污染物
	风量（m3/h）
	产生情况
	处理措施
	去除效率/%
	排放情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA001
	非甲烷总烃
	20000
	0.0443 
	0.0062 
	0.3075 
	二级活性炭吸附
	25
	0.0332 
	0.0046 
	0.2306 

	
	甲醛
	
	0.2369 
	0.0329 
	1.6450 
	
	25
	0.1777 
	0.0247 
	1.2338 

	DA003
	非甲烷总烃
	10000
	0.0664 
	0.0092 
	0.9225 
	二级活性炭吸附
	25
	0.0498 
	0.0069 
	0.6919 

	
	甲醛
	
	0.0244 
	0.0034 
	0.3389 
	
	25
	0.0183 
	0.0025 
	0.2542 

	无组织

排放
	非甲烷总烃
	/
	0.5527 
	0.0768 
	/
	/
	/
	0.5527 
	0.0768 
	/

	
	甲醛
	/
	0.6652 
	0.0924 
	/
	/
	/
	0.6652 
	0.0924 
	/


根据上表可知，DA001排气筒和DA003排气筒有组织排放的甲醛、非甲烷总烃排放速率及排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（新污染源）二级标准要求。

3、拆包投料粉尘
项目脲醛树脂胶水需加入面粉按一定比例混合后使用，刮灰工序需用环保补缝胶粉（玉米糊化淀粉）和石粉混合后进行刮灰。以上工序中粉体原料在拆包破袋、倾倒投料时因落差和气流扰动产生少量粉尘，项目搅拌过程密闭，拌合过程不会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），拆包投料过程粉尘产生量为0.2kg/t-原料，项目改扩建后全厂面粉用量为1200t/a，石粉用量为900t/a，环保补缝胶粉用量为40t/a
则拆包投料粉尘产生量为0.428t/a，全部无组织排放。
4、砂光、锯边粉尘
本项目锯边砂光工序会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》202人造板制造行业-木材后处理工艺产生的颗粒物排放系数为1.71kg/m3-产品。根据建设单位提供的资料，本项目年产9万m3胶合板和细木工板，则本项目砂光、锯边粉尘产生源强见下表。

                     表2-7  锯边粉尘产生情况表
	产品名称
	产污系数
	产品规模
	粉尘产生量

	胶合板
	1.71kg/m3-产品
	90000m3/a
	153.9t/a


项目砂光机、锯边机自带防尘罩，设备防尘罩出气口与废气收集管道连接，设备作业室呈封闭负压结构（除板材进出口），砂光、锯边废气经收集后进入布袋除尘器处理，设备进出口处负压风速均可达0.6m/s以上，参考《局部排气罩的捕集效率实验》（彭泰瑶、邵强）及设备厂商提供的资料，本项目防尘罩收集效率取值90%，根据《环境统计手册》中布袋除尘平均去除效率可达99.5%以上，本项目布袋除尘效率取值99%，项目处理后的砂光、锯边废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为40000m³/a。
未收集的粉尘在厂房内自然沉降后无组织排放，参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》“锯材加工业，粉尘重力沉降比例约85%”，本项目所有生产工序均设置于厂房内，因此加工过程中产生的粉尘受重力沉降作用，大部分无组织排放粉尘沉降在生产区域附近，故无组织粉尘控制效率取值85%。
    项目砂光、锯边废气产生及排放情况见下表。
表2-8  项目砂光、锯边废气产生及排放情况表

	污染源
	污染物
	标态烟气量（Nm3/a）
	产生情况
	处理措施
	去除效率/%
	排放情况

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DA002
	颗粒物
	40000
	480.9375 
	19.2375 
	138.51
	布袋除尘器
	99
	4.8094 
	0.1924 
	1.3851 

	无组织排放
	颗粒物
	/
	/
	2.1375 
	15.39
	重力沉降
	85%
	/
	0.3206 
	2.3085 


根据上表可知，DA002排气筒有组织排放的颗粒物排放速率及排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（新污染源）二级标准要求。
5、废气污染物排放情况汇总
项目废气产生和排放情况汇总如下：

表2-9  项目废气产生、排放情况一览表

	污染源
	排气筒编号
	污染物
	废气排放量（万m3/a）
	产生情况
	处理措施
	排放情况

	
	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	工艺
	效率/%
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	热压

（板材）
	DA001
	非甲烷总烃
	14400
	0.3075 
	0.0062 
	0.0443 
	二级活性炭吸附
	25
	0.2306 
	0.0046 
	0.0332 

	
	
	甲醛
	
	1.6450 
	0.0329 
	0.2369 
	
	25
	1.2338 
	0.0247 
	0.1777 

	砂光、锯边
	DA002
	颗粒物
	28800
	480.9375 
	19.2375 
	138.51
	布袋除尘器
	99
	4.8094 
	0.1924 
	1.3851 

	热压

（贴面）
	DA003
	非甲烷总烃
	7200
	0.9225 
	0.0092 
	0.0664 
	二级活性炭吸附
	25
	0.6919 
	0.0069 
	0.0498 

	
	
	甲醛
	
	0.3389 
	0.0034 
	0.0244 
	
	25
	0.2542 
	0.0025 
	0.0183 

	10t/h蒸汽锅炉
	DA004
	颗粒物
	10312.19
	1318
	18.875
	135.9
	旋风+布袋除尘器
	99
	13
	0.189
	1.359

	
	
	SO2
	
	26
	0.374
	2.690
	
	0 
	26
	0.374
	2.690

	
	
	NOX
	
	123
	1.764
	12.703
	
	0
	123
	1.764
	12.703

	拼接
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.0210
	0.1513
	/
	/
	/
	0.0210
	0.1513

	拆包投料
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	0.0594
	0.428
	/
	/
	/
	0.0594
	0.428

	调胶、涂胶、冷压、热压
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.0768 
	0.5527 
	/
	/
	/
	0.0768 
	0.5527 

	
	
	甲醛
	/
	/
	0.0924 
	0.6652 
	/
	/
	/
	0.0924 
	0.6652 

	砂光、锯边
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	2.1375 
	15.39
	重力沉降
	85%
	/
	0.3206 
	2.3085 


8、非正常排放工况分析

废气非正常情况主要为环保设施发生故障，导致废气污染物去除效率下降一半的情况，根据本项目废气产生及处理措施，非正常情况假设如下：

本次主要考虑废气处理设施发生故障或活性炭未及时更换导致去除效率下降到0的情况为非正常情况。

项目非正常工况污染物排放情况见下表。

表2-10  废气非正常排放情况表

	污染源
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放原因
	单次持续时间
	年发生频次

	DA001
	非甲烷总烃
	0.0443 
	0.0062 
	废气处理设施发生故障或活性炭未及时更换导致去除效率下降到0
	1h
	0-2次

	
	甲醛
	0.2369 
	0.0329 
	
	
	

	DA002
	颗粒物
	480.9375 
	19.2375 
	
	
	

	DA003
	非甲烷总烃
	0.0664 
	0.0092 
	
	
	

	
	甲醛
	0.0244 
	0.0034 
	
	
	

	DA004
	颗粒物
	1318
	18.875
	
	
	

	
	SO2
	26
	0.374
	
	
	

	
	NOX
	123
	1.764
	
	
	


环保设施发生故障后，项目排放的大气污染物与正常排放情况相比，排放浓度有较大的升高，对区域环境的影响会大幅度增加，建设单位需要立即更换维修设施，控制和减少非正常排放情况的发生，采取有效措施后，环保设施发生故障时对周边环境影响不大。

3.环境现状调查与评价

3.1环境空气质量现状调查与评价
3.1.1区域环境空气质量达标区判定
本项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内），项目评价区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

根据柳州市生态环境局公布的《2025年柳州市生态环境状况公报》，2025年鹿寨县环境空气质量监测指标二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳及臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

本次评价选取的基准年为2024年，根据柳州市生态环境局网站公布的《柳州市2024年生态环境状况公报》，项目所在区域鹿寨县的统计结果见下表。

表3-1  柳州市鹿寨县2024年基本污染物环境质量现状评价表（单位：µg/m3）
	位置
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率/%
	达标情况

	鹿寨县
	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.0
	达标

	
	NO2
	年平均质量浓度
	12
	40
	30.0
	达标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	37
	60
	61.7
	达标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	25
	30
	83.3
	达标

	
	CO
	24小时第98百分位数
	900
	4000
	22.5
	达标

	
	O3
	日最大8小时滑动平均值第90百位数
	107
	160
	66.9
	达标


根据上表可知，项目所在区域2024年基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均值的第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1的判定依据，判定本项目所在区域柳州市为达标区。
3.1.2其他污染物环境质量现状监测
为了解区域环境质量现状，本次评价引用广西宁大检测技术有限公司《年产30000立方米家具板项目监测报告》（宁大环监（综）字〔2024〕第07205号）中G1波井屯（位于项目西北面约3.0km）监测数据，监测点位位于本项目大气评价范围内，监测时间在三年有效期内，且区域污染源变化不大，数据具有可参考性。引用特征因子TSP、甲醛和非甲烷总烃的监测数据，监测时间：2024年7月21日～2024年7月27日，连续监测七天。
项目监测结果见下表：
表3-2  大气环境质量现状监测结果    单位：mg/m3
	监测点位
	监测项目
	监测浓度
	评价标准
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标

情况

	G1波井屯
	TSP
	
	0.30
	
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	
	2.0
	
	0
	达标

	
	甲醛
	
	0.05
	
	0
	达标

	注：监测结果低于检出限以“ND”标识，甲醛检出限为0.01mg/m3，未检出以检出限的一半值计算最大浓度占标率。


由监测结果分析可知，区域环境质量现状甲醛浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，非甲烷总烃满足参照执行的《大气污染物综合排放标准详解》中的最高允许浓度限值要求。

3.2区域污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域大气污染源调查要求，调查评价范围内与本项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件拟建项目污染源（本评价仅列出与项目相关的污染因子），具体废气污染源排放情况见下表：

表3-3  区域内在建、拟建生产企业废气污染源排放情况  单位：t/a
	序号
	名称
	废气

	
	
	SO2
	NOx
	非甲烷总烃
	颗粒物
	甲醛

	1
	广西祥鹿远辰发展有限公司鹿寨智慧林业零碳循环产业园项目
	21.3120 
	86.6160 
	0.1656 
	27.9360 
	/

	2
	柳州东亿木业有限公司年产5万立方米高端多层实木生态板项目
	0.5959 
	1.4080 
	0.8871 
	2.7392 
	1.2979 

	3
	广西森畔装饰材料有限公司技改项目
	0.2610 
	0.5711 
	0.8163 
	/
	2.9124 

	4
	广西鹿寨县闽佳木业有限公司年产9.8万立方米人造板技改项目
	0.0378 
	4.5780 
	1.0886 
	3.6498 
	0.9068 


4.大气环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响分析

本次技改施工期主要进行供热设备的改造以及增加热压机、涂胶机等相关生产设备等，不涉及土建及装修工程，项目施工期产生的大气污染物主要为设备安装废气，通过自由扩散后对环境影响不大。
4.2运营期环境影响分析
4.2.1预测因子、预测范围及预测周期

（1）预测因子
根据项目废气排放特点及污染因子环境质量标准，本评价选取预测因子为TSP、PM10、二氧化硫、二氧化氮、甲醛、非甲烷总烃。

（2）预测范围

根据大气等级预测结果，本项目评价等级为一级，最大占标率Pmax为20.7146%（矩形面源排放的甲醛），占标率10%的最远距离D10%为350m，按照导则要求，确定大气评价范围为以厂址为中心区域，边长为5km×5km的矩形区域，即东西向为X坐标轴5km、南北向为Y坐标轴5km的矩形区域。

本项目预测范围与评价范围一致，且根据进一步预测结果，也已覆盖了各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，符合导则规范要求。

（3）预测周期

选取评价基准年2024年作为预测周期，预测时段取连续1年。

4.2.2预测情景

评价项目位于达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.6，评价项目大气环境影响预测内容和评价要求如下：
表4-1  评价项目大气环境影响预测内容和评价要求
	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源

（正常排放）
	正常排放
	TSP、PM10、甲醛、非甲烷总烃、二氧化氮、二氧化硫
	短期浓度

长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源

+其他在建、拟建的污染源-区域削减

污染源
	正常排放
	TSP、PM10、甲醛、非甲烷总烃、二氧化氮、二氧化硫
	短期浓度

长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度达标情况

	
	新增污染源
	非正常

排放
	TSP、PM10、甲醛、非甲烷总烃、二氧化氮、二氧化硫
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率


4.2.2预测模型及基础数据
4.2.2.1气象数据
（1）气象数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B，地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据，结合项目地理位置，本次评价采用柳州气象站（59046）资料进行统计，气象站位于广西壮族自治区柳州市，地理坐标为东经109.46°，北纬24.3628°，海拔高度305.8m，与本项目直线距离约34.74km，拥有长期的气象观测资料。

表4-2  观测气象数据信息

	气象站名称
	气象站编号
	气象站
等级
	气象站坐标
	相对距离/km
	海拔高度/m
	数据
年份
	气象要素

	
	
	
	E
	N
	
	
	
	

	柳州
	59046
	基准站
	109.46°
	24.3628°
	34.74
	305.8
	2024
	风速、风向、总云量、低云量、干球温度


柳州市主要气候特征统计见下表。
表4-3  柳州气象站【59046】近20年(2005-2024)主要气候特征统计表

	序号
	项目
	统计结果
	单位
	序号
	项目
	统计结果
	单位

	1
	年平均风速
	1.5
	m/s
	7
	年平均降水量
	1507.9
	mm

	2
	年平均气压
	993.3
	hPa
	8
	最大年降水量
	1997.9
	mm

	3
	年平均气温
	20.9
	℃
	9
	最小年降水量
	964.1
	mm

	4
	极端最高气温
	38.7
	℃
	10
	年日照时数
	1456.5
	h

	5
	极端最低气温
	-1.1
	℃
	11
	年最多风向
	N
	/

	6
	年平均相对湿度
	73.2
	%
	12
	年均静风频率
	3.9
	%


表4-4  柳州气象站【59046】近20年(2005-2024)风向频率统计表

	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	13.6 
	9.0 
	9.2 
	5.3 
	3.8 
	3.5 
	4.7 
	7.9 
	9.8 
	2.9 
	2.7 
	1.9 
	5.2 
	2.5 
	3.8 
	10.4 
	3.9 
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图4-1  柳州气象站【59046】近20年(2005-2024)风向频率玫瑰图
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图4-2 柳州气象站【59046】近20年(2005-2024)月风向频率玫瑰图
（2）地形高程
来源：外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y）。分辨率：90m精度。

（3）地面特征参数

根据拟建项目所处地理环境，评价区土地利用类型主要为城市，地表湿度为潮湿气候，按月计算评价区地面特征参数，见下表。
表4-5  项目厂区AERMOD地面特征参数

	序号
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	一月
	0.35
	1.5
	1

	2
	二月
	0.35
	1.5
	1

	3
	三月
	0.14
	1
	1

	4
	四月
	0.14
	1
	1

	5
	五月
	0.14
	1
	1

	6
	六月
	0.16
	2
	1

	7
	七月
	0.16
	2
	1

	8
	八月
	0.16
	2
	1

	9
	九月
	0.18
	2
	1

	10
	十月
	0.18
	2
	1

	11
	十一月
	0.18
	2
	1

	12
	十二月
	0.35
	1.5
	1


（4）模型预测网格

选择以下的环境空气关心点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点作为计算点。网格点设置采用直角坐标网格、等间距法，网格间距为100m。

（5）计算点

项目环境空气保护目标清单见下表。
表4-6  环境空气保护目标清单

	名称
	坐标/m
	保护

对象
	相对厂址方位
	规模
	相对厂界距离/m
	保护

内容
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	龙田村
	-2073.18
	-1315.74
	居民
	WSW
	800人
	2524
	大气环境
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	新村
	1890.02
	2384.79
	居民
	NE
	300人
	2972
	
	

	十里亭小区
	311.35
	500.66
	居民
	NNE
	300人
	520
	
	

	和谐小区
	1988.57
	1785.57
	居民
	NE
	500人
	2601
	
	

	东馨园
	1186.92
	724.32
	居民
	ENE
	2500人
	1321
	
	

	鹿寨县高级实验中学
	1759.74
	982
	学校
	ENE
	师生人数2000人
	1947
	
	

	福川小区
	-2393.73
	434.62
	居民
	W
	3000人
	2473
	
	

	十里亭村
	169.9
	779.99
	居民
	N
	500人
	739
	
	

	波井屯
	-1981.88
	2337.43
	居民
	NW
	110人
	3059
	
	

	鹿寨县初级实验中学
	1269.97
	961.8
	学校
	NE
	师生人数3700人
	1523
	
	

	东城幸福里
	1052.99
	718.51
	居民
	ENE
	2000人
	1205
	
	

	大井
	-2097.82
	-2073.25
	居民
	SW
	300人
	3020
	
	

	鹿山家园
	-2192.47
	522.73
	居民
	WNW
	1200人
	2291
	
	

	景恒上城
	-2414.51
	153.4
	居民
	W
	1800人
	2466
	
	

	巴敢
	1651.87
	-1139.16
	居民
	SE
	150人
	1995
	
	

	九流冲
	-2419.14
	1641
	居民
	WNW
	100人
	2937
	
	

	满发
	2456.78
	-1803.76
	居民
	SE
	80人
	3037
	
	

	馨林家园
	198.66
	478.62
	居民
	NNE
	1500人
	453
	
	

	寨头新村
	-13.01
	-2407.44
	居民
	S
	70人
	2458
	
	

	城东小学
	96.77
	1141.01
	学校
	N
	师生人数1500人
	1092
	
	

	蓝城祥鹿城
	-2345.69
	-668.63
	居民
	WSW
	1000人
	2501
	
	

	鹿寨县妇幼保健院
	-2330.78
	526.31
	医院
	WNW
	病床163张，职工人数239人
	2427
	
	


4.2.2.2预测模型
由前文可知，项目污染源包括点源和面源，预测评价范围为5km×5km矩形区域，属于局地尺寸（≤50km），评价基准年（2024年）内存在风速≤0.5m/s的最大持续时间不超过72h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.5.1.2中的有关要求，项目可采用AERMOD模型进一步预测以确定项目产生的大气污染物对周边环境的影响。

4.2.3环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。
本项目TSP、甲醛、非甲烷总烃采用补充监测数据进行现状评价，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；SO2、PM10、NO2采用鹿寨县青少年活动中心的长期监测数据作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。
4.2.4污染源计算清单

本项目污染源
项目污染源分为正常排放和非正常排放两种情况。

表4-7  主要废气污染源参数一览表（点源）
	序号
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度

(m)
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速

(m/s)
	烟气温度

(℃)
	排放时间（h）
	排放工况
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	41.61
	-16.87
	116.51
	15
	0.7
	14.4
	40
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0046 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0247 

	2
	DA002
	-75.66
	-6.31
	114.35
	15
	1.0
	14.2
	35
	7200
	正常排放
	PM10
	0.1942

	3
	DA003
	-108.72
	37.28
	111.95
	15
	0.5
	14.1
	40
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0069 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0025 

	4
	DA004
	-85.87
	-13.97
	113.82
	40
	0.5
	14.6
	80
	7200
	正常排放
	PM10
	0.189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	1.764


表4-8  主要废气污染源参数一览表（面源）

	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度 (m)
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	方向角

（°）
	面源有效排放高度（m）
	排放小时数（h）
	排放

工况
	污染物名称
	排放速率kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生产区
	-120.43
	12.25
	103.85
	217.12
	128.30
	50.43
	12
	4200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0978

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0924

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	0.38


表4-9  项目非正常排放参数表（点源）

	序号
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度

(m)
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速

(m/s)
	烟气温度

(℃)
	排放时间（h）
	排放工况
	污染物名称
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	41.61
	-16.87
	116.51
	15
	0.7
	14.4
	40
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0062 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0329 

	2
	DA002
	-75.66
	-6.31
	114.35
	15
	1.0
	14.2
	35
	7200
	正常排放
	PM10
	19.2375

	3
	DA003
	-108.72
	37.28
	111.95
	15
	0.5
	14.1
	40
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0092 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0034 

	4
	DA004
	-85.87
	-13.97
	113.82
	40
	0.5
	14.6
	80
	7200
	正常排放
	PM10
	18.875

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	1.764


（2）区域拟建、在建污染源

表4-10  评价区域内与本项目排放污染物有关的拟建、在建项目污染源排放参数（点源）

	编号
	点源名称
	X
	Y
	排气筒海拔高度m
	排气筒高度m
	排气筒内径m
	烟气流速
m/s
	年排放小时数h
	评价因子源强kg/h
	项目名称

	D1
	锅炉排气筒
	-1367.32
	352.58
	110.04
	45
	2.5
	2.43
	7200
	PM10
	1.34
	广西祥鹿远辰发展有限公司鹿寨智慧林业零碳循环产业园项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	2.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	12.03
	

	D2
	单板加工粉尘排气筒
	-1342.27
	309.63
	113.3
	24
	0.8
	4.84
	7200
	PM10
	0.53
	

	D3
	锅炉排气筒
	-929.19
	0.83
	120.11
	35
	0.4
	12.2
	2080
	PM10
	0.0356
	柳州东亿木业有限公司年产5万立方米高端多层实木生态板项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.2865
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.6769
	

	D4
	热压、冷压、贴面等工序排气筒
	-898.78
	14.52
	115.9
	15
	0.5
	14.2
	2080
	非甲烷总烃
	0.0813
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.1192
	

	D5
	1#涂胶热压废气排气筒
	-1038.29
	366.35
	101.96
	23
	1
	16
	4500
	非甲烷总烃
	0.018
	广西森畔装饰材料有限公司技改项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.06
	

	D6
	2#涂胶热压废气排气筒
	-1111.46
	369.39
	103.03
	23
	1.2
	17.9
	4500
	非甲烷总烃
	0.026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.093
	

	D7
	1#模温机
排气筒
	-1025.81
	345.67
	102.48
	40
	0.3
	1.22
	4500
	PM10
	0.0004
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0244
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.0508
	

	D8
	2#模温机
排气筒
	-1160.21
	451.08
	101
	23
	0.3
	1.83
	4500
	PM10
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0336
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.0761
	

	D9
	1#排气筒（10t/h蒸汽锅炉）
	-410.57
	372.73
	103.04
	40
	0.4
	12.67
	4200
	PM10
	0.17
	广西鹿寨县闽佳木业有限公司年产9.8万立方米人造板技改项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.009
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	1.09
	

	D10
	2#排气筒

（热压废气）
	-369.72
	398.91
	102.44
	17
	0.4
	16.58
	4200
	非甲烷总烃
	0.06 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.05
	


表4-11  评价区域内与本项目排放污染物有关的拟建、在建污染源清单（面源）

	编号
	面源名称
	中心点参数
	面源长度/m
	面源宽度/m
	方向角°
	面源初始排放高度/m
	年排放小时数/h
	评价因子源强kg/h
	项目名称

	
	
	X/m
	Y/m
	海拔高度/m
	
	
	
	
	
	
	

	M1
	生产车间
	-1399.53
	386.57
	108.36
	217.38
	188.1
	64.65
	10
	7200
	TSP
	2.01
	广西祥鹿远辰发展有限公司鹿寨智慧林业零碳循环产业园项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.023
	

	M2
	生产车间
	-975.01
	-8.43
	126.44
	79.32
	99.38
	57.53
	12
	2080
	非甲烷总烃
	0.3452
	柳州东亿木业有限公司年产5万立方米高端多层实木生态板项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.5048
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	1.2813
	

	M3
	生产车间
	-1189.72
	447.29
	101.59
	181.24
	195.49
	63.9
	10
	4500
	非甲烷总烃
	0.1374
	广西森畔装饰材料有限公司技改项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.4942
	

	M4
	生产车间
	-407.89
	342.25
	103.56
	-407.89
	342.25
	103.56
	12
	4200
	非甲烷总烃
	0.1992
	广西鹿寨县闽佳木业有限公司年产9.8万立方米人造板技改项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.1659
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	0.699
	


（3）区域拟被替代污染源

项目以新代老削减源见下表。

表4-12  “以新带老”污染源排放参数（点源）

	序号
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度

(m)
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速

(m/s)
	排放时间（h）
	排放工况
	污染物名称
	排放速率（kg/h）
	项目名称

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1#热压工序

排气筒
	41.61
	-16.87
	116.51
	15
	0.7
	3.3
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0195
	广西柳州古宏木业有限公司年产8万立方米生态细木工板、胶合板项目（一期工程、二期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.016
	

	2
	木屑粉尘

排气筒
	-75.66
	-6.31
	114.35
	15
	1.0
	9.7
	7200
	正常排放
	PM10
	0.275
	

	3
	2#热压工序

排气筒
	-108.72
	37.28
	111.95
	15
	0.5
	4.4
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.012
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0065
	

	4
	锅炉废气

排气筒
	-85.87
	-13.97
	113.82
	40
	0.5
	8.5
	7200
	正常排放
	PM10
	0.024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	1.365
	

	5
	1#涂胶热压

废气排气筒
	-1038.29
	366.35
	101.96
	23
	1
	16
	4500
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.02
	广西森畔装饰材料有限公司技改项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.07
	

	6
	2#涂胶热压

废气排气筒
	-1111.46
	369.39
	103.03
	23
	1.2
	17.9
	4500
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.11
	

	7
	蒸汽锅炉

排气筒
	-1025.81
	345.67
	102.48
	40
	0.3
	1.22
	4500
	正常排放
	PM10
	0.26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	3.5
	

	8
	导热油炉

排气筒
	-1160.21
	451.08
	101
	23
	0.3
	1.83
	4500
	正常排放
	PM10
	0.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	2.4
	


表4-13  “以新带老”污染源排放参数（面源）

	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度 (m)
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	方向角

（°）
	面源有效排放高度（m）
	排放小时数（h）
	排放

工况
	污染物名称
	排放速率kg/h
	项目名称

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生产区
	-112.29
	39.89
	114.64
	14
	140.3
	161.66
	14
	7200
	正常排放
	非甲烷总烃
	0.0128
	广西柳州古宏木业有限公司年产8万立方米生态细木工板、胶合板项目（一期工程、二期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	0.0128
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP
	0.0688
	


4.2.5预测结果及评价

4.2.5.1项目正常排放贡献浓度预测结果与评价
（1）SO2贡献值预测结果
对于敏感点而言，本项目排放的SO21小时平均、日均、年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。区域最大落地浓度网格点的SO2小时平均浓度贡献值最大值为3.1611μg/m3、最大占标率为0.6322%，日平均浓度贡献值最大值为0.6737μg/m3、最大占标率为0.4491%，年平均浓度贡献值最大值为0.0615μg/m3、最大占标率为0.1026%；短期浓度（1小时平均浓度、日平均浓度）贡献值最大浓度占标率均<100%；长期浓度（年平均浓度）贡献值最大浓度占标率<30%。
表4-14  SO21小时平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	1小时
	0.5007
	2024/05/07 11:00
	0.1001
	达标

	新村
	1小时
	0.4189
	2024/01/13 15:00
	0.0838
	达标

	十里亭小区
	1小时
	0.6564
	2024/01/13 15:00
	0.1313
	达标

	和谐小区
	1小时
	0.4552
	2024/09/27 10:00
	0.0910
	达标

	东馨园
	1小时
	0.8398
	2024/01/13 12:00
	0.1680
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	0.6709
	2024/01/13 12:00
	0.1342
	达标

	福川小区
	1小时
	0.5271
	2024/01/30 09:00
	0.1054
	达标

	十里亭村
	1小时
	0.8625
	2024/01/13 11:00
	0.1725
	达标

	波井屯
	1小时
	0.3836
	2024/08/14 12:00
	0.0767
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	0.6415
	2024/05/05 15:00
	0.1283
	达标

	东城幸福里
	1小时
	0.8588
	2024/01/13 12:00
	0.1718
	达标

	大井
	1小时
	0.4385
	2024/05/07 14:00
	0.0877
	达标

	鹿山家园
	1小时
	0.5594
	2024/01/30 09:00
	0.1119
	达标

	景恒上城
	1小时
	0.4801
	2024/01/29 15:00
	0.0960
	达标

	巴敢
	1小时
	0.5729
	2024/06/02 13:00
	0.1146
	达标

	九流冲
	1小时
	0.3997
	2024/05/05 17:00
	0.0799
	达标

	满发
	1小时
	0.3855
	2024/06/02 13:00
	0.0771
	达标

	馨林家园
	1小时
	0.4240
	2024/07/21 22:00
	0.0848
	达标

	寨头新村
	1小时
	0.4385
	2024/09/27 13:00
	0.0877
	达标

	城东小学
	1小时
	0.9495
	2024/01/30 11:00
	0.1899
	达标

	蓝城祥鹿城
	1小时
	0.5520
	2024/03/25 19:00
	0.1104
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	0.5367
	2024/01/30 09:00
	0.1073
	达标

	区域最大值
	1小时
	3.1611
	2024/07/24 13:00
	0.6322
	达标


表4-15  SO2日平均值贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	24小时
	0.1462
	2024/03/15
	0.0975
	达标

	新村
	24小时
	0.0545
	2024/07/06
	0.0363
	达标

	十里亭小区
	24小时
	0.0983
	2024/07/06
	0.0655
	达标

	和谐小区
	24小时
	0.0662
	2024/07/06
	0.0441
	达标

	东馨园
	24小时
	0.0790
	2024/07/06
	0.0526
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	0.0607
	2024/07/06
	0.0405
	达标

	福川小区
	24小时
	0.1034
	2024/10/21
	0.0689
	达标

	十里亭村
	24小时
	0.1607
	2024/07/20
	0.1071
	达标

	波井屯
	24小时
	0.0694
	2024/07/28
	0.0463
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	0.0893
	2024/07/06
	0.0596
	达标

	东城幸福里
	24小时
	0.0961
	2024/07/06
	0.0640
	达标

	大井
	24小时
	0.1064
	2024/05/07
	0.0709
	达标

	鹿山家园
	24小时
	0.1153
	2024/10/21
	0.0769
	达标

	景恒上城
	24小时
	0.0926
	2024/10/21
	0.0617
	达标

	巴敢
	24小时
	0.0857
	2024/09/10
	0.0571
	达标

	九流冲
	24小时
	0.0708
	2024/06/26
	0.0472
	达标

	满发
	24小时
	0.0504
	2024/09/10
	0.0336
	达标

	馨林家园
	24小时
	0.1059
	2024/07/20
	0.0706
	达标

	寨头新村
	24小时
	0.0991
	2024/05/13
	0.0660
	达标

	城东小学
	24小时
	0.1252
	2024/01/17
	0.0835
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	0.1246
	2024/04/24
	0.0831
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	0.1107
	2024/10/21
	0.0738
	达标

	区域最大值
	24小时
	0.6737
	2024/01/25
	0.4491
	达标


表4-16  SO2年平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.0102
	0.0170
	达标

	新村
	年均
	0.0037
	0.0061
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.0121
	0.0201
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0048
	0.0080
	达标

	东馨园
	年均
	0.0086
	0.0144
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.0061
	0.0102
	达标

	福川小区
	年均
	0.0091
	0.0152
	达标

	十里亭村
	年均
	0.0226
	0.0377
	达标

	波井屯
	年均
	0.0096
	0.0160
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.0079
	0.0131
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.0098
	0.0163
	达标

	大井
	年均
	0.0078
	0.0131
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.0101
	0.0169
	达标

	景恒上城
	年均
	0.0091
	0.0152
	达标

	巴敢
	年均
	0.0059
	0.0098
	达标

	九流冲
	年均
	0.0092
	0.0153
	达标

	满发
	年均
	0.0033
	0.0054
	达标

	馨林家园
	年均
	0.0136
	0.0226
	达标

	寨头新村
	年均
	0.0111
	0.0185
	达标

	城东小学
	年均
	0.0256
	0.0426
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.0101
	0.0168
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.0095
	0.0158
	达标

	区域最大值
	年均
	0.0615
	0.1026
	达标


（2）NO2贡献值预测结果
对于敏感点而言，本项目排放的NO21小时平均、日均、年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。区域最大落地浓度网格点的NO2小时平均浓度贡献值最大值为14.9935μg/m3、最大占标率为7.4968%，日平均浓度贡献值最大值为3.1972μg/m3、最大占标率为3.9965%，年平均浓度贡献值最大值为0.2917μg/m3、最大占标率为0.7293%；短期浓度（1小时平均浓度、日平均浓度）贡献值最大浓度占标率均<100%；长期浓度（年平均浓度）贡献值最大浓度占标率<30%。
表4-17  NO21小时平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	1小时
	2.5145
	2024/05/07 11:00
	1.2573
	达标

	新村
	1小时
	2.1790
	2024/01/13 15:00
	1.0895
	达标

	十里亭小区
	1小时
	3.1581
	2024/01/13 15:00
	1.5791
	达标

	和谐小区
	1小时
	2.2838
	2024/09/27 10:00
	1.1419
	达标

	东馨园
	1小时
	4.1581
	2024/01/13 12:00
	2.0791
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	3.3913
	2024/01/13 12:00
	1.6957
	达标

	福川小区
	1小时
	2.8029
	2024/01/30 09:00
	1.4015
	达标

	十里亭村
	1小时
	4.1813
	2024/01/13 11:00
	2.0907
	达标

	波井屯
	1小时
	1.9472
	2024/08/14 12:00
	0.9736
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	3.1515
	2024/05/05 15:00
	1.5758
	达标

	东城幸福里
	1小时
	4.2354
	2024/01/13 12:00
	2.1177
	达标

	大井
	1小时
	2.2321
	2024/05/07 14:00
	1.1161
	达标

	鹿山家园
	1小时
	2.9477
	2024/01/30 09:00
	1.4739
	达标

	景恒上城
	1小时
	2.3842
	2024/01/29 15:00
	1.1921
	达标

	巴敢
	1小时
	2.8314
	2024/06/02 13:00
	1.4157
	达标

	九流冲
	1小时
	2.1669
	2024/05/05 17:00
	1.0835
	达标

	满发
	1小时
	1.9505
	2024/06/02 13:00
	0.9753
	达标

	馨林家园
	1小时
	2.0128
	2024/07/21 22:00
	1.0064
	达标

	寨头新村
	1小时
	2.1832
	2024/09/27 13:00
	1.0916
	达标

	城东小学
	1小时
	4.7389
	2024/01/30 11:00
	2.3695
	达标

	蓝城祥鹿城
	1小时
	2.8158
	2024/03/25 19:00
	1.4079
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	2.8476
	2024/01/30 09:00
	1.4238
	达标

	区域最大值
	1小时
	14.9935
	2024/07/24 13:00
	7.4968
	达标


表4-18  NO2日平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	24小时
	0.7147
	2024/03/15
	0.8934 
	达标

	新村
	24小时
	0.2677
	2024/07/06
	0.3346 
	达标

	十里亭小区
	24小时
	0.4672
	2024/07/06
	0.5840 
	达标

	和谐小区
	24小时
	0.3247
	2024/07/06
	0.4059 
	达标

	东馨园
	24小时
	0.3804
	2024/07/06
	0.4755 
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	0.2984
	2024/01/13
	0.3730 
	达标

	福川小区
	24小时
	0.5057
	2024/10/21
	0.6321 
	达标

	十里亭村
	24小时
	0.7648
	2024/07/20
	0.9560 
	达标

	波井屯
	24小时
	0.3422
	2024/07/28
	0.4278 
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	0.4315
	2024/07/06
	0.5394 
	达标

	东城幸福里
	24小时
	0.4620
	2024/07/06
	0.5775 
	达标

	大井
	24小时
	0.5377
	2024/05/07
	0.6721 
	达标

	鹿山家园
	24小时
	0.5629
	2024/10/21
	0.7036 
	达标

	景恒上城
	24小时
	0.4524
	2024/10/21
	0.5655 
	达标

	巴敢
	24小时
	0.4210
	2024/09/10
	0.5263 
	达标

	九流冲
	24小时
	0.3477
	2024/06/26
	0.4346 
	达标

	满发
	24小时
	0.2521
	2024/09/10
	0.3151 
	达标

	馨林家园
	24小时
	0.5024
	2024/07/20
	0.6280 
	达标

	寨头新村
	24小时
	0.4840
	2024/05/13
	0.6050 
	达标

	城东小学
	24小时
	0.5989
	2024/01/17
	0.7486 
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	0.6123
	2024/04/24
	0.7654 
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	0.5413
	2024/10/21
	0.6766 
	达标

	区域最大值
	24小时
	3.1972
	2024/01/25
	3.9965 
	达标


表4-19  NO2年平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.0498
	0.1245
	达标

	新村
	年均
	0.0180
	0.0450
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.0574
	0.1435
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0235
	0.0588
	达标

	东馨园
	年均
	0.0416
	0.1040
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.0297
	0.0743
	达标

	福川小区
	年均
	0.0443
	0.1108
	达标

	十里亭村
	年均
	0.1076
	0.2690
	达标

	波井屯
	年均
	0.0472
	0.1180
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.0381
	0.0953
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.0469
	0.1173
	达标

	大井
	年均
	0.0383
	0.0958
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.0493
	0.1233
	达标

	景恒上城
	年均
	0.0444
	0.1110
	达标

	巴敢
	年均
	0.0286
	0.0715
	达标

	九流冲
	年均
	0.0449
	0.1123
	达标

	满发
	年均
	0.0161
	0.0403
	达标

	馨林家园
	年均
	0.0644
	0.1610
	达标

	寨头新村
	年均
	0.0539
	0.1348
	达标

	城东小学
	年均
	0.1222
	0.3055
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.0492
	0.1230
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.0462
	0.1155
	达标

	区域最大值
	年均
	0.2917
	0.7293
	达标


（3）PM10贡献值预测结果
对于敏感点而言，本项目排放的PM10日均、年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准限值要求。区域最大落地浓度网格点的PM10日平均浓度贡献值最大值为1.8750μg/m3、最大占标率为1.5625%，年平均浓度贡献值最大值为0.4104μg/m3、最大占标率为0.6840%；短期浓度（日平均浓度）贡献值最大浓度占标率均<100%；长期浓度（年平均浓度）贡献值最大浓度占标率<30%。
表4-20  PM10日平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	24小时
	0.1941
	2024/03/15
	0.1618
	达标

	新村
	24小时
	0.0638
	2024/07/06
	0.0531
	达标

	十里亭小区
	24小时
	0.3349
	2024/07/06
	0.2791
	达标

	和谐小区
	24小时
	0.0805
	2024/07/06
	0.0671
	达标

	东馨园
	24小时
	0.1356
	2024/07/06
	0.1130
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	0.0879
	2024/07/06
	0.0733
	达标

	福川小区
	24小时
	0.1526
	2024/10/21
	0.1272
	达标

	十里亭村
	24小时
	0.2664
	2024/08/24
	0.2220
	达标

	波井屯
	24小时
	0.0875
	2024/07/28
	0.0730
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	0.1348
	2024/07/06
	0.1123
	达标

	东城幸福里
	24小时
	0.1658
	2024/07/06
	0.1381
	达标

	大井
	24小时
	0.1424
	2024/05/07
	0.1187
	达标

	鹿山家园
	24小时
	0.1759
	2024/10/21
	0.1466
	达标

	景恒上城
	24小时
	0.1303
	2024/10/21
	0.1086
	达标

	巴敢
	24小时
	0.1215
	2024/09/10
	0.1012
	达标

	九流冲
	24小时
	0.0913
	2024/09/26
	0.0761
	达标

	满发
	24小时
	0.0672
	2024/09/10
	0.0560
	达标

	馨林家园
	24小时
	0.3266
	2024/07/06
	0.2721
	达标

	寨头新村
	24小时
	0.1283
	2024/05/13
	0.1069
	达标

	城东小学
	24小时
	0.2049
	2024/08/24
	0.1707
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	0.1777
	2024/04/24
	0.1481
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	0.1651
	2024/10/21
	0.1375
	达标

	区域最大值
	24小时
	1.8750
	2024/11/05
	1.5625
	达标


表4-21  PM10年平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.0130
	0.0217
	达标

	新村
	年均
	0.0050
	0.0083
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.0383
	0.0639
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0065
	0.0109
	达标

	东馨园
	年均
	0.0138
	0.0230
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.0088
	0.0146
	达标

	福川小区
	年均
	0.0123
	0.0205
	达标

	十里亭村
	年均
	0.0437
	0.0728
	达标

	波井屯
	年均
	0.0117
	0.0196
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.0121
	0.0201
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.0160
	0.0266
	达标

	大井
	年均
	0.0096
	0.0160
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.0139
	0.0231
	达标

	景恒上城
	年均
	0.0123
	0.0206
	达标

	巴敢
	年均
	0.0087
	0.0145
	达标

	九流冲
	年均
	0.0115
	0.0192
	达标

	满发
	年均
	0.0046
	0.0077
	达标

	馨林家园
	年均
	0.0489
	0.0814
	达标

	寨头新村
	年均
	0.0130
	0.0217
	达标

	城东小学
	年均
	0.0365
	0.0608
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.0132
	0.0221
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.0128
	0.0214
	达标

	区域最大值
	年均
	0.4104
	0.6840
	达标


（4）TSP贡献值预测结果
对于敏感点而言，本项目排放的TSP日均、年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准限值要求。区域最大落地浓度网格点的TSP日平均浓度贡献值最大值为9.9337μg/m3、最大占标率为3.3112%，年平均浓度贡献值最大值为1.5211μg/m3、最大占标率为0.7605%；短期浓度（日平均浓度）贡献值最大浓度占标率均<100%；长期浓度（年平均浓度）贡献值最大浓度占标率<30%。
表4-22  TSP日平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	24小时
	0.3729
	2024/03/15
	0.1243
	达标

	新村
	24小时
	0.1000
	2024/11/13
	0.0333
	达标

	十里亭小区
	24小时
	1.0482
	2024/07/06
	0.3494
	达标

	和谐小区
	24小时
	0.1305
	2024/07/06
	0.0435
	达标

	东馨园
	24小时
	0.2849
	2024/07/06
	0.0950
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	0.1563
	2024/07/06
	0.0521
	达标

	福川小区
	24小时
	0.2958
	2024/10/21
	0.0986
	达标

	十里亭村
	24小时
	0.9599
	2024/08/24
	0.3200
	达标

	波井屯
	24小时
	0.1888
	2024/03/03
	0.0629
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	0.2615
	2024/07/06
	0.0872
	达标

	东城幸福里
	24小时
	0.3492
	2024/07/06
	0.1164
	达标

	大井
	24小时
	0.2719
	2024/05/07
	0.0906
	达标

	鹿山家园
	24小时
	0.3528
	2024/10/21
	0.1176
	达标

	景恒上城
	24小时
	0.2429
	2024/10/21
	0.0810
	达标

	巴敢
	24小时
	0.2183
	2024/09/10
	0.0728
	达标

	九流冲
	24小时
	0.1704
	2024/03/03
	0.0568
	达标

	满发
	24小时
	0.1108
	2024/09/10
	0.0369
	达标

	馨林家园
	24小时
	1.4779
	2024/08/24
	0.4926
	达标

	寨头新村
	24小时
	0.1991
	2024/05/13
	0.0664
	达标

	城东小学
	24小时
	0.5222
	2024/08/24
	0.1741
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	0.3398
	2024/04/24
	0.1133
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	0.3197
	2024/10/21
	0.1066
	达标

	区域最大值
	24小时
	9.9337
	2024/05/07
	3.3112
	达标


表4-23  TSP年平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.0183
	0.0092
	达标

	新村
	年均
	0.0055
	0.0027
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.0996
	0.0498
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0073
	0.0037
	达标

	东馨园
	年均
	0.0189
	0.0095
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.0104
	0.0052
	达标

	福川小区
	年均
	0.0178
	0.0089
	达标

	十里亭村
	年均
	0.1003
	0.0501
	达标

	波井屯
	年均
	0.0170
	0.0085
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.0161
	0.0080
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.0225
	0.0112
	达标

	大井
	年均
	0.0127
	0.0063
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.0205
	0.0103
	达标

	景恒上城
	年均
	0.0178
	0.0089
	达标

	巴敢
	年均
	0.0104
	0.0052
	达标

	九流冲
	年均
	0.0161
	0.0080
	达标

	满发
	年均
	0.0052
	0.0026
	达标

	馨林家园
	年均
	0.1502
	0.0751
	达标

	寨头新村
	年均
	0.0164
	0.0082
	达标

	城东小学
	年均
	0.0668
	0.0334
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.0190
	0.0095
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.0186
	0.0093
	达标

	区域最大值
	年均
	1.5211
	0.7605
	达标


（5）甲醛贡献值预测结果
对于敏感点而言，本项目排放的甲醛1小时平均浓度贡献值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。由于甲醛无日均及年均浓度环境质量浓度限值，仅评价小时平均最大浓度占标率。区域最大落地浓度网格点的甲醛小时平均浓度贡献值最大值为10.3879μg/m3，最大占标率为20.7759%，短期浓度（小时平均浓度）贡献值最大浓度占标率<100%。
表4-24  甲醛1小时平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	1小时
	0.3121
	2024/05/07 12:00
	0.6243
	达标

	新村
	1小时
	0.3009
	2024/01/13 15:00
	0.6017
	达标

	十里亭小区
	1小时
	2.0346
	2024/01/13 15:00
	4.0692
	达标

	和谐小区
	1小时
	0.2857
	2024/09/27 10:00
	0.5715
	达标

	东馨园
	1小时
	0.7190
	2024/01/13 12:00
	1.4379
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	0.4678
	2024/01/30 12:00
	0.9357
	达标

	福川小区
	1小时
	0.3600
	2024/01/30 09:00
	0.7199
	达标

	十里亭村
	1小时
	1.4392
	2024/01/30 11:00
	2.8784
	达标

	波井屯
	1小时
	0.2209
	2024/08/14 12:00
	0.4418
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	0.5423
	2024/05/05 15:00
	1.0847
	达标

	东城幸福里
	1小时
	0.7771
	2024/01/13 12:00
	1.5542
	达标

	大井
	1小时
	0.2575
	2024/05/07 14:00
	0.5150
	达标

	鹿山家园
	1小时
	0.3999
	2024/01/30 09:00
	0.7999
	达标

	景恒上城
	1小时
	0.3042
	2024/01/29 15:00
	0.6084
	达标

	巴敢
	1小时
	0.4010
	2024/06/02 13:00
	0.8019
	达标

	九流冲
	1小时
	0.2979
	2024/05/05 17:00
	0.5958
	达标

	满发
	1小时
	0.2254
	2024/09/27 12:00
	0.4508
	达标

	馨林家园
	1小时
	2.2100
	2024/01/13 11:00
	4.4200
	达标

	寨头新村
	1小时
	0.2909
	2024/08/12 13:00
	0.5818
	达标

	城东小学
	1小时
	0.9803
	2024/01/30 11:00
	1.9606
	达标

	蓝城祥鹿城
	1小时
	0.4389
	2024/05/05 18:00
	0.8777
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	0.3737
	2024/01/30 09:00
	0.7475
	达标

	区域最大值
	1小时
	10.3879
	2024/05/05 18:00
	20.7759
	达标


（6）非甲烷总烃贡献值预测结果
对于敏感点而言，本项目排放的非甲烷总烃1小时平均浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。由于非甲烷总烃无日均及年均浓度环境质量浓度限值，仅评价小时平均最大浓度占标率。区域最大落地浓度网格点的非甲烷总烃小时平均浓度贡献值最大值为10.9351μg/m3，最大占标率为0.5468%，短期浓度（小时平均浓度）贡献值最大浓度占标率<100%。
表4-25  非甲烷总烃1小时平均贡献浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	最大贡献值/
	出现时间
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	
	%
	

	龙田村
	1小时
	0.3038
	2024/05/07 12:00
	0.0152
	达标

	新村
	1小时
	0.2887
	2024/01/13 15:00
	0.0144
	达标

	十里亭小区
	1小时
	2.0952
	2024/01/13 15:00
	0.1048
	达标

	和谐小区
	1小时
	0.2715
	2024/09/27 10:00
	0.0136
	达标

	东馨园
	1小时
	0.7180
	2024/01/30 12:00
	0.0359
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	0.4616
	2024/01/30 12:00
	0.0231
	达标

	福川小区
	1小时
	0.3535
	2024/01/30 09:00
	0.0177
	达标

	十里亭村
	1小时
	1.4423
	2024/01/30 11:00
	0.0721
	达标

	波井屯
	1小时
	0.2128
	2024/08/14 12:00
	0.0106
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	0.5200
	2024/05/05 15:00
	0.0260
	达标

	东城幸福里
	1小时
	0.7719
	2024/01/13 12:00
	0.0386
	达标

	大井
	1小时
	0.2447
	2024/05/07 14:00
	0.0122
	达标

	鹿山家园
	1小时
	0.3939
	2024/01/30 09:00
	0.0197
	达标

	景恒上城
	1小时
	0.2934
	2024/01/29 15:00
	0.0147
	达标

	巴敢
	1小时
	0.3779
	2024/06/02 13:00
	0.0189
	达标

	九流冲
	1小时
	0.2880
	2024/05/05 17:00
	0.0144
	达标

	满发
	1小时
	0.2123
	2024/09/27 12:00
	0.0106
	达标

	馨林家园
	1小时
	2.2458
	2024/01/13 11:00
	0.1123
	达标

	寨头新村
	1小时
	0.2718
	2024/08/12 13:00
	0.0136
	达标

	城东小学
	1小时
	0.9945
	2024/01/30 11:00
	0.0497
	达标

	蓝城祥鹿城
	1小时
	0.4468
	2024/05/05 18:00
	0.0223
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	0.3673
	2024/01/30 09:00
	0.0184
	达标

	区域最大值
	1小时
	10.9351
	2024/05/05 18:00
	0.5468
	达标


4.2.5.2项目叠加浓度预测结果与评价
本项目新增污染物减去“以新带老”污染源排放叠加环境质量现状浓度和区域拟建、在建污染源后，各预测因子的预测结果如下：

（1）NO2叠加现状污染源正常排放结果

从预测结果可见，各敏感点及网格点的NO2叠加环境现状背景值后的保证率日均浓度、年平均浓度最大值分别为38.1813μg/m3、15.3365μg/m3，最大占标率分别为47.7266%、38.3413%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。叠加现状浓度、区域拟建、在建污染源和削减源后NO2保证率日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度分布图分别见图4-1和图4-2。
表4-26  NO2叠加环境质量浓度日均值预测结果表

	预测点
	平均

时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	24小时
	2024/09/18
	0.5615
	28.0000
	28.5615
	35.7019
	达标

	新村
	24小时
	2024/03/21
	0.0162
	28.0000
	28.0162
	35.0202
	达标

	十里亭小区
	24小时
	2024/03/21
	0.0764
	28.0000
	28.0764
	35.0955
	达标

	和谐小区
	24小时
	2024/03/21
	0.0211
	28.0000
	28.0211
	35.0263
	达标

	东馨园
	24小时
	2024/03/21
	0.0374
	28.0000
	28.0374
	35.0467
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	2024/03/21
	0.0282
	28.0000
	28.0282
	35.0353
	达标

	福川小区
	24小时
	2024/10/12
	0.1338
	30.0000
	30.1338
	37.6673
	达标

	十里亭村
	24小时
	2024/01/15
	0.0938
	28.0000
	28.0938
	35.1173
	达标

	波井屯
	24小时
	2024/02/18
	0.8264
	28.0000
	28.8264
	36.0330
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	2024/03/21
	0.0333
	28.0000
	28.0333
	35.0417
	达标

	东城幸福里
	24小时
	2024/03/21
	0.0425
	28.0000
	28.0425
	35.0531
	达标

	大井
	24小时
	2024/01/15
	0.0743
	28.0000
	28.0743
	35.0929
	达标

	鹿山家园
	24小时
	2024/03/21
	3.1230
	28.0000
	31.1230
	38.9038
	达标

	景恒上城
	24小时
	2024/12/01
	3.9418
	26.0000
	29.9418
	37.4273
	达标

	巴敢
	24小时
	2024/03/21
	0.0264
	28.0000
	28.0264
	35.0330
	达标

	九流冲
	24小时
	2024/03/21
	0.7629
	28.0000
	28.7629
	35.9536
	达标

	满发
	24小时
	2024/03/21
	0.0154
	28.0000
	28.0154
	35.0192
	达标

	馨林家园
	24小时
	2024/03/21
	0.0860
	28.0000
	28.0860
	35.1076
	达标

	寨头新村
	24小时
	2024/09/18
	0.0526
	28.0000
	28.0526
	35.0658
	达标

	城东小学
	24小时
	2024/03/21
	0.1293
	28.0000
	28.1293
	35.1616
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	2024/09/18
	0.3580
	28.0000
	28.3580
	35.4475
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	2024/03/21
	2.6236
	28.0000
	30.6236
	38.2796
	达标

	区域最大值
	24小时
	2024/01/30
	1.1813
	37.0000
	38.1813
	47.7266
	达标


表4-27  NO2叠加环境质量浓度年均值预测结果表

	预测点
	平均

时段
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.4615
	12.4500
	12.9115
	32.2788
	达标

	新村
	年均
	0.0895
	12.4500
	12.5395
	31.3488
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.2296
	12.4500
	12.6796
	31.6990
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0919
	12.4500
	12.5419
	31.3547
	达标

	东馨园
	年均
	0.1391
	12.4500
	12.5891
	31.4727
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.1082
	12.4500
	12.5582
	31.3956
	达标

	福川小区
	年均
	0.7934
	12.4500
	13.2434
	33.1084
	达标

	十里亭村
	年均
	0.2739
	12.4500
	12.7239
	31.8098
	达标

	波井屯
	年均
	0.5425
	12.4500
	12.9925
	32.4812
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.1295
	12.4500
	12.5795
	31.4487
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.1551
	12.4500
	12.6051
	31.5127
	达标

	大井
	年均
	0.2893
	12.4500
	12.7393
	31.8482
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.9172
	12.4500
	13.3672
	33.4180
	达标

	景恒上城
	年均
	0.8388
	12.4500
	13.2888
	33.2221
	达标

	巴敢
	年均
	0.1112
	12.4500
	12.5612
	31.4029
	达标

	九流冲
	年均
	0.7290
	12.4500
	13.1790
	32.9474
	达标

	满发
	年均
	0.0689
	12.4500
	12.5189
	31.2974
	达标

	馨林家园
	年均
	0.2374
	12.4500
	12.6874
	31.7185
	达标

	寨头新村
	年均
	0.2105
	12.4500
	12.6605
	31.6511
	达标

	城东小学
	年均
	0.2897
	12.4500
	12.7397
	31.8491
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.6414
	12.4500
	13.0914
	32.7286
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.8580
	12.4500
	13.3080
	33.2699
	达标

	区域最大值
	年均
	2.8865
	12.4500
	15.3365
	38.3413
	达标
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图4-1  叠加现状浓度后NO2保证率日平均质量浓度分布图

[image: image66.jpg]TR

#O
g

s kgt
e SrFol

#Fo 2

ol

=4
eny

FHEIL 250 ) M B




图4-2  叠加现状浓度后NO2年平均质量浓度分布图
（2）SO2叠加现状污染源正常排放结果

从预测结果可见，各敏感点及网格点的SO2叠加环境现状背景值后的保证率日均浓度、年平均浓度最大值分别为17.2778μg/m3、7.2646μg/m3，最大占标率分别为11.5185%、12.1077%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。叠加现状浓度和区域拟建、在建污染源和削减源后SO2保证率日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度分布图分别见图4-3和图4-4。
表4-28  SO2叠加环境质量浓度日均值预测结果表

	预测点
	平均

时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	24小时
	2024/03/26
	0.1915
	16.0000
	16.1915
	10.7943
	达标

	新村
	24小时
	2024/03/26
	0.0632
	16.0000
	16.0632
	10.7088
	达标

	十里亭小区
	24小时
	2024/03/26
	0.2001
	16.0000
	16.2001
	10.8001
	达标

	和谐小区
	24小时
	2024/03/26
	0.0932
	16.0000
	16.0932
	10.7288
	达标

	东馨园
	24小时
	2024/03/26
	0.1284
	16.0000
	16.1284
	10.7523
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	2024/03/26
	0.1045
	16.0000
	16.1045
	10.7363
	达标

	福川小区
	24小时
	2024/01/15
	1.4786
	15.0000
	16.4786
	10.9858
	达标

	十里亭村
	24小时
	2024/03/26
	0.2709
	16.0000
	16.2709
	10.8473
	达标

	波井屯
	24小时
	2024/03/26
	0.1209
	16.0000
	16.1209
	10.7473
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	2024/03/26
	0.1303
	16.0000
	16.1303
	10.7535
	达标

	东城幸福里
	24小时
	2024/03/26
	0.1409
	16.0000
	16.1409
	10.7606
	达标

	大井
	24小时
	2024/03/26
	0.0863
	16.0000
	16.0863
	10.7242
	达标

	鹿山家园
	24小时
	2024/01/15
	1.5314
	15.0000
	16.5314
	11.0210
	达标

	景恒上城
	24小时
	2024/09/09
	1.4080
	15.0000
	16.4080
	10.9387
	达标

	巴敢
	24小时
	2024/03/26
	0.1274
	16.0000
	16.1274
	10.7516
	达标

	九流冲
	24小时
	2024/03/26
	0.1219
	16.0000
	16.1219
	10.7480
	达标

	满发
	24小时
	2024/03/26
	0.0720
	16.0000
	16.0720
	10.7147
	达标

	馨林家园
	24小时
	2024/03/26
	0.2134
	16.0000
	16.2134
	10.8089
	达标

	寨头新村
	24小时
	2024/03/26
	0.0842
	16.0000
	16.0842
	10.7228
	达标

	城东小学
	24小时
	2024/03/26
	0.2396
	16.0000
	16.2396
	10.8264
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	2024/03/26
	0.4795
	16.0000
	16.4795
	10.9864
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	2024/01/15
	1.4599
	15.0000
	16.4599
	10.9733
	达标

	区域最大值
	24小时
	2024/08/13
	0.2778
	17.0000
	17.2778
	11.5185
	达标


表4-29  SO2叠加环境质量浓度年均值预测结果表

	预测点
	平均

时段
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.1623
	6.3700
	6.5323
	10.8871
	达标

	新村
	年均
	0.0318
	6.3700
	6.4018
	10.6697
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.0864
	6.3700
	6.4564
	10.7607
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0323
	6.3700
	6.4023
	10.6706
	达标

	东馨园
	年均
	0.0507
	6.3700
	6.4207
	10.7012
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.0381
	6.3700
	6.4081
	10.6801
	达标

	福川小区
	年均
	0.2560
	6.3700
	6.6260
	11.0434
	达标

	十里亭村
	年均
	0.1063
	6.3700
	6.4763
	10.7938
	达标

	波井屯
	年均
	0.2003
	6.3700
	6.5703
	10.9505
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.0478
	6.3700
	6.4178
	10.6963
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.0560
	6.3700
	6.4260
	10.7100
	达标

	大井
	年均
	0.1041
	6.3700
	6.4741
	10.7902
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.2956
	6.3700
	6.6656
	11.1094
	达标

	景恒上城
	年均
	0.2697
	6.3700
	6.6397
	11.0662
	达标

	巴敢
	年均
	0.0398
	6.3700
	6.4098
	10.6831
	达标

	九流冲
	年均
	0.2398
	6.3700
	6.6098
	11.0163
	达标

	满发
	年均
	0.0249
	6.3700
	6.3949
	10.6581
	达标

	馨林家园
	年均
	0.0935
	6.3700
	6.4635
	10.7725
	达标

	寨头新村
	年均
	0.0827
	6.3700
	6.4527
	10.7545
	达标

	城东小学
	年均
	0.1129
	6.3700
	6.4829
	10.8048
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.2176
	6.3700
	6.5876
	10.9793
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.2726
	6.3700
	6.6426
	11.0710
	达标

	区域最大值
	年均
	0.8946
	6.3700
	7.2646
	12.1077
	达标
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图4-3  叠加现状浓度后SO2保证率日平均质量浓度分布图
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图4-4  叠加现状浓度后SO2年平均质量浓度分布图
（3）PM10叠加现状污染源正常排放结果

从预测结果可见，各敏感点及网格点的PM10叠加环境现状背景值后的保证率日均浓度、年平均浓度最大值分别为97.2816μg/m3、37.5189μg/m3，最大占标率分别为81.0515%、62.5315%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。叠加现状浓度和区域拟建、在建污染源后PM10保证率日平均质量浓度分布图和年平均质量浓度分布图分别见图4-5和图4-6。
表4-30  PM10叠加环境质量浓度日均值预测结果表

	预测点
	平均

时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	24小时
	2024/01/30
	0.0487
	96.0000
	96.0487
	80.0406
	达标

	新村
	24小时
	2024/01/03
	0.0123
	96.0000
	96.0123
	80.0103
	达标

	十里亭小区
	24小时
	2024/01/03
	0.0189
	96.0000
	96.0189
	80.0158
	达标

	和谐小区
	24小时
	2024/01/03
	0.0118
	96.0000
	96.0118
	80.0099
	达标

	东馨园
	24小时
	2024/01/03
	0.0133
	96.0000
	96.0133
	80.0111
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	2024/01/03
	0.0103
	96.0000
	96.0103
	80.0086
	达标

	福川小区
	24小时
	2024/01/03
	0.0669
	96.0000
	96.0669
	80.0558
	达标

	十里亭村
	24小时
	2024/01/03
	0.0354
	96.0000
	96.0354
	80.0295
	达标

	波井屯
	24小时
	2024/01/03
	0.0301
	96.0000
	96.0301
	80.0251
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	2024/01/03
	0.0145
	96.0000
	96.0145
	80.0121
	达标

	东城幸福里
	24小时
	2024/01/03
	0.0151
	96.0000
	96.0151
	80.0125
	达标

	大井
	24小时
	2024/01/30
	0.0344
	96.0000
	96.0344
	80.0287
	达标

	鹿山家园
	24小时
	2024/01/03
	0.1045
	96.0000
	96.1045
	80.0871
	达标

	景恒上城
	24小时
	2024/01/03
	0.1149
	96.0000
	96.1149
	80.0958
	达标

	巴敢
	24小时
	2024/01/03
	0.0050
	96.0000
	96.0050
	80.0041
	达标

	九流冲
	24小时
	2024/01/03
	0.0343
	96.0000
	96.0343
	80.0285
	达标

	满发
	24小时
	2024/01/03
	0.0032
	96.0000
	96.0032
	80.0027
	达标

	馨林家园
	24小时
	2024/01/03
	0.0159
	96.0000
	96.0159
	80.0133
	达标

	寨头新村
	24小时
	2024/01/03
	0.0102
	96.0000
	96.0102
	80.0085
	达标

	城东小学
	24小时
	2024/01/03
	0.0390
	96.0000
	96.0390
	80.0325
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	2024/01/30
	0.0819
	96.0000
	96.0819
	80.0682
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	2024/01/03
	0.0835
	96.0000
	96.0835
	80.0696
	达标

	区域最大值
	24小时
	2024/01/29
	1.2618
	96.0000
	97.2618
	81.0515
	达标


表4-31  PM10叠加环境质量浓度年均值预测结果表

	预测点
	平均

时段
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	年均
	0.0936
	36.6900
	36.7836
	61.3060
	达标

	新村
	年均
	0.0178
	36.6900
	36.7078
	61.1797
	达标

	十里亭小区
	年均
	0.0268
	36.6900
	36.7168
	61.1946
	达标

	和谐小区
	年均
	0.0179
	36.6900
	36.7079
	61.1799
	达标

	东馨园
	年均
	0.0254
	36.6900
	36.7154
	61.1923
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	年均
	0.0202
	36.6900
	36.7102
	61.1837
	达标

	福川小区
	年均
	0.1683
	36.6900
	36.8583
	61.4305
	达标

	十里亭村
	年均
	0.0451
	36.6900
	36.7351
	61.2252
	达标

	波井屯
	年均
	0.1108
	36.6900
	36.8008
	61.3346
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	年均
	0.0246
	36.6900
	36.7146
	61.1910
	达标

	东城幸福里
	年均
	0.0275
	36.6900
	36.7175
	61.1958
	达标

	大井
	年均
	0.0588
	36.6900
	36.7488
	61.2480
	达标

	鹿山家园
	年均
	0.2045
	36.6900
	36.8945
	61.4909
	达标

	景恒上城
	年均
	0.1743
	36.6900
	36.8643
	61.4405
	达标

	巴敢
	年均
	0.0208
	36.6900
	36.7108
	61.1846
	达标

	九流冲
	年均
	0.1425
	36.6900
	36.8325
	61.3874
	达标

	满发
	年均
	0.0136
	36.6900
	36.7036
	61.1727
	达标

	馨林家园
	年均
	0.0219
	36.6900
	36.7119
	61.1865
	达标

	寨头新村
	年均
	0.0434
	36.6900
	36.7334
	61.2224
	达标

	城东小学
	年均
	0.0573
	36.6900
	36.7473
	61.2455
	达标

	蓝城祥鹿城
	年均
	0.1305
	36.6900
	36.8205
	61.3674
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	年均
	0.1816
	36.6900
	36.8716
	61.4526
	达标

	区域最大值
	年均
	0.8289
	36.6900
	37.5189
	62.5315
	达标
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图4-5  叠加现状浓度后PM10保证率日平均质量浓度分布图
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图4-6  叠加现状浓度后PM10年平均质量浓度分布图
（4）TSP叠加现状污染源正常排放结果

从预测结果可见，对于敏感点而言，本项目排放的TSP保证率日均浓度叠加值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。区域最大落地浓度网格点的TSP日平均浓度叠加值最大值为213.1752μg/m3、最大占标率为为71.0584%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。叠加现状浓度、区域拟建、在建污染源和削减源后TSP日平均质量浓度分布图见图4-7。
表4-32  TSP叠加环境质量日均浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	24小时
	2024/05/07
	5.2463
	128.0000
	133.2463
	44.4154
	达标

	新村
	24小时
	2024/07/06
	0.9597
	128.0000
	128.9597
	42.9866
	达标

	十里亭小区
	24小时
	2024/01/13
	3.6901
	128.0000
	131.6901
	43.8967
	达标

	和谐小区
	24小时
	2024/07/06
	0.8815
	128.0000
	128.8815
	42.9605
	达标

	东馨园
	24小时
	2024/01/30
	1.3635
	128.0000
	129.3635
	43.1212
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	24小时
	2024/01/30
	0.9904
	128.0000
	128.9904
	42.9968
	达标

	福川小区
	24小时
	2024/10/21
	7.1988
	128.0000
	135.1988
	45.0663
	达标

	十里亭村
	24小时
	2024/07/06
	4.3661
	128.0000
	132.3661
	44.1220
	达标

	波井屯
	24小时
	2024/01/14
	1.9775
	128.0000
	129.9775
	43.3258
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	24小时
	2024/01/30
	1.3110
	128.0000
	129.3110
	43.1037
	达标

	东城幸福里
	24小时
	2024/01/30
	1.5551
	128.0000
	129.5551
	43.1850
	达标

	大井
	24小时
	2024/11/04
	3.3554
	128.0000
	131.3554
	43.7851
	达标

	鹿山家园
	24小时
	2024/10/21
	9.8771
	128.0000
	137.8771
	45.9590
	达标

	景恒上城
	24小时
	2024/04/10
	5.3096
	128.0000
	133.3096
	44.4365
	达标

	巴敢
	24小时
	2024/09/10
	1.4851
	128.0000
	129.4851
	43.1617
	达标

	九流冲
	24小时
	2024/03/03
	3.9834
	128.0000
	131.9834
	43.9945
	达标

	满发
	24小时
	2024/09/10
	0.9240
	128.0000
	128.9240
	42.9747
	达标

	馨林家园
	24小时
	2024/01/13
	4.6106
	128.0000
	132.6106
	44.2035
	达标

	寨头新村
	24小时
	2024/01/26
	2.3863
	128.0000
	130.3863
	43.4621
	达标

	城东小学
	24小时
	2024/07/06
	3.2066
	128.0000
	131.2066
	43.7355
	达标

	蓝城祥鹿城
	24小时
	2024/03/15
	6.0565
	128.0000
	134.0565
	44.6855
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	24小时
	2024/10/21
	8.2651
	128.0000
	136.2651
	45.4217
	达标

	区域最大值
	24小时
	2024/01/13
	85.1752
	128.0000
	213.1752
	71.0584
	达标
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图4-7  叠加现状浓度后TSP保证率日平均质量浓度分布图

（5）甲醛叠加现状污染源正常排放结果

从预测结果可见，各敏感点及网格点的甲醛叠加环境现状背景值后的1h平均浓度最大值为34.0082μg/m3，最大占标率为68.0165%，甲醛浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。叠加现状浓度、区域拟建、在建污染源以及削减源后非甲烷总烃1h平均质量浓度分布图见图4-8。
表4-33  甲醛叠加环境质量浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	1小时
	2024/05/07 14:00
	1.1476
	5.0000
	6.1476
	12.2952
	达标

	新村
	1小时
	2024/09/27 10:00
	0.8793
	5.0000
	5.8793
	11.7586
	达标

	十里亭小区
	1小时
	2024/01/30 14:00
	4.0254
	5.0000
	9.0254
	18.0508
	达标

	和谐小区
	1小时
	2024/01/13 12:00
	1.1293
	5.0000
	6.1293
	12.2587
	达标

	东馨园
	1小时
	2024/01/13 14:00
	1.7882
	5.0000
	6.7882
	13.5763
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	2024/01/13 14:00
	1.4444
	5.0000
	6.4444
	12.8887
	达标

	福川小区
	1小时
	2024/01/30 09:00
	1.5739
	5.0000
	6.5739
	13.1478
	达标

	十里亭村
	1小时
	2024/05/05 15:00
	3.7636
	5.0000
	8.7636
	17.5273
	达标

	波井屯
	1小时
	2024/01/30 10:00
	0.8416
	5.0000
	5.8416
	11.6831
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	2024/01/30 12:00
	1.7088
	5.0000
	6.7088
	13.4177
	达标

	东城幸福里
	1小时
	2024/01/13 14:00
	2.0798
	5.0000
	7.0798
	14.1595
	达标

	大井
	1小时
	2024/05/07 17:00
	0.8178
	5.0000
	5.8178
	11.6355
	达标

	鹿山家园
	1小时
	2024/01/30 09:00
	1.7519
	5.0000
	6.7519
	13.5039
	达标

	景恒上城
	1小时
	2024/01/13 19:00
	1.6917
	5.0000
	6.6917
	13.3835
	达标

	巴敢
	1小时
	2024/06/02 13:00
	1.1266
	5.0000
	6.1266
	12.2533
	达标

	九流冲
	1小时
	2024/05/05 17:00
	1.1138
	5.0000
	6.1138
	12.2277
	达标

	满发
	1小时
	2024/06/02 13:00
	0.7051
	5.0000
	5.7051
	11.4102
	达标

	馨林家园
	1小时
	2024/01/30 14:00
	4.9490
	5.0000
	9.9490
	19.8979
	达标

	寨头新村
	1小时
	2024/09/27 13:00
	0.8270
	5.0000
	5.8270
	11.6540
	达标

	城东小学
	1小时
	2024/01/13 15:00
	2.5741
	5.0000
	7.5741
	15.1482
	达标

	蓝城祥鹿城
	1小时
	2024/07/02 18:00
	1.2896
	5.0000
	6.2896
	12.5791
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	2024/01/30 09:00
	1.6577
	5.0000
	6.6577
	13.3154
	达标

	区域最大值
	1小时
	2024/05/05 18:00
	29.0082
	5.0000
	34.0082
	68.0165
	达标
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图4-8 叠加现状浓度后甲醛1h平均质量浓度分布图
（5）非甲烷总烃叠加现状污染源正常排放结果

从预测结果可见，各敏感点及网格点的非甲烷总烃叠加环境现状背景值后的1h平均浓度最大值为594.2864μg/m3，最大占标率为29.7143%，非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。叠加现状浓度、区域拟建、在建污染源以及削减源后非甲烷总烃1h平均质量浓度分布图见图4-9。
表4-34 非甲烷总烃叠加环境质量浓度预测结果表

	预测点
	平均

时段
	出现时间
	变化值/
	现状值/
	叠加值/
	占标率/
	达标

情况

	
	
	
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	(μg/m³)
	%
	

	龙田村
	1小时
	2024/05/07 14:00
	2.5203
	510.0000
	512.5203
	25.6260
	达标

	新村
	1小时
	2024/09/27 10:00
	1.4543
	510.0000
	511.4543
	25.5727
	达标

	十里亭小区
	1小时
	2024/01/13 14:00
	6.6253
	510.0000
	516.6253
	25.8313
	达标

	和谐小区
	1小时
	2024/01/13 12:00
	1.9839
	510.0000
	511.9839
	25.5992
	达标

	东馨园
	1小时
	2024/01/13 14:00
	3.1181
	510.0000
	513.1181
	25.6559
	达标

	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	2024/01/13 14:00
	2.4623
	510.0000
	512.4623
	25.6231
	达标

	福川小区
	1小时
	2024/01/30 09:00
	3.8610
	510.0000
	513.8610
	25.6930
	达标

	十里亭村
	1小时
	2024/01/13 12:00
	6.2107
	510.0000
	516.2107
	25.8105
	达标

	波井屯
	1小时
	2024/01/13 17:00
	2.1363
	510.0000
	512.1363
	25.6068
	达标

	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	2024/01/30 12:00
	3.0066
	510.0000
	513.0066
	25.6503
	达标

	东城幸福里
	1小时
	2024/01/13 14:00
	3.5606
	510.0000
	513.5606
	25.6780
	达标

	大井
	1小时
	2024/05/07 17:00
	1.7933
	510.0000
	511.7933
	25.5897
	达标

	鹿山家园
	1小时
	2024/01/30 09:00
	4.3605
	510.0000
	514.3605
	25.7180
	达标

	景恒上城
	1小时
	2024/01/13 19:00
	3.8535
	510.0000
	513.8535
	25.6927
	达标

	巴敢
	1小时
	2024/11/24 13:00
	1.7366
	510.0000
	511.7366
	25.5868
	达标

	九流冲
	1小时
	2024/08/14 11:00
	2.1363
	510.0000
	512.1363
	25.6068
	达标

	满发
	1小时
	2024/06/02 13:00
	1.1189
	510.0000
	511.1189
	25.5559
	达标

	馨林家园
	1小时
	2024/01/13 14:00
	7.9216
	510.0000
	517.9216
	25.8961
	达标

	寨头新村
	1小时
	2024/11/15 09:00
	1.7185
	510.0000
	511.7185
	25.5859
	达标

	城东小学
	1小时
	2024/01/13 15:00
	4.4625
	510.0000
	514.4625
	25.7231
	达标

	蓝城祥鹿城
	1小时
	2024/07/02 18:00
	2.8646
	510.0000
	512.8646
	25.6432
	达标

	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	2024/01/30 09:00
	4.0441
	510.0000
	514.0441
	25.7022
	达标

	区域最大值
	1小时
	2024/01/30 09:00
	84.2864
	510.0000
	594.2864
	29.7143
	达标
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图4-9 叠加现状浓度后非甲烷总烃1h平均质量浓度分布图

4.2.5.3非正常工况预测结果
当项目环保设施故障导致非正常排放时，各污染物的影响预测计算结果见下表。从预测结果可知，非正常排放情况下预测范围内所有敏感点、网格点NO2、SO21小时平均最大浓度贡献值仍可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求；非甲烷总烃1小时平均最大浓度贡献值仍可满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求；甲醛1小时平均最大浓度贡献值仍可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

PM101小时平均最大浓度贡献值达不到可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测；

③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
表4-35  本项目非正常情况排放各污染物贡献质量浓度预测结果表

	污染物
	预测点
	浓度类型
	最大浓度贡献值（μg/m3）
	出现时间
	占标率%
	评价标准（μg/m3）
	达标

情况

	NO2
	龙田村
	1小时
	2.5145
	2024/05/07 11:00
	1.2573 
	200
	达标

	
	新村
	1小时
	2.1790
	2024/01/13 15:00
	1.0895 
	200
	达标

	
	十里亭小区
	1小时
	3.1581
	2024/01/13 15:00
	1.5791 
	200
	达标

	
	和谐小区
	1小时
	2.2838
	2024/09/27 10:00
	1.1419 
	200
	达标

	
	东馨园
	1小时
	4.1581
	2024/01/13 12:00
	2.0791 
	200
	达标

	
	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	3.3913
	2024/01/13 12:00
	1.6957 
	200
	达标

	
	福川小区
	1小时
	2.8029
	2024/01/30 09:00
	1.4015 
	200
	达标

	
	十里亭村
	1小时
	4.1813
	2024/01/13 11:00
	2.0907 
	200
	达标

	
	波井屯
	1小时
	1.9472
	2024/08/14 12:00
	0.9736 
	200
	达标

	
	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	3.1515
	2024/05/05 15:00
	1.5758 
	200
	达标

	
	东城幸福里
	1小时
	4.2354
	2024/01/13 12:00
	2.1177 
	200
	达标

	
	大井
	1小时
	2.2321
	2024/05/07 14:00
	1.1161 
	200
	达标

	
	鹿山家园
	1小时
	2.9477
	2024/01/30 09:00
	1.4739 
	200
	达标

	
	景恒上城
	1小时
	2.3842
	2024/01/29 15:00
	1.1921 
	200
	达标

	
	巴敢
	1小时
	2.8314
	2024/06/02 13:00
	1.4157 
	200
	达标

	
	九流冲
	1小时
	2.1669
	2024/05/05 17:00
	1.0835 
	200
	达标

	
	满发
	1小时
	1.9505
	2024/06/02 13:00
	0.9753 
	200
	达标

	
	馨林家园
	1小时
	2.0128
	2024/07/21 22:00
	1.0064 
	200
	达标

	
	寨头新村
	1小时
	2.1832
	2024/09/27 13:00
	1.0916 
	200
	达标

	
	城东小学
	1小时
	4.7389
	2024/01/30 11:00
	2.3695 
	200
	达标

	
	蓝城祥鹿城
	1小时
	2.8158
	2024/03/25 19:00
	1.4079 
	200
	达标

	
	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	2.8476
	2024/01/30 09:00
	1.4238 
	200
	达标

	
	区域最大值
	1小时
	14.9935
	2024/07/24 13:00
	7.4968 
	200
	达标

	SO2
	龙田村
	1小时
	0.5007
	2024/05/07 11:00
	0.1001
	60
	达标

	
	新村
	1小时
	0.4189
	2024/01/13 15:00
	0.0838
	60
	达标

	
	十里亭小区
	1小时
	0.6564
	2024/01/13 15:00
	0.1313
	60
	达标

	
	和谐小区
	1小时
	0.4552
	2024/09/27 10:00
	0.0910
	60
	达标

	
	东馨园
	1小时
	0.8398
	2024/01/13 12:00
	0.1680
	60
	达标

	
	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	0.6709
	2024/01/13 12:00
	0.1342
	60
	达标

	
	福川小区
	1小时
	0.5271
	2024/01/30 09:00
	0.1054
	60
	达标

	
	十里亭村
	1小时
	0.8625
	2024/01/13 11:00
	0.1725
	60
	达标

	
	波井屯
	1小时
	0.3836
	2024/08/14 12:00
	0.0767
	60
	达标

	
	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	0.6415
	2024/05/05 15:00
	0.1283
	60
	达标

	
	东城幸福里
	1小时
	0.8588
	2024/01/13 12:00
	0.1718
	60
	达标

	
	大井
	1小时
	0.4385
	2024/05/07 14:00
	0.0877
	60
	达标

	
	鹿山家园
	1小时
	0.5594
	2024/01/30 09:00
	0.1119
	60
	达标

	
	景恒上城
	1小时
	0.4801
	2024/01/29 15:00
	0.0960
	60
	达标

	
	巴敢
	1小时
	0.5729
	2024/06/02 13:00
	0.1146
	60
	达标

	
	九流冲
	1小时
	0.3997
	2024/05/05 17:00
	0.0799
	60
	达标

	
	满发
	1小时
	0.3855
	2024/06/02 13:00
	0.0771
	60
	达标

	
	馨林家园
	1小时
	0.4240
	2024/07/21 22:00
	0.0848
	60
	达标

	
	寨头新村
	1小时
	0.4385
	2024/09/27 13:00
	0.0877
	60
	达标

	
	城东小学
	1小时
	0.9495
	2024/01/30 11:00
	0.1899
	60
	达标

	
	蓝城祥鹿城
	1小时
	0.5520
	2024/03/25 19:00
	0.1104
	60
	达标

	
	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	0.5367
	2024/01/30 09:00
	0.1073
	60
	达标

	
	区域最大值
	1小时
	3.1611
	2024/07/24 13:00
	0.6322
	60
	达标

	甲醛
	龙田村
	1小时
	0.0685
	2024/05/07 11:00
	0.1370
	50
	达标

	
	新村
	1小时
	0.0641
	2024/01/13 15:00
	0.1282
	50
	达标

	
	十里亭小区
	1小时
	0.2569
	2024/08/24 13:00
	0.5138
	50
	达标

	
	和谐小区
	1小时
	0.0675
	2024/09/27 10:00
	0.1351
	50
	达标

	
	东馨园
	1小时
	0.1352
	2024/01/13 12:00
	0.2703
	50
	达标

	
	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	0.1025
	2024/01/13 12:00
	0.2049
	50
	达标

	
	福川小区
	1小时
	0.0747
	2024/08/10 20:00
	0.1494
	50
	达标

	
	十里亭村
	1小时
	0.2012
	2024/08/31 12:00
	0.4023
	50
	达标

	
	波井屯
	1小时
	0.0514
	2024/05/27 14:00
	0.1028
	50
	达标

	
	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	0.1195
	2024/05/05 15:00
	0.2390
	50
	达标

	
	东城幸福里
	1小时
	0.1544
	2024/05/05 15:00
	0.3088
	50
	达标

	
	大井
	1小时
	0.0614
	2024/05/07 14:00
	0.1229
	50
	达标

	
	鹿山家园
	1小时
	0.0780
	2024/08/10 20:00
	0.1560
	50
	达标

	
	景恒上城
	1小时
	0.0677
	2024/01/29 15:00
	0.1354
	50
	达标

	
	巴敢
	1小时
	0.1010
	2024/06/02 13:00
	0.2021
	50
	达标

	
	九流冲
	1小时
	0.0616
	2024/05/05 17:00
	0.1232
	50
	达标

	
	满发
	1小时
	0.0571
	2024/09/27 12:00
	0.1142
	50
	达标

	
	馨林家园
	1小时
	0.2090
	2024/08/24 14:00
	0.4180
	50
	达标

	
	寨头新村
	1小时
	0.0722
	2024/08/12 13:00
	0.1444
	50
	达标

	
	城东小学
	1小时
	0.1783
	2024/05/05 16:00
	0.3567
	50
	达标

	
	蓝城祥鹿城
	1小时
	0.0729
	2024/04/24 13:00
	0.1458
	50
	达标

	
	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	0.0751
	2024/08/10 20:00
	0.1503
	50
	达标

	
	区域最大值
	1小时
	0.6867
	2024/09/02 11:00
	1.3735
	50
	达标

	非甲烷总烃
	龙田村
	1小时
	0.0313
	2024/05/07 12:00
	0.0016
	2000
	达标

	
	新村
	1小时
	0.0262
	2024/01/13 15:00
	0.0013
	2000
	达标

	
	十里亭小区
	1小时
	0.1010
	2024/01/13 15:00
	0.0050
	2000
	达标

	
	和谐小区
	1小时
	0.0280
	2024/09/27 10:00
	0.0014
	2000
	达标

	
	东馨园
	1小时
	0.0614
	2024/01/13 12:00
	0.0031
	2000
	达标

	
	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	0.0426
	2024/01/13 12:00
	0.0021
	2000
	达标

	
	福川小区
	1小时
	0.0336
	2024/08/10 20:00
	0.0017
	2000
	达标

	
	十里亭村
	1小时
	0.0890
	2024/01/13 11:00
	0.0044
	2000
	达标

	
	波井屯
	1小时
	0.0229
	2024/08/14 12:00
	0.0011
	2000
	达标

	
	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	0.0506
	2024/05/05 15:00
	0.0025
	2000
	达标

	
	东城幸福里
	1小时
	0.0658
	2024/01/13 12:00
	0.0033
	2000
	达标

	
	大井
	1小时
	0.0260
	2024/05/07 14:00
	0.0013
	2000
	达标

	
	鹿山家园
	1小时
	0.0358
	2024/08/10 20:00
	0.0018
	2000
	达标

	
	景恒上城
	1小时
	0.0315
	2024/01/29 15:00
	0.0016
	2000
	达标

	
	巴敢
	1小时
	0.0416
	2024/06/02 13:00
	0.0021
	2000
	达标

	
	九流冲
	1小时
	0.0268
	2024/05/05 17:00
	0.0013
	2000
	达标

	
	满发
	1小时
	0.0236
	2024/06/02 13:00
	0.0012
	2000
	达标

	
	馨林家园
	1小时
	0.1109
	2024/08/24 13:00
	0.0055
	2000
	达标

	
	寨头新村
	1小时
	0.0274
	2024/09/27 13:00
	0.0014
	2000
	达标

	
	城东小学
	1小时
	0.0692
	2024/05/05 16:00
	0.0035
	2000
	达标

	
	蓝城祥鹿城
	1小时
	0.0346
	2024/03/25 19:00
	0.0017
	2000
	达标

	
	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	0.0342
	2024/08/10 20:00
	0.0017
	2000
	达标

	
	区域最大值
	1小时
	0.2368
	2024/09/02 11:00
	0.0118
	2000
	达标

	PM10
	龙田村
	1小时
	63.8364
	2024/05/07 11:00
	17.7323 
	360
	达标

	
	新村
	1小时
	51.2807
	2024/01/13 15:00
	14.2446 
	360
	达标

	
	十里亭小区
	1小时
	132.3624
	2024/08/31 14:00
	36.7673 
	360
	达标

	
	和谐小区
	1小时
	58.2956
	2024/09/27 10:00
	16.1932 
	360
	达标

	
	东馨园
	1小时
	103.1549
	2024/01/13 12:00
	28.6541 
	360
	达标

	
	鹿寨县高级实验中学
	1小时
	80.9096
	2024/01/13 12:00
	22.4749 
	360
	达标

	
	福川小区
	1小时
	67.4554
	2024/08/10 20:00
	18.7376 
	360
	达标

	
	十里亭村
	1小时
	114.5054
	2024/01/13 11:00
	31.8071 
	360
	达标

	
	波井屯
	1小时
	49.0875
	2024/08/14 12:00
	13.6354 
	360
	达标

	
	鹿寨县初级实验中学
	1小时
	89.9693
	2024/05/05 15:00
	24.9915 
	360
	达标

	
	东城幸福里
	1小时
	106.3705
	2024/01/13 12:00
	29.5474 
	360
	达标

	
	大井
	1小时
	55.7051
	2024/05/07 14:00
	15.4736 
	360
	达标

	
	鹿山家园
	1小时
	66.7339
	2024/08/10 20:00
	18.5372 
	360
	达标

	
	景恒上城
	1小时
	59.8159
	2024/08/25 11:00
	16.6155 
	360
	达标

	
	巴敢
	1小时
	79.2496
	2024/06/02 13:00
	22.0138 
	360
	达标

	
	九流冲
	1小时
	53.1107
	2024/05/05 17:00
	14.7530 
	360
	达标

	
	满发
	1小时
	50.0378
	2024/06/02 13:00
	13.8994 
	360
	达标

	
	馨林家园
	1小时
	124.7605
	2024/08/24 13:00
	34.6557 
	360
	达标

	
	寨头新村
	1小时
	59.3262
	2024/09/27 13:00
	16.4795 
	360
	达标

	
	城东小学
	1小时
	104.7735
	2024/08/31 12:00
	29.1038 
	360
	达标

	
	蓝城祥鹿城
	1小时
	68.9277
	2024/03/25 19:00
	19.1466 
	360
	达标

	
	鹿寨县妇幼保健院
	1小时
	65.9984
	2024/08/10 20:00
	18.3329 
	360
	达标

	
	区域最大值
	1小时
	525.0302
	2024/07/25 13:00
	145.8417 
	360
	超标


4.2.6大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度。根据预测结果可知，本项目各污染物厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

4.2.7大气污染物排放量核算
表4-36  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	非甲烷总烃
	0.2306 
	0.0046 
	0.0332 

	
	
	甲醛
	1.2338 
	0.0247 
	0.1777 

	2
	DA002
	颗粒物
	4.8094 
	0.1924 
	1.3851 

	3
	DA003
	非甲烷总烃
	0.6919 
	0.0069 
	0.0498 

	
	
	甲醛
	0.2542 
	0.0025 
	0.0183 

	4
	DA004
	颗粒物
	13
	0.189
	1.359

	
	
	SO2
	26
	0.374
	2.690

	
	
	NOX
	123
	1.764
	12.703

	一般排放口合计
	非甲烷总烃
	0.083

	
	甲醛
	0.196

	
	颗粒物
	2.7441

	
	SO2
	2.69

	
	NOX
	12.703


表4-37  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	拼接
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	4.0mg/m3
	0.1513

	
	拆包投料
	颗粒物
	/
	
	1.0mg/m3
	0.428

	
	调胶、涂胶、冷压、热压
	非甲烷总烃
	/
	
	4.0mg/m3
	0.5527 

	
	
	甲醛
	/
	
	0.2mg/m3
	0.6652 

	
	锯边、砂光
	颗粒物
	重力沉降
	
	1.0mg/m3
	2.3085

	无组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.704

	
	甲醛
	0.6652

	
	颗粒物
	2.7365


表4-38  项目大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	非甲烷总烃
	0.787

	2
	甲醛
	0.8612

	3
	颗粒物
	5.4806

	4
	SO2
	2.69

	5
	NOX
	12.703


5.环境监测计划

按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源及环境质量监测计划。根据《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》
（HJ 1206—2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目大气环境监测计划见下表。

表5-1 项目大气环境监测计划一览表

	监测项目
	监测点位
	监测因子
	监测方式
	监测频次
	执行标准

	有组织排放废气
	DA001
	非甲烷总烃、

甲醛
	手工监测
	每年1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002
	颗粒物
	手工监测
	每年1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA003
	非甲烷总烃、

甲醛
	手工监测
	每年1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA004
	颗粒物、二氧化硫、林格慢黑度、氮氧化物
	手工监测
	每月1次
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	无组织

排放废气
	厂界
	甲醛、非甲烷

总烃、颗粒物
	手工监测
	每年1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	环境质量监测
	馨林家园
	甲醛、非甲烷

总烃、颗粒物
	手工监测
	每年1次
	甲醛执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的最高允许浓度限值要求。


污染防治措施可行性分析

6.1废气污染防治措施

项目采用旋风+布袋除尘器处理锅炉废气中的颗粒物；采用二级活性炭吸附装置去除热压工序产生的甲醛、非甲烷总烃；采用布袋除尘器处理砂光、锯边工序产生的颗粒物。拆包投料工序设置于生产车间内，生产车间四周均设置有围挡。
6.2措施可行性分析

6.2.1 活性炭吸附装置
吸附法是用固体吸附剂吸附处理废气中有害气体的一种方法。选择吸附剂的原则是比表面积大，容易吸附和脱附再生，来源容易，价格较低。有机废气适宜采用活性炭作吸附剂。活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1g活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700～2300m2。正是这些微孔使得活性炭能“捕捉”各种有毒有害气体和杂质。由于气相分子和吸附剂表面分子之间的吸引力，使气相分子吸附在吸附剂表面。吸附剂表面面积愈大、单位质量吸附剂吸附物质愈多。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。采用活性炭进行有机尾气的净化，其去除效率会因活性炭吸附废气的饱和程度而不同。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019），热压工段产生的有机废气推荐的污染防治工艺包括焚烧、生物法、活性炭吸附以及其他废气污染防治工艺，本项目所采用的是活性炭吸附工艺，属于HJ1032中可行的污染防治工艺。因此，二级活性炭吸附去除热压工序产生的甲醛、非甲烷总烃的污染防治措施是可行的。
6.2.2 布袋除尘器
布袋除尘是利用滤袋进行过滤除尘的技术，滤袋的材质有天然纤维、化学合成纤维、金属纤维等材料，用这些材料制成的滤布做成的滤袋进行过滤。当含尘气流通过滤袋时，粉尘受到筛分作用、重力作用、惯性作用、静电作用等多重作用力的影响被阻隔在滤袋表面。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019），砂光、锯切、分选工段产生的颗粒物推荐的污染防治工艺包括旋风分离、布袋除尘工艺，本项目所采用的是布袋除尘处理工艺，属于HJ1032中可行的污染防治工艺。因此，布袋除尘器去除锯边工序产生的颗粒物的污染防治措施是可行的。

6.2.3 旋风+布袋除尘器
旋风除尘：旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对 3μm 的粒子也具有80%～85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。因此，它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。它的主要缺点是对细小尘粒（＜5μm）的去除效率较低。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953－2018），生物质锅炉的烟气防治可行技术包括旋风除尘和袋式除尘组合技术；根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178－2021），燃生物质成型燃料的锅炉中治理技术包括机械除尘+袋式除尘，因此，项目锅炉废气采用旋风除尘+布袋除尘处理废气可行。

6.2.3 无组织排放废气
根据《排污许可证申请与合法技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）表6 人造板工业排污单位废气产污环节、污染物项目及污染防治设施等信息一览表，调（施）胶工段排放方式为无组织，因此，项目调胶、涂胶、冷压等工序产生的废气无组织排放是可行的。
6.2.4 排气筒设置合理性分析
（1）热压废气排气筒（DA001、DA003）
根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相关规定：7.4条款要求新污染源排气筒高度一般不低于15m；7.1条款明确排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周边200m半径范围内最高建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目热压废气排气筒（DA001、DA003）高度15m，满足GB 16297-1996中7.4条款最低高度要求；项目排气筒周边200m范围内最高建构筑物为本公司办公楼，高度约为15.6m，排气筒高度无法满足高出该建筑5m的高差要求，因此本项目DA001、DA003排气筒大气污染物排放速率，按15m排气筒对应标准限值的50%从严管控。
项目DA001排气筒风机风量为20000m3/h，出口内径为0.7m，计算得到排气筒烟气流速为Q=14.4m/s，DA003风机风量为10000m3/h，出口内径为0.5m，计算得到排气筒烟气流速为Q=14.1m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”，本项目DA001、DA003排气筒出口烟速是基本符合要求的。

（2）砂光、锯边废气排气筒（DA002）
本项目砂光、锯边废气排气筒（DA002）高度15m，满足GB 16297-1996中7.4条款最低高度要求；项目排气筒周边200m范围内最高建构筑物为本公司办公楼，高度约为15.6m，排气筒高度无法满足高出该建筑5m的高差要求，因此本项目DA002排气筒大气污染物排放速率，按15m排气筒对应标准限值的50%从严管控。
项目DA002排气筒风机风量为40000m3/h，出口内径为1.0m，计算得到排气筒烟气流速为Q=14.2m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”，本项目DA002排气筒出口烟速是基本符合要求的。

（3）锅炉废气排气筒（DA004）
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，10~＜20t/h锅炉烟囱最低允许高度40m。”
本项目DA004排气筒高度为40m，项目周边200m范围内最高建筑物为本项目办公楼，高度15.6m，排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。
项目DA004排气筒量废气排放量为10312.19m3/h，出口内径为0.5m，计算得到排气筒烟气流速为Q=14.6m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”，本项目DA004排气筒出口烟速是基本符合要求的。

综上所述，本项目排气筒设置合理。
7.大气环境影响专项评价结论

热压废气收集后分别通过两套二级活性炭装置处理后通过2根15m高排气筒（DA001、DA003）排气筒，未收集的废气无组织排放；项目砂光机、锯边机自带防尘罩，各设备防尘罩出气口与废气收集管道连接，设备作业室呈封闭负压结构（除板材进出口），砂光、锯边废气经收集后进入布袋除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，未收集的废气无组织排放；锅炉废气收集后通过旋风+布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒（DA004）排放；拼接废气、拆包投料废气无组织排放。
项目废气经处理后，热压、砂光、锯边废气污染物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的标准限值要求；锅炉废气污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中相应的标准限值。
根据项目预测结果，正常排放下，本项目建成运营后排放的SO2、NOX、PM10、TSP、甲醛、非甲烷总烃短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；SO2、NOX、PM10、TSP的年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%；叠加现状浓度、以新带老削减源、区域拟建和在建污染源后，甲醛、非甲烷总烃小时平均浓度以及SO2、PM10、TSP、NOX的保证率日平均浓度、年均浓度均满足相应环境质量标准要求。本项目无需设置大气环境防护距离。项目大气环境影响可以接受。
建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级☑
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 （  ）
其他污染物（氮氧化物、二氧化硫、甲醛、非甲烷总烃、TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准☑ 

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据☑
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源 ☑
本项目非正常排放源 ☑
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源☑
	区域污染源☑

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
☑
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
(

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km ☑

	
	预测因子
	预测因子（TSP、二氧化硫、二氧化氮、甲醛、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 ☑

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	[image: image30.png]Crmg



最大占标率≤100%☑
	[image: image31.png]Crmg



最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	[image: image32.png]o—



最大占标率≤10%□
	[image: image33.png]Crmg



最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: image34.png]Crmg



最大占标率≤30%☑
	[image: image35.png]Crmg



最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓 度贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	[image: image36.png]—



占标率≤100%☑
	[image: image37.png]Coze



占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: image38.png]


达标☑
	[image: image39.png]


不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20%□
	k ＞-20%□

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、甲醛、非甲烷总烃）
	有组织废气监测☑    
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、甲醛、非甲烷总烃）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑      不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（2.69）t/a
	NOx:（12.703）t/a
	颗粒物:（5.4806）t/a
	VOCs:（1.6482）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项
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旧设备拆除，新设备安装调试





竣工验收





设备安装废气、生活污水、噪声、废弃零件、设备废弃包装、废导热油、生活垃圾
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