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关于广西柳州古宏木业有限公司技改扩建
项目环境影响报告表的批复

广西柳州古宏木业有限公司：
你单位报来的《广西柳州古宏木业有限公司技改扩建项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：
一、项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园内）（中心坐标：东经109°46′43.186″，北纬24°28′55.685″），项目总用地面积为16228.8㎡，属于扩建项目，项目租赁已建成厂房建设，对现有生产工艺进行改造，取消原板材烘干工序，新增板材贴面工序，新增热压机、冷压机等生产设备，新增1台10t/h生物质蒸汽锅炉替换现有导热油锅炉，项目建成后，新增产能为1万立方米/年，总产能为年产9万立方米胶合板、细木工板。总投资1000万元，其中环保投资44万元。
本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2607-450223-07-02-566556。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）项目热压废气收集后分别通过两套二级活性炭装置处理后通过2根15m高的排气筒DA001、DA003排放；项目砂光机、锯边机配备防尘罩，砂光、锯边废气收集至布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒DA002排放；锅炉废气收集后通过旋风+布袋除尘器处理后通过1根40m高排气筒DA004排放。确保项目胶合板、细木工板生产过程中产生的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求；确保项目锅炉废气各污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
（二）确保项目厂界的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。
（三）项目废水主要为生产废水。生产废水为锅炉废水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网进入鹿寨县第一污水处理厂处理。
（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施。运营期项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。
（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。
（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。
（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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