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关于广西鹿寨县万兴铸造有限公司年产2000吨精密铸件技术改造项目环境影响报告表
的批复

广西鹿寨县万兴铸造有限公司：
你单位报来的《模具和汽车零部件生产建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：
一、项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县广场路51号（鹿寨县木材场内）（中心坐标：东经109°44′2.775″，北纬24°28′24.143″），项目总用地面积为4000㎡，属于技术改造项目，项目租赁已建成厂房建设，对现有生产工艺进行改造，利用现有可控硅中频炉、中频炉自动加料系统、自动砂处理设备和800千伏安变压器等配套设备，移除多功能砂箱、真空泵、振实台、涂料搅拌机、砂处理机械等消失模铸造生产设备，新增一套全自动化智能造型设备，取消铸铁管生产。技改完成后，年产铸铁件2000吨。总投资300万元，其中环保投资65万元。
本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2608-450223-07-02-825032。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）项目熔炼废气经排气罩收集通过袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒DA001排放；项目清砂（砂处理）废气、抛丸打磨废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒DA002排放。确保项目熔炼废气、清砂（砂处理）废气、抛丸打磨废气颗粒物有组织排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值要求。
（二）确保项目厂区内颗粒物无组织排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值要求。
（三）项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入市政污水管网进入鹿寨县第二污水处理厂处理。
（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施。施工期各施工机械所产生的噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值要求；运营期项目厂界北面、南面、西面噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界东面噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4b类标准要求。
（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。
（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。
（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。
（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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