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关于柳州腾荣科技有限责任公司模具和汽车零部件生产建设项目环境影响报告表的批复

柳州腾荣科技有限责任公司：
你单位报来的《模具和汽车零部件生产建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：
一、项目位于柳州市鹿寨县飞鹿大道393号（中心坐标：东经109°41′23.308″，北纬24°26′03.934″），项目总用地面积为6850㎡，属于新建项目，项目租赁已建成厂房建设，主要建设汽车座椅发泡模具生产线以及汽车座椅复合面套生产线，设备有数控铣床、CNC加工中心、全自动激光割机、半自动裁切机、3D网格布复合机等，建成后年产汽车座椅发泡模具1000套和汽车座椅复合面套15万台套。总投资366万元，其中环保投资35.5万元。
本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2508-450223-04-01-410187。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）做好施工期扬尘防治工作，通过洒水抑尘等措施以减轻污染。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。
（二）项目复合废气经收集后通过1#二级活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒DA001排放，确保非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求；项目浇注、机械加工废气经集气罩负压收集后通过1#布袋除尘器+2#二级活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒DA002排放，确保颗粒物排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃、甲苯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求，苯乙烯、臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值要求；切割废气经收集后通过3#二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒DA003排放，确保颗粒物及非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求；落砂粉尘、砂处理废气、熔化废气、铣削钻废气经管道收集汇总，由2#布袋除尘器处理后，与经3#布袋除尘器处理后的喷砂废气一同由15m高的排气筒DA004排放，确保颗粒物排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值要求。
（三）确保项目厂界的颗粒物、甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；确保苯乙烯、臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求；确保厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放监控点浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中表A.1规定的限值。
（四）项目废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网进入鹿寨县第二污水处理厂处理。
（五）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施。施工期各施工机械所产生的噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值要求；运营期项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。
（七）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。
（八）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治技术要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。
（九）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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