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鹿审环批复〔2026〕19号

关于广西鹿寨新蜜源肥业有限公司年产3000吨黄腐酸钾颗粒项目环境影响报告表的批复

广西鹿寨新蜜源肥业有限公司：
你单位报来的《广西鹿寨新蜜源肥业有限公司年产3000吨黄腐酸钾颗粒项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：
一、项目位于鹿寨县鹿寨镇建中西路六巷31号、鹿寨镇金鸡路53号之七广西鹿寨化肥有限责任公司原磷酸厂旁501#贮槽（中心坐标：东经109°43′19.571″，北纬24°28′45.207″），项目总用地面积为2936㎡，属于扩建项目，项目新增造粒生产线、粉末成品存放区、颗粒成品存放区，租用园区现有1个5000立方储罐，将现有工程部分黄腐酸钾粉末有机肥料生产为黄腐酸钾颗粒有机肥料。项目建成后，年产3000吨颗粒状黄腐酸钾有机肥料。总投资300万元，其中环保投资12.5万元。
本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2606-450223-07-01-399576。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）项目进料、颗粒挤压、筛分过程产生的废气，经负压收集通过脉冲布袋除尘器处理后，无组织排放；酒精浓缩液原料罐储存运输过程采用密闭罐车运输，减少恶臭气体产生。确保项目厂界的颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；确保臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求。
（二）项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水为地面清洗废水，经造粒生产区地下收集水槽回用到现有工程废酒精浓缩液加工生产线，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网进入鹿寨县第二污水处理厂处理。
（三）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施。运营期项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。
（五）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。
（六）做好地下水、土壤的污染防治工作。罐区及原料区采用防渗、防腐材料进行地面硬化，储罐设置围堰及防火堤，加强日常管理和设施维护，防止造成地下水、土壤污染。
（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治技术要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。
（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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