**2024年鹿寨县城市生活饮用水（第三季度）水质卫生监测报告**

根据《2024年鹿寨县城乡饮用水水质监测工作方案》要求,我中心于2024年09月05日开展第三季度城市生活饮用水卫生监测工作，现将水质监测工作情况报告如下：

一、监测时间

2024年09月05日

二、水质监测点

共设10个监测点，鹿寨县水厂制水车间（出厂水）、建中东路县妇幼保健院（末梢水）、鹿寨县鹿寨中学（末梢水）、鹿寨镇江北小区（末梢水）、鹿寨县思义村（末梢水）、鹿寨城南生活三区（末梢水）、鹿寨镇建中西路加油站（末梢水）、城南社区税务局大院（末梢水）、鹿寨城南水厂制水车间（出厂水）、鹿寨县龙田路（末梢水）。共采集水质样品10份开展检测。

三、监测结果

在10份水质样品中，检测的项目符合GB/5749-2022生活饮用水卫生标准要求10份，合格率100%。

鹿寨县县城区生活饮用水卫生状况信息公开表（2024年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 检测指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| 1 | 鹿寨县水厂制水车间（制水车间） | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂出厂水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 未发现 | - | 检验依据：《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.1～5750.13-2023)；评价依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749－2022) |
| 2 | 建中东路县妇幼保健院 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 3 | 鹿寨县鹿寨中学 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 4 | 鹿寨镇江北小区 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 5 | 鹿寨县思义村 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 6 | 鹿寨城南生活三区 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 7 | 鹿寨镇建中西路加油站 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂水末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 8 | 城南社区税务局大院 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 9 | 鹿寨城南水厂制水车间（出厂水） | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 集中式供水出厂水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 10 | 鹿寨县龙田路 | 2024/09/05 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |

鹿寨县疾病预防控制中心

2024年11月22日