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关于鹿寨县龙腾矿业有限责任公司广西鹿寨县大枫坳矿区金矿勘探项目环境影响报告表的批复

鹿寨县龙腾矿业有限责任公司：
你单位报来的《广西鹿寨县大枫坳矿区金矿勘探项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：
一、项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县县城北东40°方向直23.5km的大枫坳至山口一带（中心坐标：东经109°52′20.942″，北纬24°40′53.537″），项目总用地面积为1160500㎡，属于新建项目，项目勘查期3年，设计主要实物工作量：1/2000地形测量2.20km2、1/2000地质测量1.16km2、1/1000地质剖面测量1km、1/5000区域水文地质调查10km2、1/2000水工环地质测量2km2，1:1万土壤地球化学测量2.23kmm，矿产地质钻探16465m/145孔（含水文地质钻探1406m/9孔）。总投资1000万元，其中环保投资23.51万元。
本项目已取得广西壮族自治区颁发的矿产资源勘查许可证（证号：XT4500002009044010027487）。本项目建设单位鹿寨县龙腾矿业有限责任公司委托广西地矿资源勘查开发有限责任公司编制《广西鹿寨县大枫坳矿区金矿勘查方案》，通过广西壮族自治区矿产资源储量评审中心的评审并取得出具的评审意见书（桂储评勘审﹝2026﹞13号）。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）施工建设过程中要加强各施工区管理，尤其是占地线边缘的施工活动，施工开挖，临时堆土等堆放都严格控制在施工占地范围内，开挖土方不得随意堆放，不得增加临时占地。
（二）施工期间采取临时防护措施，如开挖边坡、施工余土在雨季用防雨彩条布进行遮盖，同时应编制水土保持方案，按批准后的水土保持方案实施水土保持措施。
（三）通过采取优化施工方案，尽量避让茂密或具有一定天然林起源的林木或灌木区域，尽量避让冲沟、洼地等区域，减少对野生动物生境的破坏；通过加强宣传教育，提高项目人员的野生动物保护意识，竖立宣传牌、警示牌，严禁项目人员捕猎野生动物；加强项目人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生活环境；对于施工过程中发现的兽类幼仔、鸟卵（蛋）
或幼鸟，应及时联系并交给当地林业部门的专业人员处理，不得擅自处理。
（四）本项目施工过程中产生的施工扬尘，采取洒水降尘措施；钻探等易起尘作业，采用湿法作业；矿石、土石方堆体表面采取洒水降尘措施；运输车辆慢行；进场道路，路面洒水降尘；使用符合国家标准的燃料，定期对施工机械及运输车辆等进行检测、保养与维护。确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（五）本项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。钻探废水、钻探涌水、设备清洗废水、抽水试验废水经沉淀池收集沉淀后用于钻探作业，无钻探废水外排。项目不在现场及宿舍区设置实验室，矿石样分析、化探样分析、水质分析、岩矿试验、重金属元素测试、选冶试验委托专业技术单位进行，不在现场及生活区进行试验，不产生试验废水。
（六）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，加强运输车辆管理，合理安排运输时间，严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛。施工期各施工机械所产生的噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值要求；运营期项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
（七）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。生活垃圾经袋装收集后，定期运往周边的村屯生活垃圾收集点，委托环卫部门处置；钻探工程剥离表土、废岩芯、碎屑、固化泥浆钻探作业结束后用于回填与场地恢复，不外排。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。
（八）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。
（九）勘探期内严格控制作业范围，若需使用林地的应当按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》审核和审批，严格保护和合理利用林地，勘探工作结束后，应及时拆除工作区设备、临时设施，及时对损毁的土地采取场地清理、恢复平整、覆土、复垦复绿等生态恢复措施。
（十）根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，对场区的污染源进行分区防渗。
（十一）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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